불용관 발생 유형 및 정비사례

□ 사례 1<여러가닥의 급수관을 미 폐쇄한 경우>

○ 불용관 평면도

○ 불용관 분기점 폐쇄사진

폐쇄 (전)                            폐쇄 (후)

□ 사례 2<구경확대, 또는 개량공사 후 기존관을 미 폐쇄한 경우>

○ 불용관 평면도

○ 불용관 분기점 폐쇄사진

폐쇄 전                            폐쇄 후

○ 불용관 발생 원인

- 기존 주택을 철거 후 신축하는 건물의 급수공사(구경확대, 개량) 시 기존 인입관 분기점 폐쇄를 하지 않고 대지 내의 수도계량기 앞에서 캪 설치하여 불용관 발생

□ 사례 3<배수관을 미 폐쇄한 경우>

○ 불용관 평면도

○ 불용관 분기점 폐쇄사진

폐쇄 전                          폐쇄 후

○ 불용관 발생 원인

- 배수관을 1984년부터 집중으로 정비를 시작하면서 80년대에 개량공사 완료된 구간에서 기존 배수관을 철거 또는 폐쇄를 하지 않아 현재 사용하지 않는 불용관이 발견되고 있음.

※ 1992년부터는 공사감독 대행을 민간업체에 위탁 공사감독을 강화하여 불용관이 발생하지 않고 있음.