문서번호	시설보수과-570
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	01/27 이규상
협조

정기점검보고서

(가리봉철도고가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 가리봉철도고가 (남부순환도로, 가리봉동 515)

시설물개요	폭 : 20m, 연장 : 240.0m	법정구분 2종		상태등급 C등급	준공년도 : 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
			시설5급			김권일

○ 점검일시 : 2014.1.23(목)

○ 점검구간 : 상부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	하부	P4~P5(구로방향) 바닥판 하부 (공단IC 캔틸레버 접속부) 콘크리트 박락	0.3×1.5m		2014년 보수계획
2	상부	하행선(김포방향) 2차로 아스콘포장 소파	0.3*0.5m 2개소	-	직영반 보수완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 1건

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
상부	배수구 막힘	2개소	-	직영반 청소완료		1
상부	보도육교 신축이음(구스) 균열	1개소	-	보수예정 (‘14 일상유지보수 등)		2

※ 붙임 : 현황사진.  끝.

□ 현황사진 : 가리봉철도고가 정기점검(2014.1.23)

1. 배수구 막힘

2. 보도육교 구스 신축이음부 균열 발생 – 보수예정(‘14 일상유지보수 등)