작업 시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 본 시방은 서울특별시공무원수련원의 강당내부 노후마감 보수 공사에 대하여 적용한다.

2. 본 건은 수련원 지하1층 강당내부에 설치된 노후 마감재료 부분인 걸레받이·무대목재바닥·무대천정 현수막함 및 영사실 문 페인트칠, 천정몰딩 교체, 벽면 방염천 오염세척 시행함에  안전시공을 위하여 최선을 다한다.

3. 시방서의 해석에 이의가 있을시는 우리시 해석을 우선한다.

4. 본 건의 시행중에는 현장의 특수성을 감안하여 현장책임자가 상주, 사고가

발생치 아니하도록 사전조치 및 안전관리를 하여야하고, 현장 이탈 시는

담당자의 허락을 받아야한다.

5. 본건의 시행중 수련원의 시설물의 피해가 발생치 안도록 사전조치를 하고   피해발생 시에는 계약자부담으로 원상복구 또는 변상조치 하여야 하며, 현     장에서 발생되는 모든 문제에 대해서는 계약자가 민․형사상의 책임을 진다.

6. 주변오염방지를 위해서 사전준비 조치하고 작업에 임하며, 작업 중에도 항상

청결을 유지하여야한다.

7. 본건에 사용되는 자재는 반입즉시 담당자에게 사전검사를 받아야 하고, 합격     품에 한하여 사용하며, 불합격품은 즉시 반출하여야한다.

8. 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 안전 및 품질관리상 필요하다고 판단되어 지시하는 사항은 담당자의 지시에 따라야 하며, 제품의 성능보증상 당연히 고려해야할 사항에 대해서는 계약자 부담으로 이를 시행 하여야한다.

9. 본건을 시행중 공정별 작업과정을 착수 전․후, 사진을 칼라로 촬영하여

작업 완료 후 2부씩 담당자에게 제출하여야한다.

10. 기타 사항은 담당자의 지시에 의거 시행한다.

11. 작업내용

강당내부 걸레받이·무대목재바닥·무대천정 현수막함 및 영사실 문 도장, 천정몰딩 교체, 벽면 방염천 오염세척

12. 주요 수칙

- 장비 및 인력을 이용 작업시 추락위험 등에 대비하여 안전관리 철저

- 각종 도장시 주변에 묻지 않토록 마스킹 처리 등 사전조치하고 작업시 바름두께는 얇게 여러번 칠하고, 목부의 오염된 부위나 부착물 등은 깨끗이 닦아낼 것

- 철부의 녹은 깨끗이 제거하고 굽은 곳은 펴서 도장 할 것

- 벽면,천정 오염물이 보이지 않토록 세척하고, 약품이나 수분사용으로 인한 바탕면에 손상이 가지 않토록 할 것

- 천정 몰딩제 제거 및 설치시 천정이나 벽에 손상이 가지않토록 할 것.

2014년 1월   일