제5차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2016. 3. 4 (금) 14:00 ~ 16:40

◦ 장    소 : 8층 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 5인

◦ 상정안건 : 7건(심의2, 자문5)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	비고
1	중구	가로수 조성,관리계획변경 및 서소문로 11길 가로수 바꿔심기계획(안)	조건부가결
2	중구	가로수 조성,관리계획변경 및 중림로 가로수 바꿔심기계획(안)	부결
3	중구	다동 소공원(무교,다동 제35지구 도시환경정비사업) 조성계획결정(최초)	조건부동의
4	관악구	신림3재정비촉진구역재개발정비사업 신우어린이공원 조성계획결정(최초)	재자문
5	관악구	신림3재정비촉진구역재개발정비사업 율곡소공원 조성계획결정(최초)	조건부동의
6	관악구	신림3재정비촉진구역재개발정비사업 약수소공원 조성계획결정(최초)	재자문
7	강동구	천호1 도시환경정비사업지구내 소공원 조성계획결정(최초)	보류

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 가로수 조성,관리계획변경 및 서소문로 11길 가로수 바꿔심기계획(안)

요청기관 : 중  구

공원현황 및 결정내역

심의결과 및 내용

< 도로현황 >

◦ 도로명 : 서소문로11길

◦ 규 모 : 도로길이 312m, 도로폭 13m, 보도폭 3.5~4m

◦ 관리구분 및 가로 유형 : 업무가로

<가로수현황>

◦ 식재현황

- 회화나무 31주(100%) - 공분 2개소

<심의내용>

◦ 중구 가로수 조성 관리계획 수종 바꿔심기(단기계획) 변경

- 서소문로11길 : 유지관리 → 바꿔심기(단기계획)

◦ 서소문로11길 가로수 바꿔심기

구 분	명 칭	규 격	수 량	단위	비 고
가로수 바꿔심기	중국단풍	R26~30	33	주

<상정사유>

◦ 현재 식재되어 있는 회화나무가 녹병 등으로 수형 및 생육상태가 불량하여 미관을 저해하고 있어 주민들로부터 가로수 바꿔심기 민원이 제기되고 있으며,

◦ 나무병원 진단결과 근본적인 치유대책이 없고 혹이 발생한 가지 제거시 수형회복이 불가능한 수목이 많아 바꿔심기롤 고려하여야 한다는 의견이 있음

◦ 덕수궁, 시청, 시립미술관, 대사관 등이 위치하고 있어 관광객 등 유동인구가 많은 지역으로 도심 이미지 제고를 위하여 가로수 바꿔심기가 필요함

<기본계획 검토>

◦ 중구 가로수 조성 관리계획(2011. 10. 7.)

서울특별시 가로수 조성 및 관리조례(제7조의 2)

〔조건부가결〕

아래 조건을 반영하여 주관부서와 협의 후 시행

○ 서소문로11길은 주변에 덕수궁, 배재학당터 등 역사시설이 있어, 2001년 걷고싶은 녹화거리 조성시 가로수로 회화나무를 식재한 노선임

○ 회화나무 대부분이 녹병에 감염되어 수형이 기형화되고 생육이 나빠져 시급히 교체하여야 할 필요성은 있으나, 가로수 바꿔심기 계획수종인 중국단풍은 대상지의 역사와 문화에 어울리지 않는 수종이므로 기존의 가로수종인 회화나무로 바꿔심는 것이 타당함

○ 가로수를 바꿔심을 때 병해충의 피해가 없는 수목이 반입·식재될 수 있도록 추진

○ 동 사업은 가로수 병해로 인해 시행함을 주민에게 적극 홍보

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 가로수 조성,관리계획변경 및 중림로 가로수 바꿔심기계획(안)

요청기관 : 중  구

공원현황 및 결정내역

심의(자문)결과 및 내용

< 도로현황 >

◦ 도로명 : 중림로(충정로역 ~ 서울역서부교차로)

◦ 규 모 : 도로길이 560m, 도로폭 15m, 보도폭 2.5~3.5m

◦ 관리구분 및 가로 유형 : 구도로, 상가, 주거지 인접가로

<가로수현황>

◦ 식재현황

- 소나무 65주(53.9%), 양버즘나무 41주(33.8%),

은행나무15주(12.3%)

<심의내용>

◦ 중구 가로수 조성 관리계획 수종 바꿔심기(단기계획) 변경

- 중 림 로 : 유지관리 → 바꿔심기(단기계획)

◦ 중림로 가로수 바꿔심기

구 분	명 칭	규 격	수 량	단위	비 고
가로수 바꿔심기	소나무	R25	56	주
	가로수보호판	1,800×1,000	56	조

<상정사유>

◦ 도로를 중심으로 좌측 소나무, 우측 양버즘과 은행나무 혼식으로 동일 노선 동일 수종 원칙에 맞지 않으며,

◦ 혼식 구간 상부에 배전선로가 지나고 있어 속성수로 인한 정전사고 위험 및 미관 저해, 대형목으로 인한 보행 불편 등으로 주민들의 지속적인 소나무 바꿔심기 민원이 제기되고 있음

<기본계획 검토>

◦ 중구 가로수 조성 관리계획(2011. 10. 7.)

서울특별시 가로수 조성 및 관리조례(제7조의 2)

〔부결〕

○ 서울특별시 가로수 조성관리 기본계획에 의하면 소나무는 역사경관가로 등 주변경관과 어울리는 노선에 한해 제한적으로 적용하도록 되어 있음

○ 중림로는 가로유형이 소나무가 어울리는 노선이 아니므로, 동일노선 양측은 동일수종 식재원칙을 적용하여 양버즘나무·은행나무 가로수를 소나무로 바꿔심는 것은 부적합 함

세부심의(자문)결과 및 내용

3. 다동 소공원(무교, 다동 제35지구 도시환경정비사업) 조성계획결정(최초)

요청기관 : 중  구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중구 다동 51번지 일대 ◦ 면적 : 3,936.20㎡ ◦ 공원지정(최초) : 1973. 09. 06 (건설부고시 제367호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 751.98㎡ → 진입광장, 광장, 산책로 ◦ 조경시설 : 10.80㎡ → 플랜터, 가벽 ◦ 휴양시설 : 14.00㎡ → 앉음벽, 평의자 ◦ 편익시설 : 1㎡ → 음수전 ◦ 관리시설 : -㎡ → 공원등, 볼라드등, 수목투사등, CCTV, 공원명표지판, 공원이용안내판, Q.C벨브, 스프링쿨러 ◦ 녹지 및 기타 : 3,158.42㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.75%(법정 20%) ◦ 건폐율 : - (법정 5%)	〔조건부동의〕 아래 조건을 반영하여 도시공원위원회 소위원회 위원의 별도 자문을 받고 심의주관부서와 협의 후 시행 ◦ 공원이 구역별로 장기간에 걸쳐 조성되므로 향후 공원이 하나로 어우러지도록 전체적인 마스터플랜에 의거한 공간계획 수립이 요구됨 ◦ 중심업무지구에 위치한 공원으로 주변지역 및 도로와의 연계성, 이용행태 등을 고려한 경계부 식재 및 동선계획 등 도심 속 명품공원으로 조성될 수 있도록 세부 디자인 보완

세부심의(자문)결과 및 내용

4. 신림3재정비촉진구역재개발정비사업 신우어린이공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 관악구 신림동 316-3번지 일대 ◦ 면적 : 2,228.0㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2008. 04. 10 (서고 제2008-121호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 산책로 191.82㎡, 광장 127.76㎡ ◦ 조경시설 : 파고라 2개소, 그네의자 1개소 ◦ 휴양시설 : 앉음벽 12.82㎡, 평의자, 등의자 ◦ 유희시설 : 놀이공간 432.51㎡, 조합놀이대 3개소 등 ◦ 운동시설 : 운동공간 156.60㎡, 체력단련시설 5개소 ◦ 관리시설 : 공원등 22개소, 공원안내판 4개소 ◦ 녹 지 : 1,306.49㎡ <법적검토> ◦ 공원 시설율 : 41.36% (법정 60% 이하) ◦ 공원 건폐율 : - (법정 5% 이하)	〔재자문〕 아래 심의결과를 반영하여 소위원회 재상정 ◦ 놀이시설의 집약적 배치 및 주변 도로로부터 안전성을 고려하여 동선계획 보완 ◦ 단순한 조합놀이대의 배치가 아닌 어린이들의 다양한 활동이 가능한 놀이시설 도입 검토 ◦ 대상지 주변 도로 및 경사지 등에 대한 안전관리계획 수립 - 차폐식재, 안전시설 및 완충공간 등 확보 검토 ◦ 시설물, 계단폭, 높이 등은 어린이공원의 특성을 고려한 적절한 스케일 도입 등 세부디자인 보완

세부심의(자문)결과 및 내용

5. 신림3재정비촉진구역재개발정비사업 율곡소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 관악구 신림동 316-138번지 일대 ◦ 면적 : 1,236.0㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2008. 04. 10 (서고 제2008-121호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 산책로 144.72㎡, 광장 78.01㎡ ◦ 조경시설 : 플랜터 5.73㎡, 파고라 2개소 ◦ 휴양시설 : 평의자 6개소 ◦ 관리시설 : 공원등 11개소, 공원안내판 2개소 ◦ 녹 지 : 1,007.54㎡ <법적검토> ◦ 공원 시설율 : 18.48% (법정 20% 이하) ◦ 공원 건폐율 : - (법정 5% 이하)	〔조건부동의〕 아래 조건을 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행 ◦ 경사면 산책로의 세굴 방지 대책 및 원활한 배수 체계수립 방안 검토 - 도로 중간을 높여 자연우수가 녹지로 흘러들어가게 하거나 중간에 횡단관로를 설치하는 등의 원활한 배수를 위한 다각적 방안 검토 ◦ 공원 이용자들을 고려한 동선체계 수립 등 공간계획 보완

세부심의(자문)결과 및 내용

6. 신림3재정비촉진구역재개발정비사업 약수소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 관악구 신림동 316-95번지 일대 ◦ 면적 : 3,983.0㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2008. 04. 10 (서고 제2008-121호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 산책로 421.85㎡, 광장 240.07㎡ ◦ 조경시설 : 파고라 2개소 ◦ 휴양시설 : 등의자 5개소, 평의자 6개소 ◦ 운동시설 : 체력단련시설 7개소 ◦ 관리시설 : 공원등 30개소, 공원안내판 2개소 ◦ 녹 지 : 3,321.08㎡ <법적검토> ◦ 공원 시설율 : 16.62% (법정 20% 이하) ◦ 공원 건폐율 : - (법정 5% 이하)	〔재자문〕 아래 심의결과를 반영하여 소위원회 재상정 ◦ 공원의 공공성 확대를 위한 공간계획 재검토 - 아파트 단지내 시설과 연계된 진입부 광장은 규모를 축소 조정하고, 인근 주민들의 이용할 수 있도록 정상 진입부에 공간을 확보하는 방안 검토 ◦ 배수 체계 및 안전관리대책 등 재검토 - 경사면의 우수피해 방지를 위한 세부 배수체계 수립 - 계곡 경계부 낮은 지역은 물이 넘치지 않도록 배수시설 보완 - 우수로 인한 산책로 세굴 방지를 위한 포장재 재검토 ◦ 관악산과 인접한 경계부 등 식재계획 재검토 - 주변과 어울리는 식재수종 선정 및 식재 밀도 등 보완

세부심의(자문)결과 및 내용

7. 천호1 도시환경정비사업지구내 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 강동구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강동구 천호동 422-1번지 일원 ◦ 면적 : 3,084.20㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2009. 1. 2 (서고 제2008-508호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 205.80㎡ ◦ 휴양시설 : 125.60㎡ ◦ 관리시설 : 281.11㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 2,471.69㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.86%(법정 20% 이내)	〔보류〕 ◦ 지하주차장 설치의 필요성, 대상지 선정의 적합성, 주변 도로에 미치는 교통영향 관계 등 종합적인 사항에 대한 사전 검토가 필요함 - 공원내 주차장 진출입시 도로가 협소하고 주거 밀집지역과 맞닿아 있어 공공청사 주차장 입구로 통합하는 등 다각적인 방안 검토 - 주차장 설치로 인해 주변 도로에 미치는 교통영향 관계 검토, 지역주민 의견 수렴 등 관련 자료 보완