문서번호	운영과-1146
결재일자	2016.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
이도훈	이동신	03/21 이성재

총인 처리기준 초과에 따른 대응방안

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3

중랑물재생센터

운  영  과

총인 처리기준 초과에 따른 대응방안

□ 처리개요

○ #3,4처리장 시설은 기존 방류수질기준인 2.0㎎/L으로 설치 되었으나, 방류

수질기준 강화(0.5㎎/L)로 인하여 간이 약품투입시설을 통하여 약품(PAC)

을 투입하여 처리하고 있음.

□ 기준 초과 원인

○ 간이약품 투입시설로서는 방류수질기준(0.5㎎/L) 이내로 처리하기는 어려움

이 있으며, 유지관리기준 준수예외 기간(1.0㎎/L) 만료에 따라 방류수질기준

이 초과되고 있음

○ 전력 수전선로 변경공사(02.25)로 4시간 정전되었으며, 154변전실 정전사고

(03.09)로 2시간 정전 등 송풍기 미가동으로 인하여 미생물에 악영향을 미

쳐 수처리 공정에서 총인 처리가 정상적으로 되지 않음

□ 문제점

○ 총인 처리시설 설치 및 기존 약품투입시설 개량이 시급함

○ 미생물 활성 기간 필요함

□ 대응방안

○ 포기조 미생물 주기적인 관찰 및 DO 측정 관리 철저

○ 지별 총인처리 약품 투입상태 확인 철저

○ 계열별 총인 처리상태 확인

○ 반류수 유지관리 철저 등

□ 향후계획

○ 총인 처리시설 설치사업 중 기존 약품투입시설(A,B계열) 개량사업 우선 시공      : 서울시 본청 요청

- ‘16.03.18 : 총인처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 추진현황 보고회 개최

: 서울시청 주관

※ 총인 처리시설 설치사업 개요

○ 대상 : #3,4처리장 총인 처리시설 설치

○ 내용 : 비총인계열(A,B계열) - 기존 약품투입시설 개량

총인계열(C,D,E계열) - 총인처리시설 설치

- 비총인계열(416천㎥/일) : 생물반응조 약품투입 후 T-P 0.8㎎/L

- 총인 계열(412천㎥/일)  : 총인 처리 후  T-P 0.2㎎/L

∴ 비총인계열과 총인계열을 혼합 방류하여 최종방류 T-P 0.5㎎/L이하

○ 추가 일정

- 기본 및 실시설계 승인 : ‘16.12.31

- 총인 처리시설 시공 : ‘17.01. ∼ ’18.12.