『2013년 옥상녹화‧텃밭 조성 사업』

○○구 구조안전진단 용역

□ 용역개요

○ 용 역 명 :

○ 용역기간 :

- 착수일

- 준공일

○ 용역수행업체 :

- 담당자 및 연락처

○ 용 역 비  :           원(준공금액)

- 발주금액  :            원

- 계약금액  :            원(낙찰차액        원)

□ 대상지 개요

연번	건 물 명	주 소	층수 (지하/지상)	녹화유형	녹화면적(㎡)	협약체결기 관 명	연락처
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

구조안전진단 용역 체크리스트

연번	주 요 내 용	확인 (○/X)	비고
1	자치구 담당자는 서울시 옥상녹화시스템 설계지침 및 관련도서 작성지침, 각 건물별 예비진단 결과, 구조계산서 등 보유하고 있는 기초자료를 용역업체에 제공하였습니까?
2	용역업체는 과업착수 보고서 및 관련 서류를 모두 제출하였습니까? (착수보고서, 현장대리인계, 참여기술자명단, 예정공정표, 보안각서 등)
3	용역업체가 계약 후 5일 이내에 과업수행 계획서를 제출하였습니까? (세부공정 계획서, 과업수행 조직 및 인력투입 계획서, 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간, 조사대상 건축물별 시험실시 위치, 시험항목 및 수량계획 등)
4	용역업체로부터 과업내용서에 따라 정해진 기간 내에 각 대상지의 설계도서(구조도면, 구조설계서 등) 검토결과를 현장조사 실시 전 보고받았습니까?
5	설계도서 검토결과 옥상공원화 추진불가 경우 발생시, 과업대상에서 제외하고 용역을 변경하였습니까? (해당 경우만)
6	용역업체에서 공정 80% 진행시 중간보고를 시행하였습니까?
7	자문이 필요한 경우 전문가의 의견을 수렴하였고, 그 결과를 용역에 반영하셨습니까?
8	구조안전진단 보고서에는 옥상공원화 가능 구역이 녹화유형별로 면적과 함께 도면에 표시되었습니까?
9	옥상공원화 불가판정을 받은 경우, 그 사유와 구역 및 면적이 도면과 함께 보고서에 충분히 설명되었습니까?
10	옥상공원화 불가판정 받은 곳의 보수·보강안이 제시되었습니까?
11	옥상내 냉각탑, 에어컨실외기 등 설치되어 있는 지장물의 하중이 진단결과에 충분히 반영되었습니까?
12	옥탑, 계단실의 옥상까지 옥상공원화 가능여부가 보고서에 포함되었습니까?
13	기존 방수공법 및 누수현황을 파악하고, 그 밖의 건물 결함사항(균열, 박리, 백화·백태현상, 철근노출)에 대하여 충분히 조사되었습니까?
14	성과품 납품 수량 및 내용은 과업내용서와 일치합니까?
15	건축주가 구조진단 시행 후 사업참여 포기한 경우 구조안전진단 비용을 청구하셨습니까?
종합	용역을 수행한 업체에 대한 종합평가를 기재해 주시기 바랍니다.

예 시

※ 예시도면과 같이 건물개요와 녹화유형별 구역을 도면 실측 후 기재

▣ 시립 서대문 농아인복지관

∙ 위    치             : ○○구 ○○동 ○○번지

∙ 준공년도             : ○○○○년

∙ 옥상면적             : 100㎡

∙ 옥상공원화 가능 면적 : 83㎡

∙ 옥상공원화 제안 유형 : 부분적인 경량형(1안)～중량형(3안) 옥상녹화방안

∙ 보수 필요사항 : 옥상방수

		:	경량형(1안) 옥상 녹화가능 면적 → 9m2 DL : 2.0kN/m2 LL : 2.0kN/m2 (창고 바닥 무근콘크리트 제거시 중량형 녹화 방안 적용 가능)
		:	혼합형(2안) 옥상 녹화가능 면적 → 58m2 DL : 2.0kN/m2 LL : 2.0kN/m2
		:	중량형(3안) 옥상 녹화가능 면적 → 16m2 DL : 3.0kN/m2 LL : 2.0～3.0kN/m2

예 시

▣ 동부시립병원

∙ 옥상면적             : 4층옥상 1,400㎡, 7층옥상 360㎡

∙ 옥상공원화 가능 면적 : 4층옥상 - 1,400㎡, 7층옥상 - 308㎡

∙ 옥상공원화 제안 유형 : 경량형(1안) ～ 혼합형(2안) 옥상녹화방안

∙ 보수 필요사항 : 옥상방수, 기계설비류 이전

		:	경량형(1안) 옥상 녹화방안 - 1,110m2 (4층 : 802m2, 7층 : 308m2) DL : 1.2kN/m2 LL : 1.0kN/m2
		:	혼합형(2안) 옥상 녹화방안 - 430m2 DL : 2.0kN/m2 LL : 2.0kN/m2
		:	기존 옥상정원