문서번호	시설관리과-9659
결재일자	2016.5.13.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
이혜진	05/13 代송종범
협 조

상수도관 이설관련 보고

명에 의거 동담당 업무를 수행하면서 강동구청 치수과에서 시행하는 “2016년 관내 하수도구조물 정비공사” 구간내 지장 상수도시설물 이설신청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 요청현황

가. 공사명 : 2016년 관내 하수도구조물 정비공사

- 공사기간 : 2016. 05. 09 ~ 2017. 05. 10.

나. 이설위치 및 지장상수도관 이설현황

- 하수관거 공사구간에 위치한 상수도관 80mm×25m, 200mm×6m이설

☞ 관련대호 : 치수과-6052(2016.05.09.) 「상수도관 이설협조요청(성내동 434-48)」

성내동 434-48번지 앞 저촉상수도관(200mm,80mm) 현황

상수도관 이설 위치도(성내동 434-48호 골목 D200/80분기 위치)

□ 보고내용

○ “2016년 관내 하수도구조물 정비공사” 구간 내 성내동 434-48번지 앞에 위치한 상수도 관로 지장관련 원인자이설 신청에 대한 현장조사 결과, 하수 흄관위치에 D200mm,  D80mm 상수도관이 저촉되어 이설이 필요한 실정임.

□ 처리의견

○ 상기와 같은 원인자 이설신청에 대하여  따로붙임 상수도이설승인조건(안)으로 원인자로 하여금 상수도관로 공사시행토록 승인조건에 부여함.

- 이설승인 현황

저촉상수도관			승 인 조 건	비 고
연번	시설물	규격 (mm)
1	관로	200 80	저촉상수도관 D200×6m, D80×25m 이설 공기밸브 D80×2개소(상,하월구간) (첨부 이설조건안)	성내동 434-48번지 골목

○ 원인자 자체이설시 서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례에 의거하여 퇴수 및 세척수량과 작업출동경비 등을 별도 고지하고 상기 내용을 강동구청 치수과로 회신하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 상수도이설승인조건(안) 1부.

2. 퇴수 및 세척수량 산출내역서 1부. 끝.