문서번호	교량안전과-8988
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
최원혁		류봉현	05/19 박문희
협 조
	주무관			김시련
	주무관			이우근
	주무관			이제택

우기대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(천호대교,잠실대교,영동대교,한남대교,반포대교,양화교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.5

교량안전과

(강구조교량팀)

우기대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(천호대교,잠실대교,영동대교,한남대교,반포대교,양화교)

□ 시설물 현황 (한강교량5/일반교량1)

교 량 명		규 모	위 치	등급	구조형식	준공일
천호대교		폭 25.6m 연장 1,150m	광진구 광장동 ~강동구 천호동	B	S.T BOX GIR PSC GIR	’76.7.5
잠실대교		폭 35m 연장 1,280m	광진구 자양동 ~송파구 잠실동	B	S.T PL GIR	’04.2.20
영동대교		폭 25m 연장850m (접속 167m)	광진구 자양동 ~강남구 청담동	B	S.T PL GIR PSC GIR	’73.11.8
한남대교		폭 25.5~25.7m 연장 919m	용산구 한남동 ~강남구 신사동	B	S.T PL GIR S.T Box GIR	’05.11.30
반포대교 (잠수교)	반포	폭 25m 연장 1,070m	용산구 서빙고동 ~ 서초구 반포동	B	S.T BOX GIR	’82.9.29
	잠수	폭 18m 연장 795m		B	RC SLAB ST BOX	’76.7.15
양화교		폭 41m 연장 215m	양천구 목동 ~영등포구 양화동	B	S.T PL GIR S.T Box GIR	’79.7.1

□ 점검개요

○ 점 검 일 : ’16. 5. 11(양화교), ’16. 5. 12(천호대교),

’16. 5. 13(영동대교), ’16. 5. 17(잠실대교,한남대교)

’16. 5. 18(반포대교)

○ 점 검 자

- 내부점검자 : 강구조교량팀장, 김시련, 이우근, 이제택, 최원혁

- 외부점검자

․ 잠실대교 : 한국재난연구원 부사장 이호영

․ 영동대교 : ㈜이산 부사장 최장환

․ 반포대교 : 한국건설기술연구원 선임연구위원 박영환

․ 양 화 교 : ㈜바우컨설턴트 김태흥

※ 천호대교 및 한남대교는 주치의 부재중으로 자체 점검실시

○ 점검내용 : 교량시설물에 대한 우기대비 점검

□ 점검결과 및 조치계획

시설명	점검결과	조치계획	비 고
천호대교	‧연석 열화 진행	‧주의관찰 및 중장기 보수 계획에 반영
	‧본교 P7 신축조인트 하부 유도배수판 손상	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧북단 B램프 P3 보수부위 들뜸	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧하류측 P23 점멸등 미점등	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧하류측 P13 교통량감시시설 결속상태 불량	‧해당부서 조치예정
잠실대교	‧P20 신축이음부 부분적 누수진행	‧추후 보수시 후타재 단면보수시행(장기)
	‧P28~29 바닥판슬래브의 횡방향균열(폭 0.1mm내외)	‧균열폭및 진전상태의 지속점검(장기)
	‧점검통로 내부 비둘기 배설물	‧배설물청소는 ’16년 일상유지보수 정비 ‧조류접근로 차단대책 추가 수립(중기)
	‧P30 받침장치 도장부식(신축이음 누수)	‧신축이음장치 누수방지대책 수립 및 장기적 도장보수대책 수립
영동대교	‧북단 A램프 포장손상	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧북단 A램프 교대측 신축이음 단차 및 물고임	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧북단 B램프 교대측 신축이음 단차	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧P20 교각하부 손상	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
한남대교	‧A2 배수관 짧아 법면보호공 체수 발생 (배수관 연장 필요)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧하류교 남단 C램프 분기점 충격흡수시설 파손	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧상류교 P16 비둘기 배설물	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
반포대교	‧상류측 P37~38 아스콘 침하 및 균열	‧’16년 반포대교보수공사 정비 예정
	‧하류측 A1하부 배수관 파손	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧P3교각 시공이음부 누수	‧’16년 반포대교보수공사 정비 예정
	‧북단 교량시점부 충격흡수시설 파손	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧하류측 난간 불법 현수막	‧현장제거조치 완료
양화교	‧본선구간 차도측구 및 보도부 물고임	‧’16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치
	‧램프구간 보도부 끝단 콘크리트 탈락	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧보차도 경계부 차량 방호용 난간 없음	‧’16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치
	‧신축이음교차부 누수 2개소(본선 A1, P4)	‧’16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치
	‧누수로 인한 교대오염(본선 A1측 교대)	‧’16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치

붙임 : 점검결과 보고서 각1부.  끝.