수영장 수질검사 및 주체(참고자료)

1. 현장 간이수질검사 : 자치구 체육시설업 담당부서

○ 수질검사기 확보 : 잔류염소측정기, 청명도측정기, PH농도측정기 등

○ 검사내용 : 유리잔류염소량, 청명도, 수소이온농도(PH)

○ 검사주기

① 성수기(7 ~ 8월) : 주 2회 이상 - 담당공무원 순찰시 검사 시행

② 비성수기 : 월 1회 이상 - 자체계획에 따라 시행

2. 종합수질검사 : 자치구보건소, 보건환경연구원

○ 채수 및 검사의뢰 : 체육시설업 담당부서

* 수영조 욕수 채수 및  운반요령 (붙임2 참조)
○ 검사주기

① 성수기 : 주 1회이상
② 비수기 : 월 1회이상

※ 단,「체육시설의 설치․이용에 관한 법률시행규칙」개정(15.6.23시행)에 따라 신설된 비소, 수은, 알루미늄 등의 중금속 항목은 분석장비가 없는 보건소에서 검사가 불가능하므로 보건환경연구원 의뢰를 통해 연1회 검사

○ 검사방법

-「체육시설의 설치․이용에 관한 법률 시행규칙」별표6에 의거「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 의한 검사방식 준용

3. 수질검사 주체 및 주기

구분		현장 간이 수질검사	종합수질검사
분석주체		자치구 체육시설업 담당부서	자치구 보건소, 보건환경연구원
측정항목		유리잔류염소, 수소이온농도, 청명도	유리잔류염소, 탁도, 수소이온농도, 대장균군, 과망간산칼륨소비량
검사주기	성수기 (7~8월)	주 2회 이상	주 1회 이상(연 9회)
	비수기	월 1회 이상	월 1회 이상(연10회)