양천구 비교측정 지점

1

양천구 비교측정 결과

1

측정기간: 2016년 5월 4일 01시 ~ 5월 24일 17시

표1. 항목별 평균 및 최대, 최소 비교

구분	양천구 측정소			이동차 4호			기존 측정소 대비 평균 증감률 (%)
	평균	최대	최소	평균	최대	최소
PM2.5 (㎍/㎥)	20	59	1	25	69	1	+25.0
PM10 (㎍/㎥)	43	160	5	55	172	1	+27.9
NO2 (ppm)	0.034	0.109	0.007	0.040	0.113	0.003	+17.6
O3 (ppm)	0.043	0.138	0.002	0.037	0.132	0.004	-13.9

그림1. 항목별 시간 평균 비교

적정성 예비평가

3

1)  위치 적정성을 중심으로

대상	(구)양천구측정소	이전 신정4동 문화센터
주소	양천구 신정동 957-9	양천구 중알로52길 56
용도 등 위치 적정성	주거지역 양천의 중심에 위치	주거지역 양천의 중심에 위치
높이 적정성	12 M	12 M
오염원 영향 및 기타	고층APT 주변에 산재	좌측 고층APT음. 3방향 개방형

2)  측정 Data를 중심으로

의견 : - 신정4동 문화센터 와 (구)양천구측정소 비교측정 결과 이전부지가 약간            높게 측정되었음.(원인 : 신정4동 문화센터는 이동차로 1층에서                 측정하고, 구)양천구측정소는 3층 옥상에서 측정하여 측정값 차아가              다소 발생 함.)

- 주거지역의 특성을 반영 할수 있는 위치이며, 특징적인 배출원에         영향요인은 없는 것으로 판단 됨.