제14차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2016. 7. 5.(화) 14:00 ~ 17:20

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 4인(최신현, 변금옥, 김연금, 안삼현)

◦ 상정안건 : 3건(심의1, 자문2)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	비고
1	서초구	서초구역(꽃마을지역) 소공원1, 2 조성계획결정(최초)	조건부동의
2	중 구	서소문 소공원 조성계획결정(최초)	조건부동의
3	강북구	가로수 조성관리계획변경 및 오현로 가로수 바꿔심기계획(안)(미아제4구역 주택재개발 정비사업)	조건부가결

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 서초구역(꽃마을지역) 소공원1,2 조성계획결정(최초)

요청기관 : 서초구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 서초구 서초동 1500-8번지 일원 ◦ 면적 ◾소공원1: 2440.60㎡ ◾소공원2: 380.00㎡ ◦ 공원결정 : 최초 2000. 06. 23 (서고 제2000-169호) 최종 2010. 09. 24 (서고 제2010-335호) < 주요내역 > ◾ 소공원 1 ◦ 기반시설 : 221.72㎡(광장 23.04㎡, 도로 198.68㎡) ◦ 조경시설 : 99.93㎡(옹벽 24.20㎡, 화계 75.73㎡) ◦ 휴양시설 : 121.98㎡ - 휴게소 121.98㎡, 조형파고라 3개소, 연식의자 18M, 평의자 3개소, 단독의자 47개소 ◦ 운동시설 - 레그프레스 1개소, 트위스트 1개소, 스윙웨이스트 1개소, 크로스컨트리 1개소, 워밍암 1개소 ◦ 교양시설(백엽상 1개소) ◦ 편익시설 : 32.24㎡ - 계단A 2개소, 계단B 2개소, 계단C 10개소, 계단D 1개소 ◦ 관리시설 : 공원안내판 2개소, CCTV 2개소, 공원등 4개소, 볼라드등 17개소, 수목등 15개소, 조형조명 44개소 ◦ 녹지 및 기타 : 1,964.73㎡ ◾ 소공원 2 ◦ 기반시설 : 도로 59.41㎡ ◦ 조경시설 : 10.28㎡(조형플랜터A,B, 구조형물A,B) ◦ 휴양시설 : 5.00㎡(앉음벽) ◦ 관리시설 : 공원안내판 1개소, CCTV 1개소, 공원등 1개소, 볼라드등 3개소, 수목등 8개소 ◦ 녹지 및 기타 : 305.31㎡ <법적검토> ◾ 소공원 1 - 시설율 : 19.50% (법정 20% 이내) ◾ 소공원 2 - 시설율 : 19.66% (법정 20% 이내)	〔조건부동의〕 - 심의주관부서와 협의 후 시행 ◾ 소공원 1 ○ 화계의 간격을 조정하여 눈높이에서 조망가능하고 개방감있는 형태로 구성 ○ 화계에 식재되는 수종은 화관목, 소교목 등을 활용, 화계로서의 특색있는 공간을 연출하기 위한 식재계획 보완 ○ 수목의 생육, 유지관리를 고려하여 수목의 식재밀도 조정 ○ 천편일률적인 체력단련시설의 도입은 지양하고 주변현황(업무용 시설)을 고려하여 휴게시설 등을 보완하는 방안 검토 ◾ 소공원 2 ○ 조밀하게 배치된 조형플랜터를 통합하여 개방된 공간을 확보하고 이용이 용이하도록 동선과 연계하여 위치 조정 검토 ○ 공개공지와 연계성을 고려하되 공원으로서의 특색을 갖도록 계획 보완 ※ 공통사항 ○ 시설물 설치 시 서울시 공원시설 색채디자인 가이드라인을 적용

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 서소문 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 중 구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중구 서소문동 85-3번지 일대 ◦ 면적 : 398.40㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2009년 12월24일 (서고 제2009-538호) < 주요내용(신설) > ◦ 기반시설 : 73.13㎡ - 도 로 : 58.00㎡ - 광장1 : 15.13㎡ ◦ 휴양시설: 4.86㎡ ◦ 편익시설: 1.36㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 319.05㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.9%(법정 20.0% 이내) ◦ 건폐율 : 0.0%(법정 5% 이내)	〔조건부동의〕 - 심의주관부서와 협의 후 시행 ○ 소나무(장송)은 일렬 배식보다는 주변여건을 고려하여 전체적으로 볼륨감있게 3점식 또는 군식으로 배식하는 방안 검토 ○ 도로에 접한 녹지는 가로수 형식으로 적절한 간격을 유지하여 열린공간으로 조성하고 등의자는 녹지 안쪽에 배치하기보다는 동선과 연계하여 이용이 용이하도록 위치 조정 ○ 시설물 설치 시 통일감있는 재료를 사용하고 서울시 공원시설 색채디자인 가이드라인 적용

세부심의(자문)결과 및 내용

3. 가로수 조성관리계획변경 및 오현로 가로수 바꿔심기계획(안)

요청기관 : 강북구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
<도로현황> - 2016년 현재 ◦ 정비기반시설 오현로(중로 1-48) : 연장 248.00m, 보도폭 2.6 ~ 6.5m <가로수 현황> ◦ 오현로 : 514주(느릅 143, 은행 129주, 회화 127주 등) ◦ 바꿔심기 대상 : 7주(느릅 2주, 회화 5주) <강북구 가로수 기본계획 및 변경계획> ◦ 강북구 가로수 조성·관리계획 및 변경계획 내용 - 대상노선 : 오현로 - 계획수종 : 회화나무 ￫ 소나무, 느릅나무 ￫ 은행나무 - 변경계획 : 구간별 식재계획 수립 1. 구민운동장교차로 ~ 북서울꿈의숲 생태교 : 은행나무 2. 북서울꿈의숲 생태교 ~ 송중초교 교차로 : 느티나무 <가로수 바꿔심기 계획 > ◦ 구 간 : 오현로(연장 248m) ◦ 식재계획 : 기존 대형 수목 제거 및 신규 식재 계획 ◦ 주요 개선 내용 - 현재수종 : 느릅나무 2주, 회화나무 5주 - 계획수종 : 느티나무 20주 식재 및 띠녹지 조성 <상정사유> ◦ 2011년 미아 제4구역 주택재개발정비 사업계획 승인으로 인한 도로 확장에 따른 가로수의 이식이 불가피한 바, 기존 수목을 이식(제거)하고 가로수 및 띠녹지를 조성하여 아름답고 통일된 경관을 연출하고자 함.	〔조건부가결〕 - 주관부서(조경과)와 협의 후 시행 ○ 보도와 자전거도로 경계에 계획된 띠녹지는 조성후 유지관리가 어려울 것으로 판단되니 띠녹지 설치를 제외하고, 제외된 띠녹지의 폭만큼 보차도 경계에 계획된 띠녹지 폭을 넓혀 시공 ○ 보도의 폭이 6m 이상인 곳은 가로수 2열식재를 적극 검토 ○ 띠녹지에 회양목 및 사철나무 열식은 지양하고 키작은나무와 다양한 초화류가 어우러진 다층구조의 띠녹지 조성 필요 ○ 공동주택 경계에 조성되는 녹지(단면도 A-A’, 폭5.3m)는 ‘가로 정원’ 조성개념 및 배식도를 참고하여 조성 필요 ○ 자전거도로와 연접하여 가로수를 식재할 경우 이용자의 안전사고 예방을 위해 지하고가 충분히 높은 수목으로 식재 필요 ○ 가로수 보호틀과 지면과의 높이 차는 5㎝ 이상 이격하여 원활한 빗물 유입이 되도록 조치 ○ 가로수 식재지역 지하 1m까지 토양치환을 하고, 가로수 주변에 통기·관수시설 설치 필요