물품관리 효율적 운용을 위한

통신분야 자재 세부 보관지침

	목 적
물품관리규정 제4장 3절 보관관리에 품질 및 성능보존이 가능하도록 통풍, 채광, 온습도에 유의하도록 명시되어 있어 규정 준수 및 자재의 효율적 관리를 위한 세부보관지침을 수립하고자 함

		관련근거
1

○ 물품관리규정 제4장 3절 보관관리

○ 기획처-708('14.11.3)호「ISO 9001/14001 통합인증 사후심사 결과 알림 및 조치결과 제출요청」

○ 기획처-1858('16.6.7)호「ISO 9001/14001 사후심사 개선‧ 권고사항 조치결과 제출요청」

		자재보관지침
2

□ 보관관리 자재

○ 정보통신설비 각종 PCB류 (예비품)

: 디지털전송설비, 화상전송설비, 열차무선설비 등 주요설비 PCB

[호선별 운용설비에 따라 항목이 상이할 수 있음]

○ 정보통신 유지보수용 자재 (유니트, 셀프 등)

□ 자재창고 환경관리

- 온습도 : 자재 보관장소에 온/습도계 비치하여 수시 점검

제습제 사용으로 습도로 인한 피해예방

- 정전기 : 정전기 방지용 봉투에 보관

		모니터링 방법
3

□ 자재보관창고 상태점검

○ 월 1회 : 안전점검의 날 행사시 병행실시

○ 자재창고 온습도 기준

- 제작사(PCB류) 권장기준  0℃~40℃, 습도 35~65%

(2015년 ISO 9001/14001 사후심사 권고사항 반영)

		결 론
4

통신분야 유지보수용 자재보관에 대한 환경적 영향 등을 고려한 세부

보관지침을 마련하여 물품의 효율적 관리를 기하고자 함

붙 임 자재관리 점검부(예시) 1부. 끝.

자재관리 점검부

□ 장 소 :

연번	점검일	점검항목	점검기준	점검결과	점검자	비고
1		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
2		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
3		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
4		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
5		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
6		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
7		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
8		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
9		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
10		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량
11		보관창고 온도의 적정성	0℃~40℃
		보관창고 습도의 적정성	35~ 65%
		정전기 보호 상태	양호, 불량