본서 3층 강당 보수 공사 과업지시서

1. 공사목적

본 과업지시서는 본서 강당의 유지관리를 위한 내부 바닥, 벽체 등 공사로 청사시설 유지의 효율적 관리를 위한 공사임.

2. 작업 개요

○ 공 사 명 : 본서 3층 강당 보수 공사

○ 주 작업 내용

- 강당 바닥 전제 플로링 마루 교체(보수면적230㎡)

- 강당 전면 흰색 수성페인트 도색 작업(30㎡)

- 천정 텍스 누수로 인한 일부교체(2㎡)

- 강당내부 준비실 출입문 교체(목재문 2개소)

- 강당 주면 정리작업

3. 공사 범위

○ 본서 복지동 3층 강당

4. 일반 사항

○ 본 공사를 시행함에 있어 관악소방서의 요구가 있을 시는 계약 공정에 관계 없이 가능한 한 최대한의 인원과 장비를 동원하여 조기에 완료 될 수 있도록 최대의 협조를 하여야 한다.

○ 본 공사 시행도중 예기치 못한 사항이 발생, 불가피 할 경우에는 감독원에게 보고하고 감독원의 지시에 따른다.

○ 반입자재는 감독원의 검사를 받고 계약자 책임하에 보관하여야 하며 일단 검사된 물자는 감독자의 승인 없이 반출되지 못한다.

○ 자재를 인수한 후에는 계약자 책임 하에 관리 감독하고 부족 또는 파손품에 대하여는 공사 적기 준공에 차질이 없도록 계약자 책임 하에 변상하여야 한다.

○ 계약자는 감독원이 본 공사와 관련된 지시사항에 대하여 절대 순응하여야 한다.

○ 본 공사 계약 범위 내에서 계약자는 착공일로부터 준공 검사 시까지 시공에 대한 책임을 진다.

○ 공사 중 이견이 발생하였거나 시방서에 명기하지 않은 사항은 수요부서와 상호 협조하여 결정한다.

○ 공사와 관련하여 계약자의 귀책으로 발생한 민원은 계약자 책임하에 조기에 처리하여야 한다.

5. 안전관리

○ 공사 감독원은 각종기능공의 능력과 경험이 부족하다고 인정 될 때는 해당 기능공의 교체를 명 할 수 있으며, 시공자는 해당 기능공을 즉시 교체하여 공사 감독자의 승인을 얻어 현장에 투입 공사 시공에 지장을 초래하지 않아야 하며 이와 관련하여 발생된 모든 책임은 계약자가 진다.

○ 공사 종사자의 관리는 계약자가 하며 문제 발생 시는 계약자가 그 책임을 진다.

○ 본 공사에 수반되는 일체의 작업은 공사 감독원의 사전 승인을 득 한 후 관악소방서에서 요구하는 안전관리기준, 안전작업수칙 등을 준수하여 시행되어야 한다.

○ 계약자는 위험작업이 내포된 작업 수행시 당사의 안전관리규정, 안전작업수칙 도급공사자의 안전수칙에 의하여 충분한 사전조치를 취하여야 하며 공사로 인한 당사 시설물의 피해는 시공자 책임으로 원상 복구하여야 한다.

○ 계약자는 본 공사 수행과 관련하여 동원된 인원 장비 등에 의하여 발생한 모든 재해 및 안전사고에 대하여 책임을 진다

6. 하자 보증기간  : 2년

7. 바닥공사 세부 시방서

1.일반사항

1.1. 적용 범위

본 시방서는 바닥의 수평이 잡힌 현장에 적용한다.

1.2. 현장 조건

1.2.1. 설치 전

1) 기존 바닥마감재 공사에 지장이 없도록 깨끗이 청소를 한다.

1.2.2. 설치 후

1) 누수로 인한 후로링재의 손상이 없도록 철저히 점검한다.

2) 도장 작업 후 충분히 건조되기 전에 출입을 통제하여 먼지나 오물이 바닥 후로링에 떨어지지 않도록 해야 하며, 사용 전까지 보양을 철저히 해야 한다. 또한 하부 구조물의 변형을 최대한 방지하며 적절한 환기 조치를 한다.(도장이 필요한 제품 시)

2.재료

2.1. 상부 구조재

후로링은 15t 러버우드를 사용한다.

2.2. 소요자재

- 후로링 : 러버우드 15*150*1,800㎜

- 압축스치로폼 : 30t 3*6

- 합  판 :  12t 4*8

- 접착제 : 목공용 접착제

- 걸레받이 : 협의후

2.3. 하부 구조재

1) 합판

충분한 강도와 탄성을 지니며, 장기간 사용으로 인한 변형에 내구력을 지닌 규격품으로 합판을 사용하며 규격은 상부에 상.하중 및 하부 구조재의 설치 간격에 따라 정한다.

2) 압축 스치로폼

장기간 사용으로 인한 부패와 변형의 방지, 하부의 탄성을 위해 축스치로폼을 전체 바닥에 빈틈없이 설치한다.

3) 철물

후로링재를 하부구조재인 합판과 압축 스치로폼에 연결시키는 재료로 반드시 규격품을 사용하며, 일정 각도로 박히는데 적당한 크기를 갖추어야 한다.

4) 접착제

후로링과 합판의 접촉 부위에 사용되는 재료로 충분한 접착력과 내구성을지녀야 한다.

3.시공

3.1. 부위별 시공

3.1.1. 후로링

숨은 못질하여 길이 방향으로 설치해 나가는데 하부면에는 접착제를               도포하여 합판과 견고하게 고정시킨다.

3.1.2. 합판

압축스치로폼까지 못이 충분히 박히도록  못질을 한고 합판의 배열을 서로 엇배열하여 구조적으로 안정을 갖도록 한다.

3.1.3. 압축스치로폼

후로링의 길이방향과 직각방향으로 설치하고, 정확한 수평작업이 되도록 한다.

3.2. 시공순서

1) 압축스치로폼은 수평작업이 용이하도록 반듯한 재료를 선별한다.

2) 압축스치로폼 수평작업이 완료된 후 합판을 배열한다.

3) 합판깔기 작업 시 합판사면에 5mm 여유를 두며, 벽체에서 20mm~30mm  여유를 둔다.

4) 합판깔기가 끝난 후 바닥중심선을 다시 확인하여 합판위에 중심선 먹메김을 한다.

5) 합판위의 후로링에 혀와 홈을 맞댄 후 후로링 전용못을 사용하여 혀의 사선방향으로 고정 작업을 한다.

6) 후로링 설치 시 벽체에서 20mm~30mm 여유를 둔다.

7) 후로링 설치 시 현장조건에 따라 온․습도 차이로 인한 수축팽창 및 하자방지를 위하여 후로링간에 2mm~3mm 정도를 띄워 시공한다.

8) 걸레받이를 설치한다.(현장에 맞추어 걸레받이를 선정한다)

3.2. 시공사례