건설기술 심의 검토서

○ 안건명 : 고덕천 친수공간 확충사업 설계심의

○ 분  야 : 총  괄

【조경분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	01. 고덕천 현황조사와 관련 동물생태분야는 수질 환경에 영향이 큰 서식 어종에 대한 내용 보완 검토할 것 02. 보고서에 자문회의, 주민설명회 등 진행 과정 및 설계에 대한 의견수렴 내용을 수록할 것 03. 잔디블럭, 파고라 등 유형이 다양한 주요 자재에 대한 장단점 비교 및 검토내용을 보고서에 정리할 것 04. 화강석판석 포장 지역(L-301), 다종의 식재지(L-205) 등 구간별로 설계 식별이 가능하도록 부분계획도를 작성할 것 05. 징검다리 보수, 계단보수 도면을 작성할 것 06. 리아트리스, 알리움 등 외래수종은 가급적 지양하고 지역의 토착 수종 식재를 검토할 것 07. 잔디블럭A, B에 대한 상세도를 작성할 것 08. 안내판은「서울시 공공시설물 표준형 디자인」도시공원 안내체계에 따라 설계 검토할 것
안전성	09. 원주목 계단은 미끄럼 등 안전에 취약하므로 목재계단 등으로조정하고 로프휀스는 안정감 있는 목재휀스로 변경검토할 것
기 타	10. 보수/철거 계획도에 징검다리A 도면(4EA)과 수량표(3EA) 개수를 일치시킬 것 11. 참여기술자 명단을 규정된 양식에 따라 보고서에 수록할 것

【토목분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	12. 목교, 목재데크 등 하천시설물은 수위 상승시 유수흐름 방해, 부유물 충돌로 인한 파손 등을 면밀히 검토하여 계획 할 것 13. 하천진입시설(계단) 및 징검다리는 신체적약자(장애인, 노약자, 휠체어, 유모차 등)의 동선과 야간 시인성 등을 고려하여 계획할 것
안전성	14. 목교, 목재데크 계획시 지반 및 기초의 안전성, 구조검토 결과를 제시할 것
기 타	15. 성과품은 ｢서울특별시 설계용역관리편람｣과 ｢건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부, 2013)｣에 준하여 성과품을 작성할 것 16. 실시설계내역서 작성시 아래사항을 보완할 것 - 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상 - 안전관리비를 잠정금액(PS단가)으로 설계내역에 포함하여 작성 17. 최종 용역 보고서에 용역손해배상 보험·공제 증권을 수록할 것

【건축분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	18. 화장실 출입구 주변은 장애인 등의 접근이 용이하도록 점자블록 등을 계획하고 장애인편의시설 설치계획도를 작성할 것 19. 화장실 출입구는 화장실 내부가 시각적으로 보호될 수 있도록 가림벽 등을 검토할 것 20. 화장실은 여성 및 어린이를 배려한 우리시 여행화장실 표준 모델 적합여부를 검토할 것 - 어린이용 대·소변기 및 세면대 및 유아용 기저귀 교환대 설치 - 단위부스 출입문에는 화장실 사용여부 인식장치를 설치 등

시공성	21. 화장실의 각종 설비도(연결 상세도 포함), 기초구조도를 작성할 것
유지관리	22. 우리시 ‘공동주택 등 하자발생 최소화 및 기술심의 내실화 방안’ (기술심사담당관-9731,`15.6.1)에 의한 중점관리 체크리스트에 의한 자체 확인 결과를 설계에 반영할 것
안전성	23. 화장실 기초의 연단부분 깊이는 동결심도(GL-900mm) 이상으로 검토하고 와이어매쉬 대신 철근배근(기본철근 이상)을 검토할 것
기타	24. ‘건설공사의 설계도서 작성기준’(국토교통부)의 성과품 작성기준을 참고하여 표기하여할 사항을 누락 없이 각 공종별 설계도면, 설계설명서 등에 보완하고, 분야별 참여기술자 참여기간, 용역수행 내용 등을 자세하게 표기하고 서명날인 할 것

【전기분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	25. 교량 전·후단에 설치되는 태양광 정원등(h : 800mm)의 경우, 지장물에 의한 햇볕 차단 등 태양광 수광 효율이 떨어지지 않는 위치에 설치 되도록 하고, 희망 점등시간 동안 충분한 전력공급이 어려울 경우, 태양광 수광 효율 향상을 위한 필요한 방안을 검토할 것(L-303~305)
안전성	26. 태양광 가로등·정원등 및 화장실 등에는 감전 우려가 없도록 적정한 접지설비를 반영할 것(L-102, -202, -512)
경제성	27. 옥외 화장실에 대한 전등·전열 계획과 한전 전원 공급지점을 확인하여 도면에 표시하고, ‘인입 간선 전압강하 계산서’를 작성하여 적정한 인입케이블 규격을 선정할 것
기 타	28. 태양광 가로등 심벌은 식별 가능한 크기로 상향 조정할 것(L-102)

2016년   9월   12일

심의위원 :  기술심사담당관       (서명)