철도운행안전관리자 도입 계획(안)

2016. 8.

기 술 본 부

(기술계획처)

철도운행안전관리자 도입 계획(안)

최근 지하철 2호선 구의역 및 7호선 천왕역 등 작업 중 인명사고 발생과  관련하여 철도안전법시행령(제59조)에서는 철로차량 운행선로나 인근에서 작업수행 시 철도운행안전관리자를 두어 안전이 강화될 수 있도록 명시하고 있음을 감안하여 도입방안을 검토하고자 함.(정책사업예고 ‘16.8.2)

1		도입 배경

○ 최근 2호선 구의역 및 7호선 천왕역 사고관련 선로작업 안전강화 필요

○ 철도안전법 시행령(제59조) : 철도운행안전관리자 업무 명시

< 철도운행안전관리자의 업무 >

가. 철도차량의 운행선로나 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리와 관련한

작업을 수행하는 경우에 작업일정의 조정 또는 작업에 필요한 안전장비·

안전시설 등의 점검
나. 가목에 따른 작업이 수행되는 선로를 운행하는 열차가 있는 경우 해당

열차의 운행일정 조정
다. 열차접근경보시설이나 열차접근감시인의 배치에 관한 계획 수립·시행과 확인
라. 철도차량 운전자나 관제업무종사자와 연락체계 구축 등

2		철도운행안전관리자 자격

○ 관제업무에 종사한 경력이 2년 이상일 것

○ 국토해양부장관이 인정한 교육훈련기관에서 국토해양부령이 정하는

교육훈련을 수료할 것

교육기관	교육시간	교육내용	교육시기
(사)한국철도 운전기술협회	○ 120시간(3주) 직무관련 : 100시간 교양교육 : 20시간	열차운행의 통제조정 안전관리 일반 관계법령, 비상시 조치 등	철도운행안전관리자로 인정 받고자하는 때

※ 코레일 직원 자체교육 : 교양교육 20시간 → 자체공사 직원 투입

3		우리공사 철도운행안전관리자 현황

(단위 : 명)

총계	전기	신호	토목	비고
58 (12)	6 (3)	6 (3)	39 (6)	( )은 금년 교육예정 포함

※ 연차적으로 교육시행 중(~’20년, 208명) → 향후 적정인력 확보시 체계적 활용방안 마련예정

4		유관기관 도입현황

○ 코 레 일 : 모든 작업 도입 원칙(열차운행선상 작업 개념)

○ 공항철도 : 공항철도 운행특성에 맞게 자체 조정도입(열차차단 작업 개념)

기관명	도입 현황	철도운행안전관리자 업무
코레일	▶ 자체 작업 : 직원 투입 (자체교육 수료자) ▶ 선로내 작업(외부업체) : 도입 ▶ 철도보호지구 작업 : 도입 (지하터널구간 제외)	○ 선로지장 작업을 시행하기 이전 각종안전조치 이행여부 사전점검 확인 ○ 작업시행전 역장과 철도운행안전 협의 시행 ○ 열차 또는 차량 운행선에 열차 또는 차량과 작업원 또는 장비등이 접촉할 우려가 있는 경우 감시인 배치확인 ○ 철도차량 운전자 및 관제사와의(역장 포함) 연락체계 구축 및 열차운행일정 조정협의 ○ 작업중 비상상황 발생시 조치
공항 철도	▶ 선로내 작업(외부업체) : 도입 (운행선 지장작업시) ▶ 철도보호지구 작업 : 도입 → 지상구간 중 열차지장우려 개소 자체판단 도입 (지하터널구간 제외)	○ 작업일정 조정 및 작업 협의 ○ 작업시행 전 안전장비, 안전시설 의 점검 ○ 열차감시인의 배치에 관한 계획 수립, 시행 확인 ○ 철도차량운전자 또는 관제업무 종사자와의 연락체계구축 ○ 철도보호지구내 인접공사 시행시 작업시행 전 철도보호지구 안전 협의서 작성 및 제출

※ 2개 기관 외 타기관은 미적용

5		우리공사 작업(공사,용역) 관리현황

가. 작업(공사,용역) 관리현황

작업 구분	관리현황	비고
선로 내	직원 입회	모든 작업 시행시
선로 외	직접감독 또는 감리	편의시설/환승(연결)통로 등
철도보호지구	직원 미입회	정기 점검 시행

※ 직원 미입회의 경우 관리방안 마련 필요

나. 현안사항

○ 선로내 운행선 지장작업의 경우 안전관리 강화 필요

- 자회사는 대부분 자체적으로 작업수행으로 관리 필요

○ 편의시설 및 환승(연결)통로 작업 등의 경우 직접감독 또는 감리를 시행중이나 공사장 산재, 고소작업 등 감안 집중관리 필요

- 역사내에서 철도시설 건설과 관련한 관리 필요

○ 철도보호지구(지상구간)내 공사시 관리 미흡

- 지상구간 공사시 운행선로 지장우려작업 관리 필요

- 지하구간 인접공사관련 터널내 출입시(계측,점검 등) 관리 필요

6		철도운행안전관리자 도입 필요성

○ 선로내 주요 작업시 안전관리 강화로 열차안전운행 확보

○ 각종 공사현장 안전 위해요인 사전제거로 안전 확보

○ 철도보호지구(지상구간)내 공사관리 철저로 열차지장우려 제거

○ 이중 안전강화로 사고우려 사전제거 및 대내외 안전점검 대비 필요

7		철도운행안전관리자 도입 계획(안)

-- 정책사업예고(‘16.8.2)

가. 도입 방향

○ 선로내 운행선 지장작업시 배치

○ 역사내 공사(편의시설, 환승통로 등)의 경우 안전우려개소 도입

○ 철도보호지구내 공사시 열차지장 우려개소 도입

나. 도입 기준

구 분	도입 기준	비고
외부업체 작업	1. 선로내 운행선 지장작업시	단, 현장여건을 감안하여 해당부서에서 배치여부 판단시행
	2. 역사내 주요 작업시
	3. 철도보호지구내 작업시
자회사 작업	1. 선로내 운행선 작업시

※ 해당 작업 특성에 맞는 경력보유 철도운행안전관리자 배치 추진

다. 배치세부내용

① 선로내 운행선 지장작업시 배치 ------------------------------ 【붙임 1】 참조

-  선로내 이동식 비계를 이용한 고소작업시 포함

② 역사내 주요 작업시 배치 --------------------------------------- 【붙임 2】 참조

③ 철도보호지구내 작업시 배치 ---------------------------------- 【붙임 3】 참조

④ 자회사 선로내 작업시 배치

⑤ 기타 관련부서장이 열차운행에 지장이 있다고 인정하는 작업

라. 배치인원

○ 1개 작업 장소에 1명을 배치 원칙

○ 동일 작업구간내 여러 건의 작업을 동시다발적으로 수행하는 경우

시행부서장은 철도운행안전관리자 업무 수행가능 범위내에서 복수 배치

마. 철도운행안전관리자 주요업무 및 보고사항 (세부사항 매뉴얼 참조)

주요업무	⚫ 작업일정 조정 및 작업 협의 ⚫ 작업시행 전 안전장비, 안전시설의 점검 ⚫ 열차감시인의 배치에 관한 계획수립, 시행 확인 ⚫ 철도차량운전자 또는 관제업무 종사자와의 연락체계구축 ⚫ 철도보호지구내 인접공사 시행시 작업시행 전 철도보호지구 안전협의서(별지 1) 작성 및 제출 ⚫ 기타 철도작업관련 안전관리 업무 등
보고사항 (작업책임자 에게 보고)	⚫ 작업일정 조정내용 (특수차 운행일정 포함) ⚫ 작업현장의 안전장비, 안전시설의 점검 내용 ⚫ 작업현장의 열차감시원 배치 확인사항 ⚫ 철도차량운전자 또는 관제업무종사자와의 연락체계 구축 내용 ⚫ 기타 철도작업관련 조치사항 등

※ 기술사업소(장)는 보고받은 내용을 관련부서(역, 기지내 운전취급실 등)에 통보

바. 작업수행 매뉴얼 ------------------------------------------------ 【붙임 4】 참조

8		행정 사항

가. 단계별 도입추진

○ 1단계(‘16.8월~ ) : 예산반영 없는 작업은 즉시 시행

- 외부업체에서 발주 및 시행하는 작업(선로 내․외, 철도보호지구)

○ 2단계(‘17.1월~ ) : 필요시 예산반영 시행(우리공사 발주작업 등)

※ 해당 공사의 현장여건 감안하여 해당부서장 판단 적용시행

- 1단계 시행실적 분석 보완 반영

○ 3단계(‘18.1월~ ) : 1~2단계 시행 후 분석보완 및 사규반영

- 실적분석 보완 및 개선방안 마련

나. 분야별 추진

○ 선로 내․외 작업관련 추진 : 관련업무 해당부서

○ 철도보호지구내 작업관련 추진 : 토목처

○ 자회사 선로내 작업관련 추진 : 도시철도 ENG, 도시철도 그린환경

○ 단계별 도입추진 실적분석 및 검토 : 기술계획처

9		결 론

위에서 검토한 바와 같이, 철도차량의 운행선로나 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리 작업의 안전강화를 위한 철도운행안전관리자 도입기준을 마련하여 열차안전운행 확보에 철저를 기하고자 합니다.

붙임 1. (별표 1) 선로내 운행선 지장작업

2. (별표 2) 역사내 작업

3. (별표 3) 철도보호지구내 작업

4. 철도운행안전관리자 작업수행 매뉴얼 1부.  끝.

(붙임 #1)

【별표 1】선로내 운행선 지장작업

분야별	세부 사항
전기	1) 열차운행 전차선로 보수 2) 열차운행 전차선로 개량(신설, 변경, 철거 등) 3) 변전소, 구분소 절연구간 신설 또는 철거 4) 송배전 선로 보수‧개량 공사 5) 변전소 및 전기실 전면 개량공사
신호	1) 운행선에 전기선로전환기 신설 또는 철거 2) 폐색방식, 연동장치 변경 및 보수 3) 상치신호기(진로개통표시기, 표지 포함) 신설 또는 철거 4) 신호기계실, 운전취급실 이전에 따른 전 신호 사용중지 5) 관제설비 및 운전취급실 설비 개량작업 6) 신호케이블 철거, 신설 및 이설 작업
시설	1) 역간 열차운행선로 변경 및 영업열차 서행이 필요한 보수 2) 본선에 선로전환기 신설 또는 철거 3) 역구내 열차운행선로 변경 및 영업열차 서행이 필요한 보수 4) 레일‧침목‧분기기 교체 및 영업열차서행이 필요한 보수
통신	1) 부가통신사업 청원공사 및 유지보수 2) 정보통신설비 및 본선 내 관련 케이블 보수‧개량 공사 3) 열차운행 관련 열차무선 보수 4) 연선전화, 토크백 등 본선통화장치 보수
기타	1) 선로내 이동식 비계를 이용한 고소작업 시 2) 소속 또는 관련부서장이 열차운행에 지장이 있다고 인정하는 작업 3) 기타 관련부서장이 필요하다고 인정하는 작업

(붙임 #2)

【 별표 2 】역사내 주요 작업

구분	세부 사항
역사 내	1) 승강장과 연결되는 환승통로 작업으로 철도보호지구내 작업시 2) 대합실과 연결되는 연결통로 작업으로 철도보호지구내 작업시 3) 승강장 청소, PSD작업 등 선로내 출입을 필요로 하는 경우 4) 그 밖에 관련부서장이 필요하다고 인정하는 작업

(붙임 #3)

【 별표 3 】철도보호지구내 작업

구분	세부 사항
지상 선로 구간	1) 주유소, LPG 충전소 등 폭발물 또는 인화물질을 제조, 저장, 전시하는 행위 또는 제조, 저장, 전시하는 시설을 설치하는 행위 2) 3층 이상 건축물의 신축·증축·개축 또는 공작물의 설치 행위 3) 선로 및 노반의 침하가 우려되는 굴착 또는 자갈, 모래 등의 채취 행위 4) 타워크레인 설치 또는 파일 항타, 천공 등 대형건설장비를 이용하는 작업이 예정되어 있는 행위 5) 가공전선로 또는 전신주 설치 등 전차선로와 접촉될 우려가 있는 작업이 예정되어 있는 행위 6) 열차운행에 지장을 줄 우려가 있는 수목의 식재 행위 7) 그 밖에 철도차량의 안전운행 및 철도시설의 보호를 저해할 우려가 있다고 철도보호지구 관리자가 판단되는 행위
지하 선로 구간	1) 인접굴착 관련 지하구조물에 영향을 미칠 우려가 있는 행위 2) 인접굴착 관련 터널내 계측기 설치 및 확인 등 행위 3) 인접굴착 관련 터널내 구조물 안전점검 확인 행위 4) 그 밖에 인접굴착 관련 터널내 출입을 필요로 하는 행위

(붙임 #4)

철도운행안전관리자 작업수행 매뉴얼

2016. 8.

서울도시철도공사

1		철도운행안전관리자 업무

1. 용어의 정의

철도운행안전관리자라 함은 철도안전법시행령 제60조에 따라 국토해양부장관이 발급하는 철도안전전문인력 자격증을 보유하고 열차운행선을 지장하는 작업 현장에서 동 시행령 제59조에 정한 업무를 담당하는 자로서 철도운행안전관리자의 차단작업 담당 관할구역 및 범위는 작업책임자와 협의한 사항에 한한다.

* 작업책임자 : 선로지장 작업을 시행함에 있어 시행부서장이 작업협의와 작업 지휘감독, 안전관리에 대한 업무에 종사하도록 지정한 자

2. 업무범위(철도안전법시행령 제59조 제2항)

철도안전전문인력의 자격을 부여받은 철도운행안전관리자 업무 범위는 다음 각호와 같다.

가. 철도차량의 운행선로 또는 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리와 관련한 작업을 수행하는 경우에 작업일정의 조정 또는 작업에 필요한 안전장비, 안전시설 등의 점검

나. 가목의 규정에 의한 작업이 수행되는 선로를 운행하는 열차가 있는 경우 당해 열차에 대한 운행일정의 조정

다. 열차접근 경보시설 또는 열차접근 감시인의 배치에 관한 계획의 수립시행 및 확인

라. 철도차량 운전자 또는 관제업무 종사자와 연락체계 구축

마. 기타 철도작업관련 안전관리 업무 등

3. 철도운행안전관리자의 역할

가. 선로지장 작업을 시행하기 이전 각종안전조치 이행여부 사전점검 및 확인

나. 작업 시행전 작업책임자와 철도운행안전협의 시행

다. 열차 또는 차량운행선에 열차 또는 차량과 작업원 또는 장비 등이 접촉할 우려가 있는 경우 감시인 배치확인

라. 철도차량 운전자 및 관제사와(역 포함) 연락체계 구축 및 열차운행일정 조정협의

마. 작업중 비상상황 발생시 조치

바. 기타 철도작업관련 안전관련 조치 등

4. 점검사항(운행선 지장작업 업무관련)

철도운행안전관리자는 선로지장작업 시행시 작업책임자가 관리 하여야할 다음 사항을 점검하여야 한다.

가. 열차 또는 차량 운행선에서 열차 또는 차량과 작업원 또는 장비 등이 접촉할 우려가 있는 작업시 열차 감시인의 배치

나. 계속경보 또는 무경보 등 지장이 있는 건널목에 임시 관리원배치

다. 안전표지설치(선로작업표, 공사알림판, 임시신호기 등)

라. 안전설비(안전울타리, 임시차막이, 안전보호망)설치

바. 전차선 안전상태 확인 및 협의

사. 해당 작업책임자와 협의하여 수신호등 설치 및 확인

아. 열차운행선 안전확보 조치 확인(선로전환기, 쇄정, 방향 등)

자. 기타 안전시공을 위한 제반 안전확보 조치

5. 열차감시인의 배치 확인

작업책임자는 열차 또는 차량 운행선에 열차 또는 차량과 작업원 또는 장비 등이 접촉할 우려가 있는 다음 각 호의 경우 작업구간 전후 양 방향에 열차 감시인을 배치하여야 하며, 철도운행안전관리자는 이를 사전 점검 하여야 한다.

가. 열차 또는 차량 운행선로 또는 운행선로 인접작업

나. 다수의 작업원이 한곳에 집중하여 시행하는 작업

다. 장비(건설장비포함) 공구류 등의 소음을 수반하는 작업

라. 터널 내 작업

마. 기타 안전사고 우려가 있는 작업

6. 철도운행 안전협의

작업전 철도운행안전관리자는 작업책임자와 철도운행안전협의를 시행하여야 한다.

가. 협의사항

1) 열차지장여부 검토 협의

2) 작업계획 통보 및 협의

3) 운전명령 처리된 차단, 열차사이작업 관련 장비 이동계획과 작업계획 협의

4) 열차운행선 안전확보 방안

5) 관제사, 차량운전자, 역과의 연락방법

6) 사용중지 대상 철도차량운행시설물

나. 안전협의

1) 철도운행안전관리자는 작업착수 1시간 전(단, 장비사용 차단작업의 경우는 3시간전)까지 작업책임자와 협의하고 철도운행안전협의서(별지 제1호 서식)를 작성하여 각 1부씩 보관한다.

2) 철도운행안전관리자는 철도운행안전협의서를 참조하여 당일 작업계획을 수립조정하고 작업책임자에게 작업을 시행할수 있도록 통보한다

3) 차단, 열차사이 작업의 경우 철도운행안전협의서에 의하여 작업책임자와 협의하고 기록유지한다.

4) 철도운행안전협의 시행 후 변동사항이 발생시는 이를 즉시 통보하야야 하며 변동사항에 대하여 반드시 재협의 하여야 한다.

5) 철도운행안전관리자는 시공책임자(시공업체)에게 철도운행안전협의 결과를 정확히 통보하여야 한다.

6) 철도운행관리자는 전날 협의한 철도운행안전협의서에 최종 기록 후 다음날 운행협의시 그 최종결과를 제출하여야 한다.

7. 철도보호지구 안전협의

작업전 철도운행안전관리자는 관련부서와 철도보호지구 안전협의를 시행하여야 한다.

가. 협의사항

1) 열차지장여부 검토 협의

2) 작업계획 통보 및 협의

3) 안전교육

4) 열차운행선 안전확보 방안

5) 관제사, 작업책임자와의 연락방법

6) 장비 사용시 안전수칙 및 철저 이행사항

7) 열차운행 지장 금지 및 지장 예상시 신속한 통보 및 방호

8) 작업원 안전보호구 착용 및 직무부상주의

9) 열차감시 철저

10) 이례상황 발생시 연락체계

나. 안전협의

1) 철도운행안전관리자는 매일 작업내용에 대하여 작업책임자와 협의하고 철도보호지구 안전협의서(별지 제2호 서식)를 작성하여 각 1부씩 보관한다.

(단, 현장 위치, 동일 공정, 공사 내용 등 특성을 감안하여 매주 월요일 1주일간의

업무협의를 시행할 수 있다)

2) 철도운행안전관리자는 철도보호지구 안전협의서를 참조하여 당일 작업계획을 수립조정하고 작업책임자에게 작업을 시행할수 있도록 통보한다

3) 철도보호지구 안전협의 시행 후 변동사항이 발생시는 이를 즉시 통보하야야 하며 변동사항에 대하여 반드시 재협의 하여야 한다.

4) 철도운행안전관리자는 시공책임자(시공업체)에게 철도운행안전협의 결과를 정확히 통보하여야 한다.

5) 철도운행안전관리자는 작업 시행중 열차운행 선로를 직접적으로 지장하거나 지장이 예상되는 경우에는 즉시 작업을 중지하고 해당 작업책임자에게 통보한 후 지시에 따라야 한다.

6) 철도운행안전관리자로부터 5)항의 내용을 통보받은 작업책임자는 즉시 관제사에게 통보하고 작업에 관하여 재 협의를 하여야 한다.

다. 주요 점검사항

1) 주유소, LPG 충전소 등 폭발물 또는 인화물질을 제조, 저장, 전시하는 행위 또는 제조, 저장, 전시하는 시설을 설치하는 행위

2) 3층 이상 건축물의 신축·증축·개축 또는 공작물의 설치 행위

3) 선로 및 노반의 침하가 우려되는 굴착 또는 자갈, 모래 등의 채취 행위

4) 타워크레인 설치 또는 파일 항타, 천공 등 대형건설장비를 이용하는 작업이 예정되어 있는 행위

5) 가공전선로 또는 전신주 설치 등 전차선로와 접촉될 우려가 있는 작업이 예정되어 있는 행위

6) 열차운행에 지장을 줄 우려가 있는 수목의 식재 행위

7) 철도차량의 안전운행 및 철도시설의 보호를 저해할 우려가 있다고 철도보호지구 관리자가 판단되는 행위

8) 인접굴착 관련 지하구조물에 영향을 미칠 우려가 있는 행위

9) 인접굴착 관련 터널내 계측기 설치 및 확인 등 행위

10) 인접굴착 관련 터널내 구조물 안전점검 확인 행위

11) 그 밖에 인접굴착 관련 터널내 출입을 필요로 하는 행위

2		철도운행안전관리자 업무수행 절차

1. 업무수행 조직도

시행부서장

감리전문회사

감 독 자

(지원업무수행자)

감 리 원

수 급 인

현장대리인

전기안전관리자

선로작업책임자

열차감시인

기타

작  업  원

장비운전자

작업책임자

철도운행

안전관리자

작업책임자

(감독자, 감리원 등)

2. 업무흐름도

철도운행

안전관리자

터널진입보고

(종합관제)

타분야

작업책임자

업무협의

(합동작업시)

1시간 전까지

(단, 장비사용 차단작업은 3시간 전까지)

보고 및 승인

진입역 보고

인원, 작업사항 등

터널진입(작업책임자 입회)

작업 시행

작업완료 보고

(진출역,종합관제)

터널진출(작업책임자 입회)

완료

(작업책임자 확인)

업무협의

(작업책임자)

(별지 제1호 서식)

철도운행 안전협의서												①협의번호
협의일시 : 2016년 월 일( : )
철도운행 안전관리자		소속			직명		성명 (인)					HP ( ) 예비 ( )
현장대리인		소속			직명		성명 (인)					HP ( ) 예비 ( )
작업책임자		소속			직명		성명 (인)					HP ( ) 예비 ( )
진입역		소속			직명		성명 (인)					☏ ( )
진출역		소속			직명		성명 (인)					☏ ( )
작 업 내 용
작 업 구 간		선 역 ～ 역 상 ․ 하선 기점 km ～ km지점 ( : )부터( : )
작 업 종 류		시행일 : 년 월 일						작업명 :
		선로일시사용중지( ), 각 열차사이작업( ), 상례작업( ), 기타( )작업
전 차 선 단 전		시행일 : 년 월 일						작업명 :
		시 간 : ( : )～( : ), 단전구간 : ( )～( )
차단장비 운전								차단작업 시행
순서	③ 장 비 번 호	장비명		④출발역 (시각)		⑤도착역 (시각)		순서	⑥관제사 (승인번호)		⑦ 시작 시각		⑧ 종료 시각		⑨ 최초 열차
1	00역 00호	RE 0001		00역00선		00역00선		1			승인시각		승인시각		열차번호
				00:00		00:00					실제시각		실제시각		통과시각
2								2
3								3
작업관계자
안전관리자			성명 (HP )					전기안전관리자			성명 (HP )
열차감시자			성명 (HP )					입 회 자			성명 (HP )
주요 협의사항								기 타
1. 투입인원 : 00명 2. 투입장비 : 00명 3. 안전사항 등 4. 5. 6. 7. 8.								운전취급 변 경
								안전교육 시 행		장소 (인원) : 시 간 : ～
								관제확인		1. 터널 진,출입 승인 2. 전차선로 단전시행				3. 철도차량 운행 확인 4. 운전취급 변경확인
								역 확인		1. 터널 진출입 확인 2. 역사내 진출입 확인				3. 터널출입문 닫힘 확인
								작업책임자 사 전 점 검		1. 전차선 단전사항 2. 관계자 안전교육 시행 3. 장비운전원 적합성검사 4. 합동점검 시행				5. 각종 안전표지 설치 6. 수신호등 취급 준비상태 7. 열차감시 안전조치

(별지 제2호 서식)

철도보호지구 안전 협의서
협의 일시	2013 . . . ( )
관련처 담당자	소속 :		직명 :		성명 (인)							☏
철도 운행 안전 관리자	소속 :		직명 :		성명 (인)							☏
관제업무종사자	소속 :		직명 :		성명 (인)							☏
관할역장	소속 :		직명 :		성명 (인)							☏
작 업 내 용
작업구간					열차운행 지장여부
작업일시
작 업 명
투 입 장 비
순서	장 비 명					기 타
1
2
3
작 업 관 계 자
작 업 책 임 자	소 속			시 공 자				소 속
	성 명							성 명
	휴대전화							휴대전화
시공책임자	소 속			열차감시자				소 속
	성 명							성 명
	휴대전화							휴대전화
철도운행 안전 관리자 이행사항				기 타
1. 작업시간엄수 2. 장비 사용 시 안전수칙 철저이행 감독 3. 열차운행 지장 금지 및 지장 예상 시 신속한 통보 및 방호 4. 작업원 안전 보호구 착용 및 직무부상주의 5. 작업 종료 후 뒷마무리 철저 6. 열차감시철저 7. 이례사항 발생 시 종합관제센터 급보 (02-6311-2714) 8. 작업 시작전후 관제센터 보고 (02-6311-3875~8) 9. 승인 작업 이외 작업 금지 ※ 비상시 전화번호 (02-6311-2714)				안 전 교 육 시 행			장소
							시간
							인원			명
				관제사 조치사항
				작 업 책임자 사 전 점 검 (○,×)			사용중지 대상 장치 협의
							관계자 안전교육 시행
							합동점검 시행
							각종 안전표지 설치
							수신호등 취급 준비상태
							장비 운전원 적합성 검사
							인접선 안전조치 (울타리 또는 보호망 설치)
							열차감시 안전조치