겸재교 시설물 인수인계전 사전점검(1차)

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

☐ 점검개요

○ 공사명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사

○ 시설물 : 하수관 D=600㎜, L=153m, 맨홀(2호) 6개소, 빗물받이(1호) 40개소

☐ 점검결과

전경	신설 하수관

사업구간 내 기존 하수관 준설토 퇴적	맨홀 단차 및 소음(MR-2-1교체)

전구간 빗물받이 인버트 미시공	전구간 빗물받이 준설토(낙엽) 퇴적