해빙기 및 화재 대비 건설공사장 점검결과

○ 공 사 명 : 우이~신설 경량전철 건설공사 1공구

○ 점검사항 및 조치사항

분야	점검사항	조치사항	비고
해빙기	○ 동결지반의 융해에 따른 지반이완 및 침하 여부 ○ 지하매설물(도시가스, 상하수도, 관로 등) 보호 및 안전성 여부 ○ 토류벽 배면 공동 및 지반침하 발생 여부 ○ 가시설(버팀보, 띠장, 앵글 등) 설치 상태 및 변형여부, 안전성 여부 ○ 복공 단차 및 공사장 주변 보차도 침하파손 여부 ○ 공사장 주변 교통처리 및 시민 불편 사항 여부 등	○ 특이사항 없음	점검사진 (1~4)
화재 대비	○ 공사장내 인화성 물질 분리 보관 관리 상태 여부 ○ 가설숙소, 현장사무실, 창고의 난방기구 및 전열기 관리 여부 ○ 용접시 불티방지막 사용 및 인화성 물질 격리 상태 여부 ○ 임시 전기설비 등 외함 접지, 잠금 장치, 누전차단기 작동상태 여부 ○ 이동전선, 가설배전 관리 상태 및 조명기구 전등의 보호망 유무 ○ 방화관리책임자 지정 등 방화관리 체계 유지 여부 ○ 소화기 비치 장소의 적정여부 등 - 방화수 비치 미비	○ 방화수 비치 완료	조치사진 (1) 점검사진 (5~10)

2014 년  2 월  24 일

점 검 자  : 도시철도공무부     직       계장    성명  김 정 수 (인)

책임감리원    소속   평화ENG     성명  이 구 선 (인)

현장대리인   소속 ㈜대우건설    성명  이 선 우 (인)