	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방차량(펌프, 탱크) 출동태세 유지 철저 알림

1. 2016년도 소방재난업무가이드 『현장대응행정편 12.소방차량 운용기준』 과 관련입니다.

2. 소방차량의 효율적 운영과 재난현장 출동차량의 상시 출동태세 유지를 위한 자체 운영기준을 알려드리니 현장대응단 및 각 안전센터는 소방차량 출동태세 유지에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 소방차량

○ 특수차 : 방면별 80%이상 출동태세 유지(화학, 고가, 굴절, 조연)

○ 펌프차 : 100% 출동가능 상태 유지

○ 탱크차 : 3대이상 가동유지(삼성 / 영동 ↔ 역삼 / 수서 ↔ 개포)

3대 이상 가동유지

삼성탱크

(1대 이상가동)

영동탱크

역삼탱크

(1대 이상가동)

수서탱크

개포탱크

(그룹2)

(그룹3)

(그룹별 탱크차 운전원 근태관리 철저)

(그룹1)

100%  가동 유지

특수차 급수지원

나. 행정사항

○ 안전센터장은 소방차량 유지관리 및 운전원 근태관리 철저

- 센터별(영동 ↔ 역삼 / 수서 ↔ 개포) 운전원 휴가 등 근태확인

- 소방차량 점검 ․ 정비 철저로 상시 가동상태 유지.  끝.

	강남소방서장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장,(현장대응단)
담당자	인정교		지휘1팀장	조규관		현장대응단장	10/18 代박점중
협조자
시행	현장대응단-10715	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/
전화	02-539-9019	/전송		/	fire3104@seoul.go.kr	/	대시민공개