문서번호	한양도성도감-4417
결재일자	2013.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화관광디자인본부장
이정식	문인식	권기홍		05/21 代서정협
협 조	도성정책팀장		박안석
	주무관		전수호

2013년 제6차

한양도성 자문위원회 결과 보고

2013. 5.

문화관광디자인본부

(한양도성도감)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(		)	무 □

2013년 제6차

한양도성 자문위원회 결과보고

2013년도 제6차 한양도성자문위원회를 개최하고 그 결과 및 향후 추진계획을 보고 드림

□ 회의 개요

○ 일  시 : 2013. 5. 8(수) 08:00 ~ 09:40

○ 장  소 : 시청 서소문별관1동 4층 회의실

○ 참  석 : 한양도성 자문위원 12명

- 당연직   3명 : 주택정책실(건축계획팀장), 도시계획국장(역사도심관리과장), 서울역사박물관(한양도성연구소장)

- 위촉직 10명

□ 홍순민(위원장), 이상해, 김기호, 김광현, 양보경, 송인호, 전우용, 한숙영, 이유미, 임권웅

○ 회의 안건 : 한양도성 인왕구간 경관조명 설치방안

- 사 업 명 : 서울 한양도성(인왕지구) 경관조명 설치사업

- 사 업 비 : 15억원

- 사업구간 : 경관조명 미시공 2km 중 조망가능한 1km 구간

- 사업기간 : 착공일로부터 5개월 (2014년 본예산 확보 후 추진)

□ 회의 결과

〈한양도성 인왕구간 경관조명 설치방안〉

○ 세계유산 등재를 위해서는 너무 많은 시설 설치는 오히려 걸림돌이 될 수 있으니 경관조명 설치 목적에 대한 공론화가 필요

- 인왕구간은 도심지에서 한양도성을 볼 수 있는 유일한 구간으로 경관 조명을 설치하고자 하는 서울시의 취지는 이해하나

- 유럽에서도 소수 의견이지만 과거에 없는 것을 설치해서 도심에서 두드러지게 하는 것이 맞느냐가 논의되고 있는 사례도 있으므로 신중한 접근 필요

- 세계유산으로 가기 위해 관광객 매니지먼트 차원에서 너무 많은 관광객 방문은 걸림돌이 될 수도 있음

- 조명으로 인해 식생 피해가 보고된 사례도 있음

○ 기존 경관조명 구간에 대하여 문화재 경관, 안전, 디자인 및 관광객에게 미치는 영향 등을 전반적으로 재 검토하여 대안을 제시할 필요가 있음

- 난간 디자인, 기초설치용 콘크리트구조물 등은 경관 훼손 우려

- 국가문화재 방재시설 설치시 배관‧배선 문제 등이 진통을 겪은 바 있으니 기존 유사 사례를 검토

- 주간 탐방객들에게 미치는 영향

- 기존 경관 조명등이 성돌에 미치는 영향 검토

- 조명으로 인해 식생 피해가 보고된 사례도 있음 등

○ 도성 내‧외 일정구간(6~10m)은 성벽의 영역(판축층,순심로 등)으로 전선 배관 지중 매설시 성벽의 영역을 훼손할 우려가 있는 등 시설 설치시 신중을 기하여야 함.

○ 다만, 인왕산 구간 경관조명 설치시 과거 복원당시 수리보고서, 발굴자료 및 위원자문 내용 등을 보면 원 지반과 새로 쌓은 부분을 구분할 수 있을 것이므로 사전조사에 대한 참고가 될 수 있을 것임.

○ 기존 탐방로, 주변 시설 등에 대한 통합 디자인 및 공사계획 수립이 필요함

- 탐방로(순성로) 선형 및 바닥포장, 안내사인, 구간표시용 표지판, 정보인식용 QR코드 및 군부대 전력공급용 전신주 등

○ 문화재 현상변경을 위해서는 배관‧배선방법, 설치구조물 및 부대시설에 대한 상세한 도면도 필요함.

〈남소문지 잇기방법 등 주변 정비계획〉

: 생태통로 필요성 / 원지형 회복 방법

○ 도성이 지나간 자리를 관리하자는 서울시의 취지 측면이라면 고려할 수 있으나, 어떤 합리성을 가지고 복원 등을 제시할 것인 지 검토가 필요함.

- 지형과 유적을 기억/기념하기 위한 공간으로 만들기 위한 것이라면 한양도성 보존에 위협을 주지 않는 범위 내에서 고려해 볼 가치는 있음.

- 반얀트리호텔/자유센터 등 70년대 성곽 훼손영역이 향후 과제가 될 텐데 탐방로 등으로 통행이 될 때 회복할 수 있는 단서가 될 수 있을 것임.

○ 지형을 회복하는 생태통로의 폭이 나타날 수 있는 평면계획 등이 제시되어야 할 것임.

○ 생태통로 시행부서(자연생태과)와 충분한 시간을 가지고 협의를 통해 신중한 접근이 필요함.

□ 향후 계획 : 차기 본 회의는 ’13. 5. 29(수)로 결정

붙  임 :  한양도성자문위원회 개최 사진 1부.  끝.