댐 방류 수질 개선을 위한 건의 사항

□ 팔당댐 방류량이 하류 취수원의 수질에 미치는 영향 및 댐 운영상의 문제점

1) 댐 수위 운영은 상시만수위 또는 홍수기 제한수위에서 저수위까지 가능하나, 최근 9년간 댐 운영 수위는 아래표에서 보는 바와 같이 댐 시설의 저수위 보다 최저 수위를 높게(소양강댐:5.0m, 충주댐:7.2m) 운영함으로서 봄철 갈수기 팔당댐 방류량이 큰 폭으로 감소하는 현상이 매년 발생되고 있음.

(단위 : m, 백만㎥)

구 분		댐 시 설			댐 운영(2004.06 ~ 2013.07)			추가 확보 용수 가능량
		홍수기 제한수위	저수위	운영 가능수위	최고수위	최저수위	운영 수위
계	수위 (저수량)	- (4,479)	- (1,283)	-	- (5,170)	- (1,689)	-	- (406)
소양강	수위 (저수량)	190.3 (2,345)	150 (687)	40.3 -	193.2 (2,524)	155.0 (822)	38.2 -	5.0 (135)
충 주	수위 (저수량)	138 (2,134)	110 (596)	28 -	143.9 (2,646)	117.2 (867)	26.7 -	7.2 (271)

※ 자료출처 : http://www.wamis.go.kr(WAMIS : 수자원종합정보) 자료 분석

※ 운영가능수위 : 홍수기 제한 수위 - 저수위

※ 추가확보 용수 가능량 : 댐 운영의 최저 수위 - 댐 시설의 저수위

2) 또한, 우리본부 산하 상수도연구원에서는 2008년 2/4분기 기간중 한국수자원공사가 실시한 충주댐 방류량 증가(2008.03.07 ~ 03.15)로 상수 원수의 수질이 개선되는 효과를 분석하여 환경부에 정식 건의(상수도연구원 수질조사과-1606(2008.03.31)호)하는 등, 한강 상류댐의 효율적인 운영이 상수원수의 수질을 개선하는데 효과가 있음이 확인 되었음.

□ 댐 운영 개선방안 건의

1) 한강 취수원수의 안정적인 확보와 수질저하에 대비하기 위하여 한강수계 3개 다목적댐(소양강, 충주, 횡성)의 수위(수량)를 상시만수위(홍수기 제한수위)에서 저수위까지 최대한 운영하여 많은 유량을 방류할 수 있도록 댐과 보등의 연계운영협의회 회의시 요청.

2) 다목적댐의 저수위 이상에서는 수도사업자가 요청할 경우 계획방류 실시.

3) 갈수기 댐 하류 수질개선을 위한 계획방류시 최적의 방류시간, 유량 및 효과 등에 대해 댐운영자의 체계적인 연구 및 효율적인 상류댐 수문관리 계획 수립 등의 수질개선을 위한 적극적인 노력 필요.

- 갈수기의 수질개선을 위한 계획적인 방류량 조절이 가능토록 대책 수립

<보조자료>

⃝ 한강수계 용수공급 주요 댐 제원

[단위 : m, 백만톤, ( ):저수수량]

구 분	수계	총저수량	정상 표고	계획 홍수위	상시만수위	홍수기 제한수위	저수위	비고
소양강	북한강	2,900	203	198 (2,900)	193.5 (2,544)	190.3 (2,345)	150 (687)
충 주	남한강	2,750	147.5	145 (2,750)	141 (2,385)	138 (2,134)	110 (596)
팔 당	북한강	244	32	27	25.5	-	25 (226)

※ 자료출처 : http://www.wamis.go.kr(WAMIS : 수자원종합정보) 자료 분석

⃝ 팔당댐 방류량 및 취수원 수질변화(2008 ～ 2013. 10월)

(단위 :CMS, mg/ℓ)

구 분		평 균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
평균	방류량	495	169	203	271	329	420	482	1,422	1,264	782	223	184	189
	BOD	1.7	1.6	2.2	2.4	2.1	1.8	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4
	COD	3.1	2.9	3.3	3.7	3.4	3.2	3.2	3.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.7
2 0 0 8	방류량	409	193	150	282	243	231	286	1,365	1,344	360	169	158	128
	BOD	1.8	1.8	2.5	2.5	2.2	1.5	1.7	1.6	1.2	1.3	1.6	1.5	1.6
	COD	3.3	3.3	3.7	3.6	3.7	3.3	3.5	3.5	2.7	3.0	3.0	3.1	3.1
2 0 0 9	방류량	457	126	149	160	163	248	316	2,793	866	220	134	144	164
	BOD	1.9	1.8	2.3	2.8	2.6	2.2	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4
	COD	3.2	3.7	3.9	4.5	3.7	3.2	2.7	4.2	3.3	2.0	2.8	2.6	2.3
2 0 1 0	방류량	537	155	193	359	397	463	390	425	985	2,379	328	190	177
	BOD	1.5	1.3	2.1	2.0	1.5	1.7	1.3	1.6	1.5	1.1	1.1	1.3	1.4
	COD	3.0	2.1	3.1	3.7	3.7	3.0	2.7	3.0	3.0	3.0	2.4	3.1	2.8
2 0 1 1	방류량	482	183	210	216	224	857	1,247	4.654	2,062	268	158	150	205
	BOD	1.8	1.3	2.0	2.5	2.4	1.7	1.6	1.9	1.2	1.8	1.7	1.4	1.6
	COD	3.2	3.2	3.3	3.7	3.4	3.5	3.0	3.5	2.7	3.2	3.1	2.8	2.9
2 0 1 2	방류량	478	158	175	224	575	287	190	996	1,328	963	286	280	270
	BOD	1.6	2.0	2.6	2.4	2.1	1.5	1.4	1.2	1.6	1.2	1.2	1.1	1.2
	COD	2.9	3.0	2.9	3.4	3.0	2.8	2.6	3.4	3.0	2.9	2.8	3.0	2.3
2 0 1 3	방류량	691	200	343	385	372	435	463	2,946	1,001	501	264
	BOD	1.6	1.3	1.6	2.1	1.9	2.1	1.3	1.0	1.5	1.6	1.4
	COD	3.0	2.2	3.0	3.4	3.1	3.5	4.4	4.1	1.2	2.7	2.6

※ http://www.wamis.go.kr(WAMIS : 수자원종합정보) 자료 분석

※ BOD,COD는 연도별 팔당하류 5개(강북․구의․자양․암사․풍납)취수장 원수수질 평균임(상수도연구원 자료)