- 주방 후드 등의 화재 발생 방지를 위한 -

2014년『CLEAN DAY』운영 계획

동대문소방서

(예 방 과)

- 주방 후드 등의 화재 발생 방지를 위한 -

2014년『CLEAN DAY』운영 계획

유사시 신속한 소방활동이 곤란한 고층건축물의 화재예방 및 안전관리를 위하여 고층건축물에『CLEAN DAY』를 운영하고자하는 계획임

Ⅰ		추진방향

□ 고층건축물 주요화재취약요인 근원적 제거

❍ 주방 후드의 기름찌꺼기, 공조설비 덕트 내 먼지 등

□ 건물주의 안전관리 관심도 제고 및 안전분야 투자 유도

❍ 기름찌꺼기, 먼지 등 가연물의 주기적 제거

❍ 건물주변 가연물질 제거로 연소확대 방지

Ⅱ		현 황

□ 고층건축물 현황 (11층 이상)

구 분	계	11~19층	20~29층	준초고층(30~49층)
				30~39층
계	563	300	259	2
일반건축물	89	74	11	2
아파트	474	226	248

※ 고층건축물 : 층수 11층 이상 (「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제21조 제1호)

※ 준초고층 건축물 : 층수 30~49층, 높이 120 ~ 200m 미만 (「건축법」제2조 19호)

※ 초고층건축물 : 층수 50층 이상, 높이 200미터 이상 (「건축법시행령」제2조 15호)

□ 용도별  … 총 563개동

용도	공동주택	근린생활	업무시설	숙박시설	복합건축물	기타
동수	474	3	17	2	61	6

□ 음식점 후드 화재발생 현황 (최근 3년간)

구 분	발생 건수	인명피해(명)			재산피해 (천원)
		계	사망	부상
2013년	55	0	0	0	194,370
2012년	45	2	0	2	365,710
2011년	52	1	0	1	52,770

Ⅲ		세부추진개요

□『CLEAN DAY』적극 운영

❍ 운영기간 : 연 중 (매월 4일 기준)  * 탄력적으로 날짜 변경 가능

❍ 대    상 : 고층건축물 84개소 (공동주택 제외)

❍ 주요 추진내용

- 주방 후드 및 공조설비 닥트 내부에 축적된 기름 찌꺼기 및 두터운 먼지를『CLEAN DAY』에 제거

- 건축물 외곽(주변)에 화재 원인이 될 수 있는 쓰레기 등 제거

- “비상구 안전점검의 날”을 병행하여 피난시설 안전관리 홍보

후드 청소	후드 청소	닥트 청소

□『CLEAN DAY』참여 안내문 발송

❍ 시  기 : 2014. 5월 중

❍ 대  상 : 고층건축물 186개단지(563개동)

❍ 주요내용

- 『CLEAN DAY』운영의 필요성 안내 및 참여

확대 요청

☞ 건물주 또는 시설주가 솔선하여 참여토록 유도

-  최근 고층건축물 화재 사례 안내 등  * 안내문 붙임 참조

□『CLEAN DAY』미참여 대상 독려

❍ 시  기 : 2014. 4 ~ 6월

❍ 대  상 : 미참여 고층건축물

❍ 방  문 : 검사지도팀장(주임), 책임간부

❍ 방  법 : 자체 계획수립 및 방문 협의

❍ 추진내용

- 『CLEAN DAY』운영의 필요성 안내 및 참여 협조 요청

- 『CLEAN DAY』운영 애로사항 및 건의 사항 청취

☞ 사업운영 중 모범사례 발굴 홍보

□ 소방공무원과 함께하는『CLEAN DAY』추진

❍ 대  상 : 매월 1개소 이상

※『CLEAN DAY』파급효과가 큰 대상 위주 선정

❍ 방  법 : 소방안전교육 및 화재예방 캠페인 실시

- 내실 있는『CLEAN DAY』운영 독려

- 소방안전교육․훈련을 통한 초동대처능력 향상

- 화재예방 캠페인 활동으로 방화환경 조성 등

□『CLEAN DAY』참여 홍보활동 강화 (연중)

❍ 지역신문․소식지, 유선방송, 전광판, 인터넷 등 지역 언론매체

활용 적극 홍보

❍ 블러그, 트위터, 페이스북 등 활용 지속적 참여 안내

❍ 각종 소방안전교육 프로그램 활용 참여 안내 등

Ⅳ		행정사항

❍『CLEAN DAY』추진실적은 비상구 안전관리 종합대책 실적 보고서식에 의거 매월 보고

붙임 고층건축물『CLEAN DAY』운영 안내문 1부.  끝.

붙임

고층건축물『CLEAN DAY』운영 안내문

❖ 고층건축물의 후드와 닥트 내부에 축적된 두터운 먼지 및 기름 찌꺼기는 실내 공기를 오염시킬 뿐만 아니라, 전기스파크나 불티에 의해 먼지나 기름에 화재가 발생하면 순식간에 대형화재로 이어질 수 있어 매우 위험합니다.

❖ 이에 따라, 고층건축물의 화재 예방을 위하여 매월 자율적으로 후드와 닥트의 내부를 청소하고 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 시설을 점검하는 『CLEAN DAY』 을 운영하고자 하오니 적극 시행하여 주시기 바랍니다.

□ 운영일 : 매월 4일 (귀 사의 사정에 따라 날짜는 변경 가능합니다)

□ 대  상 : 11층 이상 고층건축물

□ 운영개요

❍ 고층건축물 화재예방 및 안전관리를 위하여 후드 ․ 닥트 내부에 축적된 두터운 먼지나 기름 찌꺼기를 매월 『CLEAN DAY』 에 제거

□ 세부추진방법

❍ 주방 렌지후드 내부에 축적된 기름 찌꺼기 제거 및 필터망 청소

❍ 사무실, 거실 등 공조 ․ 냉난방 설비의  닥트 내부, 공기유입구, 집진필터에 쌓인 먼지 및 유해물질 청소

⇒ 작업장 등 상시 먼지 발생 ․ 체류장소 수시 청소

❍ 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 화기취급시설 안전점검

❍ 닥트 주변 노후전선 등 정전기, 스파크가 발생할 수 있는 전기시설 안전점검

❍ 건물 주변 쓰레기 등 가연물이 적치되어 있을 경우 즉시 제거

- 자체외곽순찰 철저, 거동수상자 감시(테러, 방화) 등

□ 협조사항

❍ 『CLEAN DAY』 활동 내용을 관할 소방서에 통보(유선, 이메일 등)

동 대 문 소 방 서

(☎ 2217-5119)