문서번호	공원조성과-7413
결재일자	2014.6.26.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	공원개발팀장	공원조성과장		푸른도시국장
최송천	代이용남	오순환		06/26 오해영
협 조	주무관		백승학
	주무관		이용남

경의선 성산천 가도교

정밀점검용역 중간보고 결과

푸른도시국

(공원조성과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	한국철도시설공단	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

경의선 성산천 가도교

정밀점검용역 중간보고 결과

「경의선숲길」의 보도교 활용계획 시설인 “성산천 가도교”에 대한 정밀점검용역 중간보고 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ				개 요

보고 개요

❍ 일  시 : 2014.6.19.(목) 10:00~12:00

❍ 장  소 : 푸른도시국 회의실

❍ 보고자 : 조사 및 시험분야 참여기술자 최호영 팀장

❍ 참석자 : 15명(푸른도시국장, 공원조성과장, 공원개발팀장 외 3인, 도시기반시설본부 방재시설과장 외2인, 감리단, 시공사, 설계사)

주요 내용

❍ 주요 현장조사 결과

❍ 안전성 및 내진성능평가 결과

❍ 보수방안 및 결론

Ⅱ				주요 의견

❍ 교량안전에 위해 요소인 차량방호틀 등의 조치는 관계기관 회의 등 선 조치가 중요함.

❍ 일제시기 교량의 특징이 있다면 무엇인지? 보수 방안 즉 강재도장 등에 있어 역사성을 남기는 방안 검토 필요.

❍ 보수방안 선정에 있어 경제 및 안전성의 합리적 판단이 필요.

❍ 보수·보강 등은 관련전문가가 시행될 수 있도록 검토 필요.

❍ 하천내 교각에 대한 조사내용 추가 필요.

❍ 가좌역 방향의 연결로 확보가 필요함으로 검토 바람.

❍ 보행교 설치와 이용자 증가에 따라 고정하중이 발생함으로 이에대한 종합검토 필요.

Ⅲ				향후 계획

❍ 금번 주요의견을 반영한 최종보고회 개최(6월30일)

❍ 차량방호틀 관련 자치구 등 관련기관 회의개최

첨 부  중간보고 자료 1부.  끝.