문서번호	지리정보과-3576
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
신정민		오기석	09/04 이규상
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

‘14년 8월 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

누수복구 현장대응 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

‘14년 8월 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

누수복구 현장대응 결과보고

기존 GIS DB 성과를 확인하기 위하여 실시한‘14년 8월 누수발생시 GIS 현장대응 결과를 보고 드림.

※ 지리정보과 –1363(‘14.5.16)호 『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 구축계획』 관련

Ⅰ		개 요

○ 적용지역 : 서울시 전지역 및 인접 경기지역

○ 적용대상 : D=300㎜ 이상 상수도 시설물

○ 적용범위 : 누수발생으로 상수도관 노출시

○ 대응기간 :‘14. 8. 1 ~ 8. 31

○ 대응방법 : 누수발생(D=300㎜ 이상)시 누수복구 감리의 상황전달에 따른 GIS 용역사 현장대응

Ⅱ		대응실적

○ 대응실적 건수                                                           (단위 : 건)

구 분	누 수 발 생 건 수	현장대응 건수				미대응 건 수	비 고
		계	정 탐 관 로	불 탐 관 로	미시행 관 로
금 월	9	9	8	-	1	-
누 계	38	36	29	4	3	2

○ 대응실적 세부현황                                                     (단위 : 건)

권역별	사업소	구 분	누 수 발 생 건 수	현장대응건수				미대응 건 수	비 고
				계	정 탐 관 로	불 탐 관 로	미시행관 로
총계		금월	9	9	8		1
		누계	38	36	29	4	3	2
서 북	소계	금월	1	1	1
		누계	6	5	4	1		1
	중부	금월
		누계	1					1
	서부	금월	1	1	1
		누계	5	5	4	1
	북부	금월
		누계
서 남	소계	금월	5	5	5
		누계	17	17	16	1
	강서	금월
		누계	4	4	4
	남부	금월	5	5	5
		누계	13	13	12	1
동 남	소계	금월	3	3	2		1
		누계	15	14	9	2	3	1
	동부	금월	1	1	1
		누계	11	11	7	2	2
	강남	금월
		누계	1					1
	강동	금월	2	2	1		1
		누계	3	3	2		1

Ⅲ		대응실적 분석

가. 정탐관로 : 8건

대 응 건 수	허용 오차범위				GIS 속성 수정현황				비 고
	위 치(±20)		심 도(±30)		관 로	시설물(밸브류)
	이내	초과	이내	초과	탐 사 연장(m)	재질	구경	기타
8	8	0	8	0	0	0	0	0

▢ 정탐관로 대응건수 8건 모두 위치․심도가 허용오차 이내로 확인됨

나. 미시행관로 : 1건

대 응 건 수	허용오차범위				GIS 속성수정현황				비 고
	위치(±20)		심도(±30)		관 로	시설물(밸브류)
	이내	초과	이내	초과	탐사연장(m)	재 질	구 경	기 타
1	0	0	0	0	0	0	0	0	미시행관로로 비교불가

누수지점

▢ 대응 결과, 상수도 GIS에 구축되지 않는 폐쇄관로로 확인되었으며

현장대응 후 GIS에 성과반영

Ⅳ		향후계획

○ 누수복구 감리 및 용역사 간 신속한 연락체계 확립

○ 추석연휴 대비 누수복구 GIS 현장대응 비상연락체계 조직 및 가동

○ 매월 GIS 현장대응 현황보고 및 분석을 통하여 GIS DB 정확도 검토

붙 임 : 누수발생시 GIS현장 대응 내역 1부.  끝.