현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 12. 8.(월) 08:50~09:10

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실

○ 주    관 : 현장지휘대장

○ 참석인원 : 16명(현장지휘1팀,2팀 12명, 구조대장1,2팀 2명 신수센터 1,2팀장 2명)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 12. 7.(일) 06:27~06:36 (09분 소요)

※ 개  요 : 거주자 아들이 수면중 침대에 있던 베개가 침대옆에 놓여진 전기난로에 떨어지면서 착화,발화됨

○ 장    소 : 마포구 동교로54(합정동 432-1)

○ 원    인 : 부주의(난로에 가연물 근접방치)

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 3,000천원(부동산 1,000천원 / 동산 2,000천원)

- 부동산 : 3층 1동 1호 4㎡ 소실, 2㎡그을림

- 동  산 : 침대,에어컨,TV,장롱,의류,이불,의자 기타 가재도구

□ 출동소방력

○ 인    원 : 64명(소방56, 경찰8,)

○ 장    비 : 14대(펌프4, 탱크4, 굴절1,구조2, 구급2, 기타1)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(서교) 현장도착즉시 40mm수관 3본 연장하여 옥탑방으로 진입후 화재진압 및 인명검색

○ 신수대 현장도착즉시 40mm수관 3본 연장하여 연소확대 방지 및 화재진압

○ 구조대 건물 전층 인명검색 실시

○ 현장조사 화재발화장소 검색

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

건물사진

○ 출동경로는 잘 선택되어 현장에 도착하였는가?

- 출동경로는 최단경로 선정되어 신속하게 도착하였다

○ 화재를 수보 받고 소방안전지도 활용한 무전교신은 잘이루어 졌는가?

- 소방안전지도에 의하여 상황전파는 잘이루어 졌다

○ 출동중 위험성은 없었는가?

- 도로가 눈으로 인하여 미끄러워 출동중 안전운행 했다

○ 현장도착즉시 통제선은 설치하였는가?

- 도착즉시 통제선을 설치하였다

○ 주택가 도로가 협소했는데 출동중 장애요인이 있었는가?

- 주택가 도로가 협소 했지만 장애요인은 없어서 신속하게 현장에 비철되었다

○ 화재진압 도중 문제점은 있었는가?

- 수관을 계단으로 3층까지 올라가다보니 수관이 꼬여 방수압력이 저조했다 따라서 관창보조중에서 반드시 수관 꼬임상태를 확인해야 되겠다

○ 주택가 화재발생시 우리가 지속적으로 추진되어야 할 업무는 무엇인가?

- 지속적으로 소방차 길터주기 캠페인을 실시하여 소방통로 확보에 주력해야 되겠다

○ 구조대는 활동상황은?

- 전층 인명검색하고 바로 옆 주택가 까지도 인명검색하였다

○ 소방차 비철후 차량에 안전 고임목은 고였는가?

- 모든차량에 고임목을 장착하였으며 안전담당이 확인하였다

○ 개인별 안전장구는 안전하게 장착하였는가?

- 모든 출동대원이 개인 안전장구는 철저하게 장착하였다

□ 잔화정리시 주의사항

▸ 잔화정리는 관계자의 입회 아래 실시하며 공기호흡기 착용을 원칙으로 한다.

▸ 잔화확인을 위해서 파괴가 필요한 경우는 반드시 지휘자에게 파괴의 유무를 확인하고 실시한다. 파괴는 관계자의 승낙을 얻어서 필요최소한도의 범위로 실시할 필요가 있다.

▸ 지휘자로부터 지정된 담당구역을 바깥에서 중심으로, 위층에서 아래층으로, 높은 장소에서 낮은 장소로의 순으로 실시한다.

▸ 개구부를 개방하고 배연, 배열하고 활동환경을 정리해서 실시하는 것과 동시에 조명기구를 활용한다.

▸ 주수는 관창압력을 감압해서 직사주수, 분무주수 등 관창은 기민하게 조작한다.

▸ 합판, 대들보의 뒤쪽, 벽 사이 등 주수사각이 되고 있는 장소에 주수한다. 모르타르 벽 등이 주수해서 곧 마르는 것은 잔화의 위험이 있기 때문에 손으로 벽체의 열을 확인하는 등 잔화정리에 철저를 기한다.

▸ 피복물이나 도괴물을 쇠갈고리 등으로 제거해서 주수한다.

▸ 가연물이 퇴적되어 있을 때는 관창을 끼워 넣거나 파서 헤집던가 해서 주수한다.

▸ 과잉 주수를 피하고 수손을 방지한다.

▸ 물체의 낙하가 예상되는 장소에 진입하는 경우는 진입 전에 주수 기타의 방법으로 사전에 낙하물을 제거한다.

▸ 미리 진입해 있는 대원에 대해 주수에 의한 위해 방지에 주의한다.

▸ 쇠갈고리를 사용하고 있는 경우는 주위의 대원에 위해를 입히지 않도록 주의한다.

▸ 조명은 될 수 있는 한 광범위하게 비출 수 있는 위치를 선정한다.

□ 철수(귀서)시 주의사항

철수 도중은 진화 후의 안도감과 장시간 방어에 의한 피로감 등으로 주의력이 산만하게 되어 사고를 일으키기 쉽기 때문에 특히 전 대원이 주의하여 사고를 방지해야 한다.

▸ 교통사고 방지

□전원이 긴장하여 교통법규를 지키고 사고방지를 꾀한다.

□좁은 길에서 후진을 할 경우 반드시 대원이 하차하여 유도한다.

▸ 적재기구의 낙하방지에 주의한다.

▸ 재출동에 대비해 개인장비를 정비․점검한다.

▸ 기타 귀서 후의 소방활동 기록 작성 등을 위해서 필요한 조사 등은 전원이 협력해서 신속하게 실시한다.

끝.