의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-11598
결재일자	2015.6.6.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		도시철도관리팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
류근호		김종성	이원목	윤종장	06/06 김경호
협 조
	주무관				이석규

제 목	성중기 의원 요구자료 제출(요구번호 625번, 성중기 의원, 새누리당)

따로붙임 : 성중기 의원 요구자료 1부.  끝.

성중기 의원(교통위원회, 새누리당)

요구번호 : 625번

1. 혼잡도 관련

- 혼잡도 측정 근거(관계법령, 조례 등 포함)

- 혼잡도 측정방식, 측정도구, 측정시간, 측정장소, 측정계절, 측정횟수, 기간 등 혼잡도 산출 방법 일체

2. 공기질 관련

- 공기질 측정 근거(관계법령, 조례 등 포함)

- 공기질 측정방식, 측정도구, 측정시간, 측정장소, 측정계절, 측정횟수, 기간 등 공기질 산출 방법 일체

□  의원님께서 지하철 9호선 관련 요구하신 자료를 다음과 같이 제출합니다.

1. 혼잡도 관련(9호선)

○ 혼잡도 측정 근거(관계법령, 조례 등 포함)

- 혼잡도 측정 관련 관계법령 및 조례는 없음

○ 혼잡도 측정방식, 측정도구, 측정시간, 측정장소, 측정계절, 측정횟수, 기간 등 혼잡도 산출 방법

- 혼잡도 측정방식 및 도구 : 각 역 승강장에서 목측으로 열차 혼잡도 조사

- 9호선 혼잡도 목측조사

‣ 조사기간 : 2014.3.31(월)~4.2(수) / 3일간

‣ 조사구간 : 급행정차 최대혼잡역사인 가양, 염창, 당산, 여의도, 노량진역 상행

‣ 조사시간 : 07:00~08:45

<일반열차>

구 분	가양	염창	당산	여의도	노량진	평 균
07:00~07:30	46%	118%	103%	102%	92%	92%
07:30~08:00	66%	192%	178%	131%	121%	137%
08:00~08:30	68%	180%	201%	133%	106%	138%
08:30~08:45	66%	116%	109%	99%	72%	92%
평 균	60%	151%	147%	116%	99%	115%

<급행열차>

구 분	가양	염창	당산	여의도	노량진	평 균
07:00~07:30	115%	207%	187%	189%	187%	177%
07:30~08:00	158%	238%	232%	216%	218%	212%
08:00~08:30	167%	234%	225%	205%	206%	207%
08:30~08:45	147%	220%	182%	200%	177%	185%
평 균	146%	225%	209%	202%	199%	196%

- 혼잡도 산출방법

‣ 국토교통부 도시철도차량 표준규격(2013.10)

‣ 혼잡도 기준

인 원(명)	54	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440
혼잡도(%)	34	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275

※ 혼잡도 조견표 : 참고

2. 공기질 관련(9호선)

○ 공기질 측정 근거(관계법령, 조례 등 포함)

- 「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」 제12조(실내공기질 측정) 및 동법시행규칙

- 서울특별시 환경기본조례 제16조(실내공기질 유지기준의 설정)

구 분			비 고
유지기준 (1년1회)	미세먼지(PM-10)	150(㎍/㎥)	법 적 기 준
		140(㎍/㎥)	서울시 조례
	일산화탄소(CO)	10(ppm)	법 적 기 준
		9(ppm)	서울시 조례
	이산화탄소(CO₂)	1,000(ppm)	법 적 기 준
	포름알데하이드(HCHO)	100(㎍/㎥)	법 적 기 준
권고기준 (2년1회)	총휘발성유기화합물(TVOC)	500(㎍/㎥)	법 적 기 준
	이산화질소(NO₂)	0.05(ppm)	법 적 기 준
	오존(O)	0.06(ppm)	법 적 기 준
	석면(Asbestos)	0.01(개/cc)	법 적 기 준
	라돈(Rn)	148(Bq/㎥)	법 적 기 준

○ 항목별 측정방식, 측정도구, 측정시간, 측정장소, 측정계절, 측정횟수 등 공기질 산출방법

- 실내공기질 공정시험기준(환경부고시 제2010-24호)에 맞춰 측정 실시

- 항목별 측정방식

측정대상오염물질		측정방법
유지 기준	미세먼지(PM-10)	중량법, 베타선 흡수법
	일산화탄소(CO)	비분산 적외선분석법
	이산화탄소(CO₂)	비분산 적외선법
	포름알데하이드(HCHO)	2,4 DNPH 카트리지와 액체크로마토그래프법
권고 기준	이산화질소(NO₂)	화학발광법
	라돈(Rn)	연속측정방법,알파비적검출법
	총휘발성유기화합물(TVOC)	고체흡착관과 기체크로마토그래프-MS/FID법
	석면(Asbestos)	위상차현미경법
	오존(O₃)	자외선 광도법

- 항목별 측정도구 (2014년 자체 용역시 사용한 장비 목록)

측정항목		검사방법	측정(분석) 장비
유지 기준	PM10	중량법	VER - 4.2
	CO2	비분산적외선법(NDIR)	IAQ-CALC / TSI (USA)
	CO	비분산적외선법(NDIR)	CO11M
	HCHO	DNPH-2,4유도체화 HPLC 분석법	MP-∑100H / SURVEYOR PDA DETECTER
권고 기준	NO2	화학발광법	HORIBA APNA-370
	O3	자외선광도법	ECOTEC 9810 Series
	라 돈	연속모니터법	Radon
	휘발성 유기화합물	고체흡착열탈착법	MP-∑30 / (TD-GC/MS)
	석 면	위상차현미경법	석면채취기(PAS-20)

- 측정시간

측정항목		시료채취시간	횟수
유지기준	PM10	6시간	1회
	CO2	1시간	1회
	CO	1시간	1회
	HCHO	30분	연속2회
권고기준	NO2	1시간	1회
	O3	1시간	1회
	라돈	48시간(연속), 90일(알파)	1회
	휘발성유기화합물	30분	연속2회
	석면	총 시료채취량 1,200L 이상	1회

- 측정장소 및 시기는 철도역사 대합실에서 봄․가을에 측정을 하고 있음

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	김종성
	☎ 2133-2249	주무관	류근호
	☎ 2133-2250		이석규
	작 성 일 : 2015. 6. 4