자연재난 복구비용 산정기준

이재민구호

종 별	규 격	단위	2015년 단가(원)	비고
가. 사망·실종, 부상자 구호
(1) 구호금	사망·실종자(세대주)	인	10,000,000
	사망·실종자(세대원)	인	5,000,000
	부상자(세대주)	인	5,000,000
	부상자(세대원)	인	2,500,000
나. 이재민의 구호 및 생계지원
(1) 응급구호	구호물품	식
(2) 장기구호	구호비	1인1일	7,000
(3) 생계지원	양곡(정부미 80kg)	5가마	880,500
(4) 고등학생 학자금
- 비전문계	특급지(서울)	6개월분	725,400
	1급지 "가"(평준화지역)	6개월분	703,200
	1급지 "나"(비평준화지역)	6개월분	501,000
	2급지 "가"(읍지역)	6개월분	590,400
	2급지 "나"(면지역)	6개월분	552,000
	3급지(도서벽지)	6개월분	350,000

재난복구사업을 위한 지원

종 별	규 격	단위	2015년 단가(원)	비고
가. 주택복구
(1) 주택파손	전파/유실	동	30,000,000
	반파	동	15,000,000
(2) 주택침수	침수주택수리비	세대	600,000
(3) 세입자보조	입주보증금	세대	3,000,000
	임대료	세대	3,000,000
나. 농경지 복구
(1) 농경지 유실매몰	농경지 유실	㎥	8,838
	농경지 매몰	㎥	4,508
다. 농림시설·농작물 및 산림작물 복구
(1) 농림시설 파손·유실
- 비닐하우스	철골펫트온실	㎡	82,715
	철골유리온실	㎡	117,390
	철골유리온실(유리)	㎡	8,760
	자동화비닐하우스(610평기준)	㎡	30,800
	철재파이프하우스(A-G형)	㎡	7,940
	철재파이프하우스(H-K형)	㎡	9,400
	철재파이프하우스(A-1형)	㎡	3,330
	철재파이프하우스(B-1형)	㎡	3,550
	목재하우스(지붕형-300평기준)	㎡	3,420
	죽재하우스(반원형-300평기준)	㎡	2,280
	내재해형-자동화(07,08형)	㎡	34,600
	내재해형-자동화(10형)	㎡	48,080
	내재해형-단동(정부)	㎡	15,000
	내재해형-단동(딸기)	㎡	16,790
	내재해형-단동(참외)	㎡	5,700
	내재해형-단동(광폭 아치형)	㎡	20,760
	내재해형-단동(광폭 트러스형)	㎡	35,280
	내재해형-단동(민간1,2형)	㎡	15,000
	내재해형-단동(민간3,4형)	㎡	25,000
	내재해형-단동(민간 8)	㎡	18,040
	내재해형-단동(민간광폭형)	㎡	45,000
	내재해형-연동하우스	㎡	40,000
	내재해형-과수하우스	㎡	25,000
	내재해형-연동(08-연동-1)	㎡	36,120
	내재해형-단동(10-단동-8)	㎡	21,880
	내재해형-광폭(13-광폭-6)	㎡	19,680
	내재해형-광폭(10-포도-1)	㎡	5,760
	내재해형-광폭(08-감귤-1)	㎡	18,720
	내재해형-버섯(08-버섯-2)	㎡	84,920
	내재해형-민간(07-단동-2)	㎡	10,880
	내재해형-민간(08-연동-1)	㎡	18,960
	내재해형-민간(10-광폭-2)	㎡	33,120
- 인삼재배시설	내재해형-철재시설(민간)	㎡	4,700
	차광시설A형-연목240×3.6×3.0㎝	㎡	2,910
	차광시설B형-연목180×3.6×3.0㎝	㎡	2,750
- 버섯재배사	병버섯재배사	㎡	403,000
	판넬재배사	㎡	151,000
	간이재배사	㎡	75,000
- 과수재배시설	덕시설	㎡	1,720
	지주시설	㎡	883
	방조망	㎡	1,600
	관수시설	㎡	980
	방풍망시설	㎡	1,020
	간이비가림시설	㎡	1,270
- 창고 등 부대시설	농산물저장창고(일반)	㎡	300,000
	농산물저장창고(예냉및저온저장)	㎡	800,000
	농산물건조시설(저장능력기준)	톤	562,500
	농기계보관창고(마을공동보관)	㎡	177,000
	퇴비제조시설	㎡	177,200
- 양액재배시설	내부시설	㎡	10,800
- 염전시설	염전 소금창고	㎡	208,500
	염전 해주	㎡	69,500
	결정지(유실)	㎡	377
	결정지(매몰)	㎡	188
- 산림시설	표고재배사(표준모델 표고양묘)	㎡	27,008
	표고재배사(톱밥배지 표고양묘)	㎡	44,931
	대추비가림-개량형(개폐기없음)	㎡	6,605
	대추비가림-개량형(수동개폐기)	㎡	6,827
	대추비가림-연동형(자동개폐기)	㎡	8,899
	대추비가림-우산형(수동개폐기)	㎡	9,738
	대추비가림-우산형(자동개폐기)	㎡	10,162
- 임업시설 철거비	(필요할 경우)	지수	10
- 농림시설 철거비	(필요할 경우)	지수	10
(2) 농작물 및 산림작물 복구
① 대파대
- 농작물	일반작물(무,배추기준)	ha	2,204,286
	시설채소(엽채류)	ha	2,968,000
	시설채소(과채류)	ha	3,920,000
	시설채소(토마토,풋고추,가지)	ha	2,841,108
	시설채소(오이,딸기)	ha	6,852,692
	시설채소(파프리카)	ha	9,017,292
	인삼(묘삼기준)	ha	15,051,400
	과수(묘목기준)-사과	ha	12,385,219
	과수(묘목기준)-배	ha	2,707,105
	과수(묘목기준)-복숭아	ha	2,179,520
	과수(묘목기준)-포도	ha	2,204,895
	과수(묘목기준)-단감	ha	1,960,000
	과수(묘목기준)-감귤	ha	3,645,361
	과수(묘목기준)-참다래	ha	3,073,284
	과수(묘목기준)-유자	ha	3,326,492
	화훼-백합(생육초기)	ha	40,870,435
	화훼-장미(생육초기)	ha	29,800,295
	화훼-선인장(생육초기)	ha	27,739,079
	화훼-심비디움(생육초기)	ha	32,092,530
	화훼-안개초(생육초기)	ha	14,007,000
	화훼-국화(생육초기)	ha	12,957,280
	화훼-카네이션(생육초기)	ha	42,315,200
	화훼-글라디올러스(생육초기)	ha	19,586,000
	화훼-호접란(생육초기)	ha	96,076,930
	버섯류(종균기준)- 식용류	ha	42,000,000
	버섯류(종균기준)- 약용류	ha	43,124,400
	녹차(묘목기준)	ha	6,586,640
	구기자(종묘기준)	ha	2,571,108
	당귀(종묘기준)	ha	2,649,296
	산약(종묘기준)	ha	4,183,120
	뽕나무(누에 사육용)	ha	15,750,000
	뽕나무(오디 생산용)	ha	8,150,000
- 산림작물	표고자목(1.2m)	본	2,200
	잔디(파종생산비)	㎡	627
	조경수분재(묘목기준)-조경수	㎡	3,315
	조경수분재(묘목기준)-분재	㎡	3,315
	유실수(묘목기준)-밤	ha	1,067,000
	유실수(묘목기준)-대추	ha	1,986,800
	유실수(묘목기준)-떫은감	ha	1,745,200
	유실수(묘목기준)-호도	ha	1,788,215
	유실수(묘목기준)-은행	ha	1,609,500
	야생화(종자대, 비료대)	㎡	402
	산림작물(묘목기준)-약용류	㎡	876
	산림작물(묘목기준)-복분자	㎡	655
	산림작물(묘목기준)-머루	㎡	740
	산림작물(묘목기준)-다래	㎡	618
	산림작물(종자대)-도라지	㎡	481
	산림작물(종자대)-더덕	㎡	521
	산림작물(종자대)-두릅	㎡	848
	산림작물(종자대)-취나물	㎡	254
	산림작물(종자대)-산양삼	㎡	1,119
	산림작물(종자대)-약초류	㎡	340
	산림작물(종균대)-표고톱밥배지	㎡	15,240
② 농약대 - 농림작물	병해충방제(일반작물-수도작기준)	ha	222,562
	병해충방제(채소류)	ha	302,145
	병해충방제(과수류)	ha	471,836
	병해충방제(인삼)	ha	235,265
	병해충방제(약용류)	ha	566,218
	병해충방제(화훼류)	ha	2,570,597
- 산림작물	병해충방제(산채류)	ha	286,500
	병해충방제(수실류)	ha	471,836
	병해충방제(산양삼, 약초류)	ha	166,234
	병해충방제(약용류)	ha	516,808
	병해충방제(야생화)	ha	2,175,327
라. 축산물 증식시설의 복구와 가축 등의 입식
(1) 축사파손·유실	우사-한육우사	㎡	121,000
	우사-유우사	㎡	158,000
	돈사-번식돈사	㎡	239,500
	돈사-비육돈사	㎡	165,000
	계사-산란계사	㎡	200,500
	계사-육계사	㎡	168,500
	계사-육용종계사	㎡	180,000
	토사-육토사	㎡	70,000
	종오리사	㎡	130,000
	육용오리사	㎡	130,000
	부화장	㎡	504,000
	간이축사-철재(파이프보온덮개형)	㎡	39,000
(2) 축산분뇨시설	분뇨처리시설-한육우	㎡	78,500
	분뇨처리시설-젓소	㎡	78,500
	분뇨처리시설-돼지	㎡	78,500
	분뇨처리시설-닭(평사)	㎡	78,500
	분뇨처리시설-닭(케이지)	㎡	78,500
	분뇨처리시설-오리	㎡	78,500
(3) 초지유실	초지복구(경운초지)	ha	3,854,000
	초지복구(불경운초지)	ha	2,763,000
(4) 잠실파손	치잠공동사육사(케리아잠실)	㎡	480,000
	애누에공동잠실(브럭및패널형)	㎡	348,000
	일반잠실(브럭형)	㎡	190,000
	조상육잠실(조립식)	㎡	92,000
(5) 가축입식	한우-송아지(3∼4개월령)	마리	1,400,500
	한우-육성우	마리	1,560,000
	젖소-송아지(분유떼기)	마리	341,728
	젖소-육성우	마리	1,102,000
	돼지-자돈(30∼35일령)	마리	62,000
	돼지-육성돈	마리	139,000
	육계-병아리(감별추)	마리	427
	육계-중추	마리	740
	산란계-병아리(감별추)	마리	611
	산란계-중추	마리	1,877
	종계-병아리(육용)	마리	1,123
	종계-병아리(산란용)	마리	3,400
	종계-병아리(토종닭)	마리	2,533
	토종닭-병아리	마리	229
	토종닭-중추	마리	1,036
	염소-자양(3개월령)	마리	89,000
	토끼-새끼(무감별)	마리	3,730
	오리-새끼(육종용)	마리	664
	오리-중추	마리	2,564
	종오리-새끼	마리	4,786
	원종오리-새끼	마리	39,500
	꿀벌-개량종(1군)	군	140,760
	꿀벌-토종(1군)	군	160,000
	인공사육(꿩)-병아리(2-4개월령)	마리	1,665
	사슴-자록	마리	510,033
	사슴-자록(엘크)	마리	688,000
	사슴-자록(꽃사슴)	마리	140,000
	사슴-자록(레드디어)	마리	180,000
	말(조랑말,망아지포함)	마리	528,000
	말(경주마 망아지)	마리	7,026,400
	말(경주마)	마리	12,824,400
	개(강아지)	마리	29,000
	칠면조-병아리	마리	3,760
	거위-병아리	마리	4,631
	메추리-새끼	마리	137
	지렁이	㎡	13,332
	금계-병아리	마리	30,000
	은계-병아리	마리	74,980
	백한-병아리	마리	40,000
	공작-병아리	마리	250,000
(6) 누에 유실·폐사	유실/폐사-봄누에	㎏	11,000
	유실/폐사-가을누에	㎏	11,000
(7) 곤충	천적(무당벌레, 풀잠자리, 흑파리, 꽃등에)	마리	99
	천적(노린재, 반날개)	마리	44
	천적(이리응애)	마리	3
	환경 및 사료용(동애등에류(유충))	마리	32
	학습용(사슴벌레류, 장수풍뎅이류)	마리	1,400
마. 어선과 어망·어구의 복구
(1) 선박	동력선-강선	톤	7,000,000
	동력선-FRP	톤	8,440,000
	동력선-목선	톤	7,000,000
	무동력선-FRP	톤	5,023,000
	무동력선-목선	톤	3,484,000
(2) 어망어구-정치망류	대모망(대)-남해	통	52,376,000
	개대망(대)-남해	통	53,655,000
	개대망(중)-남해	통	48,051,000
	개대망(소)-남해	통	46,041,000
	낙망(대)-남해	통	53,166,000
	낙망(대)-동해	통	112,700,000
	낙망(중)-동해	통	46,150,000
	낙망(소)-남해	통	29,080,000
	낙망(소)-서해	통	11,632,000
	각망(대)-남해	통	43,409,000
	각망(중)-동해	통	17,697,000
	각망(중)-남해	통	1,462,400
	각망(중)-서해	통	600,000
	소대망(대)-남해	통	58,111,735
	소대망(중)-남해	통	37,612,300
	소대망(소)-남해	통	29,740,000
	죽방렴(대)-남해	통	34,284,000
	죽방렴(소)-남해	통	27,366,000
- 정치성어구류	낭장망-서해	통	2,750,000
	낭장망-남해	통	2,900,000
	각망-남해	통	1,065,400
	삼각망-서해	통	1,450,000
	호망-동해	통	11,210,000
	호망-남해	통	4,140,000
	건망-동해	통	29,260,000
	건망-남해	통	9,790,000
	승망-남해	통	1,727,000
	근해안강망	통	4,736,800
	연안개량안강망	통	4,060,000
	각망-내수면	통	190,000
	돌추 낭장망 200코(대형)	통	148,000
	닻자망-서해	틀	7,139,324
- 유자망류	꽁치-동해(1척기준:400폭)	폭	66,000
	오징어-동해(1척기준:50폭)	폭	55,000
	멸치-남해(1척기준:25폭)	폭	368,120
	삼치-남서해(1척기준:230폭)	폭	72,410
	참조기-서해(1척기준:350폭)	폭	44,850
	학꽁치-동남해(1척기준:15폭)	폭	55,890
	방어-동해(1척기준:20폭)	폭	133,460
	명태-동해(1척기준:150폭)	폭	70,840
	양미리-동해(1척기준:20폭)	폭	209,000
	꽃게(1척기준:240폭)	폭	30,000
	청어-동해(1척기준:30폭)	폭	87,000
	도루묵-동해(1척기준:50폭)	폭	40,000
	아귀-동남해(1척기준:25폭)	폭	72,000
	넙치-동해(1척기준:30폭)	폭	32,000
	가자미-동해(1척기준:50바스켓)	바스켓	32,000
- 고정자망류	꽃게-서해(1척기준:1000폭)	폭	18,973
	자망-내수면(1척기준:3폭)	폭	22,000
- 인망류	멸치권현망-남해(1척기준)	통	26,461,500
- 통발류	붉은대게-동해(1척기준:1,200개)	개	10,725
	붕장어(그물)-전해역(1척기준:1,000개)	개	4,760
	붕장어(플라스틱)〃5,000개	개	1,229
	골뱅이-동해(1척기준:2,000개)	개	4,770
	꽃게-서해(1척기준:1500개)	개	8,234
	꽃게(1척기준:2500개)	개	2,800
	물메기-남해(1척기준:1500개)	개	4,483
	쭈꾸미-서해(1척기준:10,000개)	개	358
	통발-내수면(1척기준:100개)	개	5,500
	낙지(1척기준:2500개)	개	1,822
	도다리(그물)-동남해(1척기준:80개)	개	16,000
	쥐치(그물)-동남해(1척기준:80개)	개	16,000
	문어단지	개	700
	문어통발-남해	개	3,200
	통발-남해	개	2,540
	소라(1척기준:1,000개)	개	172
- 낚시류:주낚	명태-동해(1척기준:50바스켓)	바스켓	3,245
	넙치-남해(1척기준:10바스켓)	바스켓	23,840
	농어-서해(1척기준:10바스켓)	바스켓	37,510
	붕장어-남해(1척기준:3바스켓)	바스켓	25,840
	옥돔-남해(1척기준:70바스켓)	바스켓	17,580
	문어-동해(1척기준:30바스켓)	바스켓	9,750
	가자미-동해(1척기준:50바스켓)	바스켓	11,413
	주낚-내수면(1척기준:3바스켓)	바스켓	32,000
	주낚-농어(1척기준:10바스켓)	바스켓	15,080
	삼치-동남해(1척기준:6개)	개	33,200
	장어-동남해(1척기준:20바스켓)	바스켓	40,000
	도다리-동남해(1척기준:20바스켓)	바스켓	40,000
바. 수산물 증식·양식시설의 복구와 수산생물의 입식
(1) 수산물 증식·양식시설의 파손·유실
- 패류	굴(간석지투석식)	ha	11,477,000
	굴(연승수하식)-100m당	줄	403,879
	굴(수평망식)-3.6㎡당	대	220,000
	굴채묘(연승수하식)-100m당	줄	602,305
	굴채묘(간이수하식)-25×2m당	대	349,112
	피조개(천해살포식)	ha	582,820
	피조개채묘(연승수하식)-100m당	줄	401,958
	바지락(간석지살포식)	ha	553,000
	홍합(연승수하식)-100m당	줄	416,750
	새고막(천해살포식)	ha	746,000
	새고막채묘(지주수평식)-100m당	대	159,000
	고막(간석지살포식)	ha	423,500
	가무락(간석지살포식)	ha	1,130,000
	동죽(간석지살포식)	ha	230,000
	백합(간석지살포식)	ha	2,163,200
	전복(천해투석식)	ha	2,444,000
	전복(연승수하식)-100m당	줄	1,532,500
	전복(육상수조식3.3㎡)	㎡	115,252
	전복(해상가두리-내파성 2.4×2.4m)	칸	252,058
	전복종묘생산(육상수조식3.3㎡)	㎡	117,975
	가리비(연승채롱식)-100m당	줄	4,332,000
	가리비(연승귀매달이식)-100m당	줄	2,595,000
	가리비(천해살포식)	ha	250,000
	가리비채묘(연승수하식)-100m당	줄	2,244,550
	진주조개(연승수하식)-100m당	줄	762,575
	키조개(천해이식)	ha	1,428,800
	꼬시래기(연승수하식 100m)	줄	64,200
- 해조류	김(지주망홍식)-2.2×40m당	책	325,000
	김(부류망홍식)-2.2×40m당	책	454,800
	김(지주죽홍식)-1.8×40m당	책	177,000
	미역(연승수하식)-100m당	줄	230,572
	다시마(연승수하식)-100m당	줄	165,000
	톳(연승수하식)-100m당	줄	118,000
	참모자반(연승수하식)-100m당	줄	96,525
	청각(연승수하식)-100m당	줄	89,306
	매생이(2.2m×40m)	책	92,800
	파래(2.2m×40m)	책	33,264
- 어류	어류양식(육상수조식)	㎡	125,537
	어류양식(해상가두리)-5×5m당	칸	1,461,000
	어류양식(해상가두리)-내파성5×5m당	칸	2,587,000
	어류양식(외해표층가두리)-내파성Ø40m	조	48,823,856
	어류양식(외해표층가두리)-내파성Ø25m	조	25,882,825
	종묘생산(육상수조식)	㎡	74,787
	다중보온하우스-철재파이프형	㎡	31,654
- 기타류	우렁쉥이(연승수하식)-100m당	줄	783,812
	성게(연승수하식)-100m당	줄	1,373,000
	새우(축제식)	ha	13,000,000
	미더덕류(판그물 100m)	줄	344,775
	미더덕류(봉그물 100m)	줄	651,630
- 내수면양어장	양어장(철근콘크리트)	㎡	102,070
	가두리양어장(5×5m×4칸)	조	2,748,570
	관리사	㎡	139,150
	양어장판넬지붕형-철골구조	㎡	121,550
	다중보온하우스-철재파이프형	㎡	31,654
	일반비닐하우스-철재파이프형	㎡	3,176
- 기타시설	해상가두리양식어업관리시설(4m×6m)	㎡	833,333
	양식어업용저온저장시설(4.2m×2.4m)	㎡	2,480,159
	양식수산물처리시설(18m×22m)-간이	㎡	202,020
	소각식분료처리시설	㎡	4,000,000
	외해어류가두리 양식용 어망(PE무결, Ø40m×16m)	통	26,400,000
	외해어류가두리 양식용 어망(PE무결, Ø25m×10m)	통	11,920,000
	외해어류가두리 양식용 어망(낫셀, Ø25m×10m)	통	6,880,000
- 철거비	수산증양식시설철거	지수	10
(2) 수산생물 등의 입식
- 패류	굴(단련종패142연)-수하식 100m	줄	568,000
	전복(2㎝미만)-투석식:2만미/㏊,수하식:1천미/100m,육상수조식	마리	350
	전복(2㎝이상)-투석식:2만미/㏊,수하식:1천미/100m,육상수조식	마리	770
	전복(6~9㎝)-투석식:2만미/㏊,수하식:1천미/100m,육상수조식,해상가두리	마리
	전복(9㎝이상)-투석식:2만미/㏊,수하식:1천미/100m,육상수조식,해상가두리	마리
	피조개(각장2㎝내외,1톤)-살포식	ha	6,000,000
	바지락(각장1∼2㎝,3톤)-살포식	ha	3,750,000
	홍합(각장2∼3㎝,142연)-수하식	100m	137,500
	새고막(각장2㎝내외,2톤)-살포식	ha	1,650,000
	고막(각장2㎝내외,3톤)-살포식	ha	6,000,000
	가무락(각장2.5㎝내외,3톤)-살포식	ha	6,000,000
	동죽(각장1∼2㎝,3톤)-살포식	ha	900,000
	백합(각장1∼3㎝,3톤)-살포식	ha	15,000,000
	가리비(각장5∼7㎝,13천미)-수하식	100m	1,050,000
	가리비(각장5∼7㎝,15천미)-채롱식	100m	1,050,000
	가리비(각장5∼7㎝,38천미)-귀매달이식	100m	2,660,000
	가리비(각장3∼5㎝,100천미)-살포식	ha	3,500,000
	진주조개(각고5㎝내외,8,820미)-수하식	100m	2,500,000
	진주조개(직경7mm,핵2관)	핵	1,400,000
	키조개종패(이식, 각장 15~20cm)	ha	20,000,000
	굴(각장 1㎝내외, 수평망식)	마리	16
	굴(각장 7~10cm내외, 수평망식)	마리	140
- 해조류	김(50개/상자,2상자)-건홍식	책	10,000
	미역(종묘수량150m)-수하식만기산	100m	12,500
	미역(종묘수량150m)-조기산	100m	17,500
	다시마(종묘수량150m)-수하식	100m	20,000
	톳(5∼20㎝,15㎏)-수하식	100m	100,000
	참모자반(종묘수량160m)-수하식	100m	100,000
- 기타류	우렁쉥이(종묘량14,200m)-수하식,줄	100m	1,841,400
	우렁쉥이종묘-연승수하식,줄	100m	468,600
	성게(체장2∼3㎝,1,500미)-수하식	100m	900,000
	새우(체장2㎝내외,200천미)-축제식	ha	1,225,000
	새우(체장2㎝내외)-육상수조식	마리	10
	다슬기-각고0.7~1.4cm내외	kg	74,250
	해삼(5cm미만)	마리	176
	갯지렁이(치충-1년생미만)	마리	32
	갯지렁이(성충-1년생이상)	마리	80
- 해면양식어류	방어(작은고기5∼7㎝)	마리	600
	방어(큰고기)	마리	1,708
	넙치(작은고기5∼7㎝)	마리	521
	넙치(큰고기)	마리	2,900
	우럭(작은고기5∼7㎝)	마리	402
	우럭(큰고기)	마리	1,880
	도미(작은고기5∼7㎝)	마리	410
	도미(큰고기)	마리	3,040
	농어(작은고기5∼7㎝)	마리	400
	농어(큰고기)	마리	3,280
	노래미(작은고기5∼7㎝)	마리	341
	노래미(큰고기)	마리	1,925
	볼락(작은고기5∼7㎝)	마리	360
	볼락(큰고기)	마리	3,850
	능성어(작은고기5∼7㎝)	마리	1,650
	능성어(큰고기)	마리	15,890
	쥐치(작은고기7∼8㎝)	마리	350
	쥐치(큰고기)	마리	3,280
	숭어(작은고기5∼8㎝)	마리	400
	숭어(큰고기)	마리	1,920
	고등어(작은고기5∼8㎝)	마리	200
	고등어(큰고기)	마리	1,750
	전어(작은고기5∼7㎝)	마리	32
	전어(큰고기)	마리	250
	강도다리(작은고기5∼7㎝)	마리	1,580
	강도다리(큰고기)	마리	4,515
	쏨뱅이(작은고기 5~7cm)	마리	180
	쏨뱅이(큰고기)	마리	2,800
	황점볼락(작은고기 5~7cm)	마리	213
	황점볼락(큰고기)	마리	4,150
	복어(작은고기)	마리	240
	복어(큰고기)	마리	2,000
	민어(작은고기)	마리	200
	민어(큰고기)	마리	1,000
	감성돔(작은고기5∼8㎝)	마리	160
	감성돔(큰고기)	마리	2,680
	돌돔(작은고기5∼7㎝)	마리	160
	돌돔(큰고기)	마리	1,400
	참다랑어(작은고기 30cm이하)	마리	40,000
	참다랑어(큰고기 80cm이상)	마리	400,000
- 내수면양식어류	송어(작은고기4∼5㎝)	마리	228
	송어(큰고기)	마리	2,320
	잉어(작은고기3∼5㎝)	마리	66
	잉어(큰고기)	마리	8,000
	뱀장어(작은고기4∼5㎝,0.2g)	마리	1,500
	뱀장어(큰고기)	마리	2,750
	향어(작은고기3∼5㎝)	마리	66
	향어(큰고기)	마리	1,565
	가물치(작은고기5∼7㎝)	마리	280
	가물치(큰고기)	마리	8,000
	메기(작은고기5∼7㎝)	마리	143
	메기(큰고기)	마리	806
	틸라피아(작은고기5∼6㎝)	마리	240
	틸라피아(큰고기)	마리	2,800
	은어(작은고기3∼4㎝)	마리	210
	은어(큰고기)	마리	1,160
	미꾸리(작은고기3∼4㎝)	마리	40
	미꾸리(큰고기)	마리	80
	자라(작은고기3∼4㎝)	마리	3,200
	자라(큰고기)	마리	20,000
	산천어(작은고기4∼5㎝)	마리	560
	산천어(큰고기)	마리	3,200
	동자개(작은고기5∼6㎝)	마리	137
	동자개(큰고기)	마리	260
	붕어(작은고기3∼5㎝)	마리	69
	붕어(큰고기)	마리	400
	우렁이(각고1.3㎝내외)	kg	3,395
	대농갱이(작은고기 5~7cm)	마리	110
	대농갱이(성어 1/2고기)	마리	360
	철갑상어(작은고기 10~15cm)	마리	1,600
	철갑상어(성어 1/2고기)	마리	9,000
	쏘가리(작은고기 3~5cm)	마리	580
	쏘가리(성어 1/2고기)	마리	12,000
	버들치(작은고기 2~3cm)	마리	12
	버들치(성어)	마리	60
	비단잉어(성어)	마리	10,000
	열대어 구피(드래곤해드-3cm)	마리	100
	열대어 구피(브론즈-3cm)	마리	160
	열대어 구피(점원-3cm)	마리	280
	열대어 구피(슈퍼화이트-3cm)	마리	1,200
	열대어 구피(플레드-3cm)	마리	1,200
	열대어 플레티(2cm)	마리	100
	열대어 엔젤(3cm)	마리	280
	열대어 고리도라스(2cm)	마리	60
	열대어 제부라(3cm)	마리	40
	열대어 블랙데트라(2cm)	마리	60
	황복(작은고기 4~5cm)	마리	200
	황복(성어 25cm)	마리	12,000
	꺽지(작은고기 3~4cm)	마리	320
	꺽지(성어 10~20cm)	마리	800

공공시설

종 별	규 격	단위	2015년 단가(원)	비고
가. 공통사항
(1) 떼	줄떼	㎡	5,726
	평떼	〃	14,333
(2) 석축	메쌓기(H=3m미만)	〃	92,912
	(H=3m∼6m)	〃	117,125
	찰쌓기(H=3m미만)	〃	102,887
	(H=3m∼6m)	〃	129,164
(3) 콘크리트	철근콘크리트(σ28=210kg/㎠)-레미콘	㎥	142,294
	(σ28=180kg/㎠)- 〃	〃	127,918
	(σ28=210kg/㎠)-인력비빔	〃	335,398
	(σ28=180kg/㎠)- 〃	〃	328,821
	무근콘크리트(σ28=210kg/㎠)-레미콘	〃	131,587
	(σ28=180kg/㎠)- 〃	〃	124,943
	(σ28=135kg/㎠)- 〃	〃	120,009
	(σ28=180kg/㎠)-인력비빔	〃	305,162
	(σ28=135kg/㎠)- 〃	〃	300,227
(4) 철근가공조립	보통	톤	1,519,764
(5) 거푸집	4회사용(수로,측구 등 비교적 간단한 구조)	㎡	29,645
(6) 견치블럭쌓기	스톤무늬견치	㎡	154,472
(7) 돌망태옹벽	게비온 설치(1.0*1.0*2.0)	㎥	222,685
	게비온 설치(1.0*1.0*1.5)	〃	225,423
(8) 식생매트	침식방지 식생매트(18mm)	㎡	31,817
	침식방지 식생매트(25mm)	㎡	31,817
	친환경 PLA섬유 식생매트(ES-301)	㎡	21,885
	친환경 PLA섬유 식생매트(ES-302)	㎡	25,405
나. 도로 및 교량
(1) 도 로	확포장(비포장→2차선), 노폭=9m	m	6,281,385
	(2→4차선), 노폭=18.5m	〃	10,678,355
	신 설(2차선), 노폭=11m	〃	6,909,524
	(4차선), 노폭=18.5m	〃	12,201,590
(2) 시군도 및 농어촌도로	시군도	m	1,903,260
	농어촌도로	〃	899,119
(3) 자전거도로
- 일반도로	평지부 편측설치(B=3.0m)	m	401,534
	평지부 양측설치(B=1.5m x 2)	〃	567,721
	성토부 편측설치(B=3.0m)	〃	539,851
	성토부 양측설치(B=1.5m x 2)	〃	728,747
	절토부 편측설치(B=3.0m)	〃	597,655
	절토부 양측설치(B=1.5m x 2)	〃	822,679
- 제방도로	하천(B=3.0m)	〃	218,831
	방조제(B=3.0m)	〃	383,986
- 도로다이어트(도시지역)	편측(B=3.0m)	〃	325,149
	양측(B=1.5m x 2)	〃	527,464
(4) 교 량	Slab교(확대기초,교각6m)-2차선(10m)	〃	16,500,808
	(파일.우물통기초,교각6m)- 〃	〃	18,112,823
	Slab교(확대기초,교각6m)-4차선(19.5m)	〃	28,290,914
	(파일.우물통기초,교각6m)- 〃	〃	30,318,408
	P.CBeam교(확대기초,교각7m)-2차선(10m)	〃	16,127,109
	(파일.우물통기초,교각7m)- 〃	〃	17,816,881
	P.CBeam교(확대기초,교각7m)-4차선(19.5m)	〃	28,162,092
	(파일.우물통기초,교각7m)- 〃	〃	31,823,651
	P.CBox교(파일.우물,교각15m)-4차선(19.5m)	〃	31,823,651
	Steel Box교(확대,교각10m)-4차선(19.5m)	〃	48,589,068
	(파일.우물통기초,교각10m)- 〃	〃	51,315,217
	강합성 및 SRC합성구조의 결합을 통한 경량구조의 장경간라멘교 제작 및 설치기술 (확대기초,B=6.9m,H=9.6m)	〃	14,861,182
	벽체에 설치된 강재부와 단절점부에 설치된 프리플렉스거더를 볼트로 연결한 합성라멘교량제작기술(확대기초,B=5.0m,H=5.5m)	〃	9,627,601
	홍수 시 개폐 가능한 회전형 인도교(확대기초,B=3.0m,H=1.2m)		14,056,523
(5) 가설교량	재해복구용 H형강에 고강도 강판을 부착한 프리스트레스거더 가설교량 제작시공(B=8.0m, H=15.0m)	〃	10,936,580
	재해복구용 H형강에 고강도 강판을 부착한 프리스트레스거더 가설교량 제작시공(B=8.0m, H=10.0m)	〃	10,596,401
	소규모 하천용 접이식 임시가설 보도교(B=0.5m, H=1.0m, L=6.0m)	개소	5,353,597
	소규모 하천용 접이식 임시가설 보도교(B=0.5m, H=1.0m, L=12.0m)	개소	28,693,912
다. 도로시설물
(1) 토공	도로사태	㎥	9,798
	침식 및 유실	〃	24,354
(2) 포장공	아스콘포장 (B.B기층)	a	6,595,454
	콘크리트포장(T=28cm, 보조기층:32cm)	〃	5,934,780
(3) 구조물공	옹벽 : 중력식(H=2m)	m	459,608
	(H=3m)	〃	803,197
	(H=4m)	〃	1,249,805
	역 T형(H=4m)	〃	1,336,991
	(H=5m)	〃	1,924,277
	(H=6m)	〃	2,410,103
	(H=7m)	〃	3,360,106
	자생토낭 보강토옹벽(H=3m)	〃	1,056,300
	(H=5m)	〃	2,090,323
	암거:구 체(1.0 ×1.0m)	〃	1,045,251
	(1.5 ×1.5m)	〃	1,554,046
	(1.5 ×1.5m ×2련)	〃	2,276,871
	(1.5 ×2.0m)	〃	1,524,089
	(2.0 ×2.0m)	〃	2,205,253
	(2.0 ×2.0m ×2련)	〃	2,897,223
	(2.0 ×2.0m ×3련)	〃	3,901,235
	(2.5 ×2.5m)	〃	2,752,831
	(2.5 ×2.5m ×2련)	〃	3,752,267
	(3.0 ×3.0m)	〃	3,527,159
	(3.0 ×3.0m ×2련)	〃	4,738,493
	(3.5 ×3.5m ×2련)	〃	6,301,335
	날개벽(1.0 ×1.0m)	개소	1,661,821
	(1.5 ×1.5m)	〃	3,165,435
	(2.0 ×2.0m)	〃	5,024,905
	(2.5 ×2.5m)	〃	7,751,794
	(3.0 ×3.0m)	개소	11,513,152
	배수관:흄관(D= 600mm)	m	230,000
	(D= 800mm)	〃	365,000
	(D=1,000mm)	〃	555,000
	(D=1,200mm)	〃	775,000
(4) 배수구조물	측 구 L형 (B=50cm)	〃	44,279
	L형 (B=100cm)	〃	81,723
	L형측구 옹벽(B=45cm)	〃	152,472
	산마루 측구(H=45cm)	〃	153,952
(5) 부대시설	낙석 방지책(H=3m)	〃	194,250
	방 호 벽 (콘크리트)	〃	116,812
	가 드 레 일 (L=4m)	〃	81,779
	SA볼트를 이용한 방사형 낙석방지망	㎡	125,472
(6) 위험사면 조기예측기술	암반사면 내부에 설치된 AE센서를 이용한 사면계측(시스템 구축)	공	90,278,192
	암반사면 내부에 설치된 AE센서를 이용한 사면계측(1공추가)	〃	12,557,706
(7) 구조물 보강	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근콘크리트구조물보강(T=1.2mm, B=50mm)	m	138,531
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근콘크리트구조물보강(T=1.4mm, B=50mm)	〃	147,303
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근콘크리트구조물보강(T=1.2mm, B=100mm)	〃	193,213
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근콘크리트구조물보강(T=1.4mm, B=100mm)	〃	207,247
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근콘크리트구조물보강(T=2.4mm, B=100mm)	〃	269,531
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근콘크리트구조물보강(T=5.0mm, B=100mm)	〃	353,481
(8) 사면보강	클러치세트(WT)를 이용한 네일링 공법(토사천공)	〃	130,637
	(리핑암천공)	〃	108,298
	(연암천공)	〃	121,749
라. 하천제방
(1) 하천제방축조	국가하천(축제+블록)	m	2,822,914
	(축제+블럭+돌망태)	〃	3,012,036
	(축제+블럭+사석)	〃	3,857,692
	지방하천-대규모(축제+블럭)	〃	2,191,385
	(축제+블럭+돌망태)	〃	2,380,507
	(축제+블럭+사석)	〃	2,657,894
	지방하천-중소규모(축제+블럭)	〃	1,220,330
	(축제+블럭+돌망태)	〃	1,409,452
	(축제+블럭+사석)	〃	1,888,242
(2) 하천제방 보강	교반날개 부착형 분사방식 차수보강용 심층교반고화 처리	㎡	134,953
	교반날개 부착형 프랜트 및 파일드리이브 설치·해체	식	12,923,046
마. 하천시설물
(1) 토공 및 호안공	성 토	㎥	11,682
	돌망태(8-95cm×45)	㎡	46,141
	호안블럭(40×25×12)	〃	48,967
	돌붙임(공장35cm)	〃	78,271
	(공장45cm)	㎡	105,872
	상하철망 고정볼트 스톤매트리스(일반형)	〃	74,354
	사 석	㎥	102,800
	사다리꼴형상 블록 개비온 제작 및 시공		102,660
(2) 구조물공	배수문-구 체(1.5 ×1.5m)	m	1,270,453
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	35,828,088
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	8,801,280
	날개벽 ( 〃 )	〃	3,834,322
	배수문-구 체(1.8 ×1.8m)	m	1,521,685
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	44,018,066
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	10,937,856
	날개벽 (1.8 ×1.8m)	〃	4,842,610
	배수문-구 체(2.0 ×2.0m)	m	1,774,088
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	49,198,308
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	13,086,720
	날개벽 ( 〃 )	〃	5,684,083
	배수문-구 체(2.0 ×2.0m) ×2련	m	3,002,640
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	96,941,107
	날개벽 ( 〃 )	〃	6,059,082
	배수문-구 체(2.5 ×2.5m)	m	2,345,299
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	66,106,005
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	17,387,520
	날개벽 ( 〃 )	〃	6,788,526
	배수문-구 체(2.5 ×2.5m) ×2련	m	4,420,015
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	128,647,066
	날개벽 ( 〃 )	〃	6,788,526
	배수문-구 체(2.5 ×2.5m) ×3련	m	6,245,645
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	191,914,826
	날개벽 ( 〃 )	〃	11,501,487
	배수문-구 체(3.0 ×3.0m)	m	3,299,951
	문 비 - 핀잭형(3.0 ×3.0m)	개소	70,790,665
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	21,026,304
	날개벽 ( 〃 )	〃	12,842,823
	배수문-구 체(3.0 ×3.0m) ×2련	m	5,610,177
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	138,016,385
	날개벽 ( 〃 )	〃	14,242,326
	배수문-구 체(3.0 ×3.0m) ×3련	m	7,685,485
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	205,968,803
	날개벽 ( 〃 )	〃	15,701,233
	권양대 : (2 ×2)m ×2련, H=6m기준	식	18,182,362
(3) 간이배수펌프시설	펌프일체형 수문 Ø500 - 구체 1.5×1.5, 28톤/분	〃	305,989,125
	〃 Ø600 - 구체 1.5×1.5, 36톤/분	〃	319,654,575
	〃 Ø700 - 구체 1.8×1.8, 50톤/분	〃	351,108,225
	〃 Ø800 - 구체 2.0×2.0, 70톤/분	〃	425,505,750
	〃 Ø900 - 구체 2.5×2.5, 90톤/분	〃	458,884,500
	〃 Ø1000 - 구체 2.5×2.5, 115톤/분	〃	519,015,125
	〃 Ø1200 - 구체 3.0×3.0, 150톤/분	〃	635,259,425
	저수위 운전 펌프수문(D1000 x 130톤/분)	〃	377,485,148
	저수위 운전 펌프수문(D1350 x 220톤/분)	〃	498,561,774
바. 상하수도시설
(1) 상수도시설	펌프모터: 20HP(양정 30~40m기준)	대	2,983,087
	30HP	〃	5,577,000
	40HP	〃	6,692,400
	50HP	〃	7,807,800
	75HP	〃	11,154,000
	100HP	〃	16,481,556
	150HP	〃	21,443,058
	200HP	〃	29,301,558
	250HP	〃	34,643,310
	송배수관 : 300mm - 강관 (토사구간)	m	205,639
	350mm	〃	200,366
	400mm	〃	238,594
	450mm	〃	263,640
	500mm	〃	299,231
	600mm	〃	361,187
	700mm	〃	437,642
	800mm	〃	536,507
	900mm	〃	615,599
	1,000mm	〃	719,737
	1,100mm	〃	777,738
	1,200mm	〃	989,968
	1,350mm	〃	1,113,879
	1,500mm	〃	1,314,245
	1,650mm	〃	1,494,839
	1,800mm	〃	1,646,432
	2,000mm	〃	1,956,209
	2,200mm	〃	2,227,758
	2,400mm	〃	2,558,626
	100mm - 주철관	〃	41,433
	150mm	〃	61,160
	200mm	〃	75,703
	250mm	〃	97,297
	300mm	〃	119,061
	350mm	〃	144,159
	400mm	〃	171,826
	450mm	〃	198,777
	500mm	〃	227,901
	600mm	〃	284,700
	700mm	m	359,434
	800mm	〃	442,211
	900mm	〃	549,396
	1,000mm	〃	658,543
	75mm - PE관	〃	8,041
	100mm	〃	13,182
	150mm	〃	27,682
	200mm	〃	46,137
	250mm	〃	63,274
	300mm	〃	90,956
	350mm	〃	112,047
	400mm	〃	123,911
(2) 하수도시설	측구(L 형, B=50cm)	〃	33,462
	(U 형, B=45cm)	〃	103,428
	(LU형, B=45cm)	〃	122,694
	콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장	m	308,256
	(D=300mm)	〃	347,802
	(D=350mm)	〃	359,280
	(D=400mm)	〃	367,636
	(D=450mm)	〃	400,013
	(D=500mm)	〃	470,496
	(D=600mm)	〃	566,826
	(D=700mm)	〃	693,576
	(D=800mm)	〃	830,466
	(D=900mm)	〃	934,908
	(D=1000mm)	〃	1,121,484
	(D=1100mm)	〃	1,233,024
	(D=1200mm)	〃	1,462,188
	(D=1350mm)	〃	1,795,794
	콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트	m	479,622
	(D=300mm)	〃	509,677
	(D=350mm)	〃	529,521
	(D=400mm)	〃	553,543
	(D=450mm)	〃	583,831
	(D=500mm)	〃	673,296
	(D=600mm)	〃	781,794
	(D=700mm)	〃	921,726
	(D=800mm)	〃	1,070,784
	(D=900mm)	〃	1,188,408
	(D=1000mm)	〃	1,387,152
	(D=1100mm)	〃	1,511,874
	(D=1200mm)	〃	1,753,206
	(D=1350mm)	〃	2,107,092
	콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트	m	504,455
	(D=300mm)	〃	534,743
	(D=350mm)	〃	556,676
	(D=400mm)	〃	580,698
	(D=450mm)	〃	608,897
	(D=500mm)	〃	721,968
	(D=600mm)	〃	833,508
	(D=700mm)	〃	976,482
	(D=800mm)	〃	1,128,582
	(D=900mm)	〃	1,249,248
	(D=1000mm)	〃	1,437,122
	(D=1100mm)	〃	1,578,798
	(D=1200mm)	〃	1,824,186
	(D=1350mm)	〃	2,181,114
	강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장	m	355,103
	(D=300mm)	〃	407,324
	(D=350mm)	〃	461,634
	(D=400mm)	〃	532,654
	(D=450mm)	〃	598,453
	(D=500mm)	〃	665,296
	(D=600mm)	〃	797,937
	(D=700mm)	〃	965,044
	(D=800mm)	〃	1,169,750
	(D=900mm)	〃	1,425,633
	(D=1000mm)	〃	1,670,028
	(D=1100mm)	〃	1,908,155
	(D=1200mm)	〃	2,179,705
	강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트	m	505,499
	(D=300mm)	〃	562,942
	(D=350mm)	〃	622,474
	(D=400mm)	〃	701,850
	(D=450mm)	〃	771,826
	(D=500mm)	〃	844,936
	(D=600mm)	〃	989,066
	(D=700mm)	〃	1,168,706
	(D=800mm)	〃	1,384,901
	(D=900mm)	〃	1,653,317
	(D=1000mm)	〃	1,908,155
	(D=1100mm)	〃	2,159,861
	(D=1200mm)	〃	2,443,943
	강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트	m	527,432
	(D=300mm)	〃	585,920
	(D=350mm)	〃	645,452
	(D=400mm)	〃	726,916
	(D=450mm)	〃	797,937
	(D=500mm)	〃	871,046
	(D=600mm)	〃	1,018,310
	(D=700mm)	〃	1,197,950
	(D=800mm)	〃	1,417,278
	(D=900mm)	〃	1,685,694
	(D=1000mm)	〃	1,942,621
	(D=1100mm)	〃	2,196,415
	(D=1200mm)	〃	2,481,542
	플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장	m	279,864
	(D=300mm)	〃	316,368
	(D=350mm)	〃	359,970
	(D=400mm)	〃	439,062
	(D=450mm)	〃	490,776
	(D=500mm)	〃	591,162
	(D=600mm)	〃	709,800
	(D=700mm)	〃	830,466
	(D=800mm)	〃	1,017,042
	(D=900mm)	〃	1,182,324
	(D=1000mm)	〃	1,428,726
	(D=1200mm)	〃	1,833,312
	플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트	m	450,216
	(D=300mm)	〃	492,804
	(D=350mm)	〃	543,504
	(D=400mm)	〃	628,680
	(D=450mm)	〃	687,492
	(D=500mm)	〃	793,962
	(D=600mm)	〃	924,768
	(D=700mm)	〃	1,058,616
	(D=800mm)	〃	1,258,374
	(D=900mm)	〃	1,434,810
	(D=1000mm)	〃	1,694,394
	(D=1200mm)	〃	2,125,344
	플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트	m	491,790
	(D=300mm)	〃	535,392
	(D=350mm)	〃	587,106
	(D=400mm)	〃	674,310
	(D=450mm)	〃	734,136
	(D=500mm)	〃	842,634
	(D=600mm)	〃	977,496
	(D=700mm)	〃	1,113,372
	(D=800mm)	〃	1,316,172
	(D=900mm)	〃	1,496,664
	(D=1000mm)	〃	1,758,276
	(D=1200mm)	〃	2,195,310
	맨홀(H=2.0m, D=1.2m)	개소	959,244
	(H=2.0m, D=1.5m)	〃	1,386,138
(3) 우수저류조	세라믹 코팅 리브강관을 이용한 우수저류조 제조(3,000ton-펌프제외)	ton	372,175
	샌드위치 Hajf PC WALL 구조 빗물저류조(8,500ton-펌프제외)	ton	286,591
	PE블럭 모듈형 빗물저류조(4,500ton-펌프제외)	ton	384,299
	파형강관을 이용한 우수저류조(2,200ton-펌프제외)	ton	398,833
	허니컴셀 노면우수저류 및 침투시설	㎡	111,312
사. 국립공원시설
	국립공원 탐방로(B=1.5m)	km	456,348,100
아. 농업시설(수리)
(1) 저수지	성 토	㎥	14,441
	중심점토	〃	14,564
	돌 붙 임(메붙임)	㎡	115,798
(2) 용배수로	토공수로	㎥	26,362
(3) 방조제	성 토	㎥	26,221
(4) 구조물공	개 거(0.5×0.5m)	m	308,237
	(0.6×0.6m)	〃	372,673
	(0.8×0.8m)	〃	459,437
	(1.0×1.0m)	〃	555,658
	유공관(D= 600mm)	〃	922,879
	(D= 800mm)	〃	1,113,682
	(D= 900mm)	m	1,258,771
	(D=1,000mm)	m	1,421,041
- 배수갑문	구체 L=20m(1.5×1.5m)-날개벽포함	개소	65,411,398
	(1.8×1.8m)- 〃	〃	93,534,025
	(2.1×2.1m)- 〃	〃	127,997,029
	자동문비(1.5×1.5m)	〃	3,042,780
	(1.8×1.8m)	〃	3,638,588
	(2.1×2.1m)	〃	4,414,609
	비상문비(1.5×1.5m)	〃	10,095,634
	(1.8×1.8m)	〃	14,089,981
	(2.1×2.1m)	〃	16,085,084
- 취입보	언 체(H=0.8m)	m	3,504,410
	(H=1.0m)	〃	3,515,268
	(H=1.5m)	〃	4,805,102
	취입수문(0.6×0.6m) - 문비포함	개소	5,594,348
자. 항만어항시설
(1) 사석운반투하	0.015∼0.03㎥급(육상수상)	㎥	42,833
	0.015∼0.03㎥급(육상수중)	〃	57,493
	0.015∼0.02㎥급(해상수상)	〃	61,994
	0.015∼0.03㎥급(해상수중)	〃	58,618
	0.2∼0.5㎥급(육상수상)	〃	52,971
	0.2∼0.5㎥급(육상수중)	〃	67,641
	0.2∼0.5㎥급(해상수상)	〃	87,927
	0.2∼0.5㎥급(해상수중)	〃	101,471
	0.6∼1.0㎥급(육상수상)	〃	54,106
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	㎥	69,891
	0.6∼1.0㎥급(해상수상)	〃	92,449
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	〃	103,712
(2) 피복석고르기	0.2∼1.0㎥급(육상수상)	㎡	47,344
	0.2∼0.5㎥급(육상수중)	〃	120,632
	0.2∼0.5㎥급(해상수중)	〃	134,156
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	〃	140,928
	0.6∼1.0㎥급(해상수중)	〃	200,682
(3) 속고르기	0.015∼0.03㎥급(수상)	〃	20,286
	0.015∼0.03㎥급(수중)	〃	58,618
	0.2∼1.0㎥급(수상)	〃	43,969
	0.2∼0.5㎥급(육상수중)	〃	108,233
	0.2∼0.5㎥급(해상수중)	〃	119,497
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	〃	124,018
	0.6∼1.0㎥급(해상수중)	〃	178,135
(4) T.T.P	제작운반거치(4 톤급) - 수상	개	440,841
	〃 (5 톤급) - 〃	〃	534,415
	〃 (6.3 톤급) - 〃	〃	666,331
	〃 (8 톤급) - 〃	〃	793,735
	〃 (10 톤급) - 〃	〃	968,505
	〃 (12.5톤급) - 〃	〃	1,195,130
	〃 (16 톤급) - 〃	〃	1,431,903
	〃 (20 톤급) - 〃	〃	1,732,931
	〃 (25 톤급) - 〃	〃	2,106,132
	〃 (32 톤급) - 〃	〃	2,557,121
	〃 (40 톤급) - 〃	〃	3,144,549
	〃 (50 톤급) - 〃	〃	3,754,512
	〃 (64 톤급) - 〃	〃	4,656,502
	제작운반거치(4 톤급) - 수중	개	597,555
	〃 (5 톤급) - 〃	〃	706,924
	〃 (6.3 톤급) - 〃	〃	868,159
	〃 (8 톤급) - 〃	〃	992,187
	〃 (10 톤급) - 〃	〃	1,240,234
	〃 (12.5톤급) - 〃	〃	1,578,469
	〃 (16 톤급) - 〃	〃	1,815,252
	〃 (20 톤급) - 〃	〃	2,119,666
	〃 (25 톤급) - 〃	〃	2,524,426
	〃 (32 톤급) - 〃	〃	2,994,587
	〃 (40 톤급) - 〃	〃	3,618,085
	〃 (50 톤급) - 〃	〃	4,261,879
	〃 (64 톤급) - 〃	〃	5,251,806
	제작운반거치 (6.3톤급) - 수중 - 미끄럼방지용 평탄면과 와이어로프 연결용 관통홀이 설치된 테트라포드	〃	848,640
	〃 (8 톤급) - 〃	〃	969,880
	〃 (10 톤급) - 〃	〃	1,212,350
	〃 (12.5톤급) - 〃	〃	1,542,980
	〃 (16 톤급) - 〃	〃	1,774,440
	〃 (20 톤급) - 〃	〃	2,072,010
	〃 (25 톤급) - 〃	〃	2,467,670
	〃 (32 톤급) - 〃	〃	2,927,260
	〃 (40 톤급) - 〃	〃	3,536,740
차. 학교시설
(1) 담 장	벽돌담장	㎡	256,410
	블럭담장	〃	231,629
	철망휀스	〃	124,928
카. 산림시설
	산 사 태	ha	109,060,520
	야계사방	km	297,167,000
	사 방 댐(L > 50m)	개소	361,601,000
	(L : 40m ~ 50m)	개소	298,769,310
	(L : 30m ~ 40m)	개소	267,388,410
	(L : 20 ~ 30m)	개소	251,734,500
	(L < 20m)	개소	220,217,880
	임 도(B=4m)	km	209,111,836
	자연휴양림시설물 - 숲속의집	㎡	1,512,000
	- 화 장 실	〃	1,026,000
	수목원시설 - 묘포장	㎡	5,087
	- 유리온실	〃	104,000
	- 초 본 원	〃	173
	- 교관목원	〃	1,560
	- 생태관찰로	km	163,148,700
	- 휴게실	㎡	1,907,751
	- 화장실	〃	1,333,800
	가로수(활엽수류,왕벚나무 흉고직경 8㎝) - 14cm미만 적용	본	230,673
	가로수(활엽수류,왕벚나무 흉고직경 15㎝) - 15cm이상 적용	〃	736,937
	가로수(침엽수류,소나무 흉고직경 8㎝) - 14cm미만 적용	〃	277,673
	가로수(침엽수류,소나무 흉고직경 15㎝) - 15cm이상 적용	〃	645,937
타. 철도시설
	궤도유실(단선)	m	499,320
	둑 유 실	㎥	133,300
	노반침하	〃	65,490
	깍기비탈붕괴(토사)	〃	71,330
	(암석)	〃	143,840
	궤도매몰(단선)	〃	84,190
	도상유실	〃	307,540
	교대, 교각도괴(H=8m, B=12m)(단선)	기	89,104,010
	교대 및 교각도괴(복선) (H=11.0m)	〃	264,078,750
파. 소규모시설
(1) 농로	토공	㎥	8,790
	콘크리트포장(T=20cm)	a	4,453,670
(2) 소교량	상부(Slab) : B=3m, H=3m	m	2,151,710
	H=5m	〃	2,314,820
	B=4m, H=3m	〃	2,700,100
	상부(Slab) : B=4m, H=5m	〃	2,924,390
	B=5m, H=3m	〃	3,095,020
	H=5m	〃	3,542,540
	B=6m, H=3m	〃	3,875,220
	H=5m	〃	4,166,060
	하부(교대) : B=3m, H=3m	기	3,660,590
	H=5m	〃	4,840,010
	B=4m, H=3m	〃	4,844,300
	H=5m	〃	6,427,240
	B=5m, H=3m	〃	6,055,920
	H=5m	〃	7,973,690
	B=6m, H=3m	〃	7,140,890
	H=5m	〃	9,574,860
	하부(교각) : B=3m, H=3m	기	2,031,510
	H=5m	〃	3,158,350
	B=4m, H=3m	〃	3,023,120
	H=5m	〃	4,409,670
	B=5m, H=3m	〃	3,758,250
	H=5m	〃	5,479,620
	B=6m, H=3m	〃	4,448,300
	H=5m	〃	6,548,500
	세월교: B=5m, Φ 600mm	m	1,187,990
	Φ 800mm	〃	1,690,240
	Φ1,000mm	〃	2,070,150
하. 소하천
(1)소하천정비	소하천정비	m	1,110,093
(2) 기존구조물철거	석축헐기(찰쌓기)/기계깨기 및 집토	㎡	11,476
	석축헐기(메쌓기)/기계깨기 및 집토	㎡	8,702
	호안블럭 헐기	㎡	7,313
	돌망태 헐기	㎡	6,797
(3)토목용섬유부설	필터매트부설/하천호안용(350g/㎡)	㎡	2,090
	필터매트부설/하천호안용(500g/㎡)	㎡	3,801
(4) 비탈면보호공	씨앗뿜어붙이기(Seed spray)/성토면	㎡	2,070
	거적덮기	㎡	2,760
(5)호안시공	블록붙임/장방형(400×250×120mm)	㎡	36,424
	블록붙임/환경블록(400×400×120mm)	㎡	30,213
	식생블록 쌓기	㎡	63,310
	식생매트 붙임	㎡	17,674
	자연석 쌓기(300×400×500)	㎡	119,977
	(500×700×800)	〃	146,074
거. 군 시 설
(1) 병영건물	통합막사(철근콘크리트조, 3,300㎡)	㎡	1,408,000
	( 〃 , 1,650㎡)	〃	1,568,768
	( 〃 , 660㎡)	〃	1,729,536
	취사식당(철근콘크리트조, 363㎡)	〃	1,692,672
	목 욕 탕(철근콘크리트조, 165㎡)	〃	1,663,000
	창 고(철근콘크리트조, 297㎡)	〃	1,162,240
	체 육 관(철근콘크리트조, 165㎡)	〃	1,427,456
	화장실(조적 스라브조, 24㎡)	〃	1,431,357
(2) 기타시설	탄 약 고(이그루대형, 208㎡)	〃	1,580,032
	(소 형, 50㎥)	〃	1,137,664
	무 기 고(반지하형, 66㎥)	〃	1,045,984
	정 비 고(철근콘크리트조-차량, 119㎡)	〃	1,502,208
	검 문 소(철근콘크리트조, 66㎡)	〃	1,066,783
	위병및면회시설(철근콘크리트조, 100㎡)	〃	1,126,732
	고가초소(철근콘크리트조, 12㎡)	〃	962,788
	울 타 리(블록담장, 6〃×13단)	m	187,167
	(철책울타리 Y형, 3.3 ×3m)	〃	234,885
	(쇠고리철조망, 2.65 ×3m)	〃	138,236
	(철조망, 2.65 ×3m)	〃	44,035
	심 정(150m, 100톤/일)	개소	126,312,448
너. 문화재시설
(1) 건물보수	다포계(해체보수,부식재교체,단청)	㎡	10,412,141
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	5,414,311
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	3,177,634
	익공계(해체보수,부식재교체)	〃	5,862,871
	〃(도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	4,509,906
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,758,861
	민가등 일반와가(해체보수,고색가칠)	〃	3,653,373
	〃 (도리이상 해체보수)	〃	1,826,681
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,464,502
(2) 건물신축	다포계(한식목조, 단청)	〃	12,011,782
	익공계(한식목조, 단청)	〃	7,746,436
	민가, 일반와가(한식목조, 고색가칠)	〃	4,052,007
	누각, 정자(한식목조, 고색가칠)	〃	8,465,028
	보호각(한식목조, 고색가칠)	〃	6,838,135
	전시관(절충식기와)	〃	7,238,002
	일각문, 협문	〃	8,654,112
	사주문	〃	4,703,316
	초가집	〃	2,676,321
(3) 기타시설
- 기단, 계단	신설(막돌 시공)	㎡	343,480
	〃 (장대석시공)	〃	1,453,615
	보수(막돌 시공)	〃	267,606
	〃 (장대석시공)	〃	1,017,528
- 담장	신설(막돌 담장)	m	815,192
	〃 (사고석담장)	〃	4,236,241
	〃 (토 담)	〃	605,172
	〃 (돌 담)	〃	611,223
	보수(막돌 담장)	〃	570,631
	〃 (사고석담장)	〃	2,965,364
	〃 (토 담)	〃	544,652
	〃 (돌 담)	〃	427,857
- 배수로	신설(자 연 석)	〃	363,101
	〃 (장 대 석)	〃	1,234,556
	〃 (흄관 매설)	〃	180,340
	보수(자 연 석)	〃	254,171
	〃 (장 대 석)	〃	617,272
	〃 (흄관 보수)	〃	126,235
- 성곽	재축(완전인멸부분,H=4.1,B=5.3m)	〃	8,543,687
	보수(성석보충해체보수,H=4.1,B=5.3m)	〃	4,212,031
- 석축	신설(자연석, h=2m)	〃	885,073
	보수(자연석, h=2m)	〃	465,628