10月 집중점검 체크리스트

(안전통로)

구분	주 요 점 검 사 항	비고
공통사항	장애물 및 낙하물 위험이 없는 구조로서 충분한 조도 확보	75럭스 이상
	발판 마다 2개소 이상 고정
	경사 30도 이하 유지(15도 초과시 등간격의 미끄럼막이 설치)
	높이 1m 초과시 안전난간(상부90~120cm, 중간45~60cm) 설치
	발판폭 40cm 이상, 틈 3cm 이하 유지
계 단	설치각도 30도 이상 60도 미만
	폭 1m 이상(부득이한 경우 사전승인 필요)
	높이 3m 초과시 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참
	1단의 높이 23cm 이내, 발디딤판의 폭 23cm 이상
	계단의 강도 500kgf 이상
사다리 (일자형)	디딤판 25~30cm의 일정한 간격
	폭 30cm 이상으로서 6m 초과금지,
	상부에 60cm 이상의 여장 확보
	기울기 75도 이하 및 상하부 고정철저
	높이 7m 이상 등받이울 설치 또는 추락방지대(구명줄) 설치	고정식 사다리
기타사항	서울시 건설안전 기본지침 18~21쪽(가설통로 안전시설 및 작업기준) 및 공통-001~004에 따름