문서번호	시설과-468
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
곽순길	오삼록	나병우		02/01 강홍빈
협 조
	보존과학과장		양필승

2016년 박물관 시설물 안전점검 계획

2016. 1.

서울역사박물관

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 시설물 박물관 안전점검 계획

시설물의 체계적인 안전관리로 재난발생요인을 사전 해소는 물론 원활한 박물관 운영 및 유지관리를 위하여 2016년도 시설물 정기점검 및 자체안전검검 계획을 아래와 같이 수립 시행코자 함.

□ 안전점검 개요

가. 근   거

◦ 시설물의 안전관리에 관한 특별법과 재난 및 안전관리기본법에

의한 시설물 안전점검시 시민 및 전문가 참여 통보에 의함

【시장지시사항 제6호 제27번(2011.11.2.정례간부회의시), 도시안전과-120277호(’11.11.25)】

◦ 시설물의안전관리에관한특별법 제6조(안전점검 실시)

- 관리주체는 소관시설에 대하여 안전점검 실시 의무

◦ 시설물의안전관리에관한특별법시행령〔별표1의2〕- 점검 시기

- 정기점검 : 2회/1년 이상(박물관)

- 정밀점검 : B.C 등급 1회/3년(`14년도 박물관 B), A등급 1회/4년

나. 점검대상

◦정기점검, 자체안전점검

- 서울역사 박물관 : 연면적 20,882㎡

대상 : 연면적 5,000㎡이상인 전시장(시특법 2종시설물 대상)

◦자체안전점검

- 경희궁지 : 관리면적 18,041.5㎡   (사적 제 271호)

- 경 교 장 : 연면적 945㎡        (사적 제 465호)

- 백인제가옥 : 대지면적 2,600㎡ (시민속자료 제22호)

□ 점 검 계 획

가. 정기점검(박물관)

◦ 상반기 : ‘15. 1월 ～  6월( 6월 예정) : 정기점검

◦ 하반기 : ‘15. 7월 ～ 12월(12월 예정) : 정기점검

◦ 정검자 : 안전진단전문기관(서울시 등록기관)에 안전점검 의뢰

◦ 소요예산 : 정기점검   6,125,000원 × 2회

※ 근거 : 한국시설안전공단(시설정보관리종합시스템 FMS) 산출

시설물의 안전관리에 관한 특별법시행령(2종시설물)

나. 자체안전점검(박물관, 경희궁, 경교장, 백인제가옥)

- 설날 및 추석대비 문화재 안전점검

- 해빙기 등 문화재 및 공원시설 안전 점검

- 여름철 수방대비 안전점검

- 겨울철 대비 안전점검 등 실시

1) 점검반 편성

◦ 총괄반장 : 시설과장

◦ 점검반원 : 시설과      곽순길, 정 욱, 문현준, 이재미
보존과학과   박기정, 서정훈(문화재)

2) 점검방법

◦ 점검 체크리스트에 의한 육안 및 동작점검

※ 점검 체크리스트

- “재난관리대상시설 지정․관리지침”: 붙임1

- 문화재 세부중점점검 내용 : 붙임2

3) 분야별 점검내용

◦문화재 분야별 및 공원시설 중점검검

◦취약지구 분야별 점검

◦건축분야 점검 내용

- 구 조 : 철골철근콘크리트

- 외 벽 : 화강석 버너구이 마감, AL시트위 불소수지 코팅(기둥, 띠)

- 내 벽 : 오크무니목, 자기질타일, 석고보드, 대리석 등

- 지 붕 : 평스라브 및 동판지붕, 마이톤 (시트방수위 우레탄 방수)

- 창 호 : AL창, 브론즈 문, 목재문, 철문, 슬라이딩 문, 셔터

- 문화재 기단부․초석 침하, 마루․구들 함몰, 벽체균열, 기와

공포․지붕틀 연목, 부연 처짐, 기타 등

◦ 전기분야 점검 내용

- 수.배전반, 조명분야, 방재분야, 비상발전기, 기타설비 등

◦ 기계분야 점검 내용

- 보일러, 공조기, FCU, 중앙집수정 펌프, 유구펌프, 정화조,

열교환기, 물탱크, 정압실, 냉동기 등.

다. 기타 타법령에 의한 점검 현황(공통)

점 검 대 상	점검시기	점검방법 및 주체	점검 예정일
시특법에 의한 제 2종 시설물 정기점검 정밀점검	년 2회 3년/1회	안전지단전문기관 (서울시 등록기관)	2016년 5월, 11월
승강기 정기점검	년 1회	한국승강기관리원	2016년 7월
소방설비 검사	년 2회	외부 위탁	2016년 2월, 8월
정화조 검사 및 청소	9개월/1회	외부 위탁	2016년 3월,10월
전기설비 정기검사(고압)	2년 1회	한국전기안전공사	2016년 5월
전기설비안전지단(저압)	년 1회	한국전기안전공사	2016년 5월
가스시설 정기검사	년 1회	가스안전공사	2016년 8월
보일러 정기검사	년 1회	에너지관리공단	2016년10월
물탱크 청소	년 2회	외부 위탁	2016년 5월, 9월

□ 안전점검 결과 조치(정기점검)

가. 시설물의 상태평가

◦ 시설물의 손상․결함 및 기능적 위험요인 등을 종합적으로 분석

하여 재난발생 위험 정도에 따라 등급 지정

◦ 등급의 지정은 [시설물의 상태 평가기준] 적용

- 상태평가 방법 : 각부재 상태판정 → 박물관 건물 전체 판정

◦ A․B․C급은 중점관리대상 시설로 지정, D․E급은 재난위험시설로 지정함

◦ 정밀점검은 경험과 기술을 갖춘자가 외관조사 점검 및 시설물의 기능적 상태를 판단하고, 시설물이 현재의 사용요건을 만족시키는 지 확인 관찰하고 중대한 결함이 있는 경우 관계행정기관의 장 통보

등 급	시설물의 상태	평가(조치)기준
A급 (우수)	ㅇ문제점이 없는 최상의 상태	ㅇ이상이 없는 시설
B급 (양호)	ㅇ보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	ㅇ지속적 관찰이 필요한 시설
C급 (보통)	ㅇ주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	ㅇ보수․보강이 이행되어야 할 시설
D급 (미흡)	ㅇ주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수. 보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	ㅇ조속히 보수․보강 필요한 시설
E급 (불량)	ㅇ주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	ㅇ붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급조치와 사용제한․금지조치가 필요한 시설

나. 시설보수 등의 조치(공통)

◦ 안전점검 결과에 따라

- 경미한 경우에는 ⇒ 자체 보수․보강 조치

- 재난위험이 있는 경우에는 ⇒ 긴급안전 조치 및 정밀점검 실시

□ 행 정 사 항

◦ 수시점검 및 정기점검 실시

- 점검계획 수립 및 점검결과 보고

- 안전점검결과에 따른 응급조치 및 시설보수 조치

◦ 2016년 안전점검 계획수립 제출 (도시안전과)

◦ 정기점검 결과는 한국시설안전공단 시설정보관 종합시스템

(FMS)에 등록 유지관리

첨 부  1. 분야별 안전점검 체크리스트 각 1부.

2. 문화재 세부중점점검 체크리스트 1부.

3. 비상연락망.    끝.

성과지표 : 12. 관람환경의 적정성

13. 고객 만족도