안전총괄본부

1.  교량 노면 청소 협조

한강상 교량 등 교량 배수구에 흙(먼지)과 낙엽 등 오물이 유입되지 않도록 주기적인 청소를 실시하여 시민불편 최소화 및 교량시설물 유지관리에 적극 협조 요청

□ 시도상 교량시설물 현황

구 분	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차
시설수(개소)	362	21	224	83	34
연 장(m)	197,450	53,083	50,299	79,470	14,598

□ 교량 청소 실태

○ 교량 청소시 배수구 오물 유입

- 노면 물청소시 배수구로 오물유입 → 배수구 막힘

○ 교량 배수구 막힘으로 노면체수 및 콘크리트 열화 발생

- 우기시 노면체수로 인한 빗길 교통사고 우려

- 교량 배수구 배수불량은 콘크리트 구조물 열화 촉진

□ 협조요청 사항

○ 차량과 인력 병행 청소 실시 및  청소주기 단축

○ 물청소차량 청소시 교량 배수구로 유입되는 각종 쓰레기 제거

○ 교량난간 플랭카드 제거 및 보도상 쓰레기 수거