( 붙임 1 )

풍수해 대비 주요 자재,장비 등 교차점검 결과 보고

□ 점검개요

○ 점 검 일 : ‘16. 5. 31(화)

○ 점검형태 : 교차점검

○ 점검반 구성 : 총 2명 참여

- 시설 7급 강판오, 공업 7급 김형구

□ 잘된 점

○ 강서수도사업소 수방자재에 대하여 수방자재를 명기하여 창고에 보관하고 있어, 긴급상황 발생시 누구나 사용 가능토록하고 있음.

- 수시로 안전점검 실시(순찰반 일1회 순찰)

□ 수방자재 목록

구분(유형)		규격	총계	미보유 또는 추가구매	손상 및 파손으로 수리	비정상 가동	재 도색 (페인트) 필요	기타 (내용 기재)
건 수		10	1,144
비상발전기		5.5HP	1
배수펌프		12m	1
수방자재	마대	수방용,10㎏	1,000
		수방용,30㎏	100
	비닐	0.1㎜×180m×91m	5
	삽	원형삽	5
	곡괭이	조경용	5
	로프	200m	7
	재난 안전선	0.155×200m	5
	천막	5×5m	5
기타(우의)		코트식	10