호우, 태풍 내습 관련 취약시설 일제점검

< 서울특별시상수도사업본부 >

□ 점검대상

○ 상수도 시설물

계	취수장	정수장	배수지	가압장
317개소	4	6	102	205

○ 공사장

계	대형공사장	소규모 공사장
		송‧배수관 정비	배‧급수관 정비
58개소	3	24	31

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016. 7. 8. ~ 7.11.

○ 점 검 반 : 유지관리부서 시설물 순찰반, 발주처 공사관리관

○ 점검내용

- 호우 대비 상수도시설물 정상 작동여부 및 주변(옹벽, 사면) 안전점검

- 시행중인 공사장 안전관리 및 비상연락체계 확인

□ 점검결과

○ 점검결과 : 특이사항 없음

※ 붙임 : 점검 사진첩

대형공사장 점검	정수센터 전기시설물 점검	배수지 점검