10月 집중점검 체크리스트

(화재예방 및 추락)

구분		주 요 점 검 사 항	비고
	화재예방	소방시설은 대상물별 방호능력 단위 이상으로 설치
		실내에는 보행거리 20m 이내 마다 소형소화기 비치
		소화기는 화재 초기진압에 충분한 수량으로 비치
		소화기는 정기적으로 점검을 실시하고 이상 발견시 즉시 교체
일반		근로자에게 소화기 사용법에 대한 교육 실시
사항	추락	추락하거나 넘어질 우려가 있는 장소에 안전난간 등 설치
		추락할 위험이 있는 모든 작업에는 안전모 안전대 지급, 착용
		높이 2m 이상 장소에서 작업 시 작업발판 설치
		지지로프를 설치할 경우 처짐 또는 풀림 방지
		발판없이 작업할 시 더블죔줄 그네식 안전대 착용
		비계설치 해체, 변경 작업 시 특별안전교육 실시
	전기 및 가스용접	가스용접기 게이지파손 및 호스 균열 및 접속상태(전용밴드)
		작업구간 소화기 비치 및 불꽃방지 시설 설치
		작업전 주변 가연성 물질 사전 제거
		현장내 흡연구역 설정
화재예방	고속절단기, 그라인더	고속절단기 사용시 불꽃비산방지시설 설치
		작업구간 소화기 비치
		작업전 주변 가연성 물질 사전 제거
		작업중 흡연 금지
	사무실 및 편의시설	경보 및 대피계획 작성 및 교육실시
		정격의 누전차단기 설치
		휴대용버너, 불량 전열기구 등의 숙소내 반입 금지
		가설사무실 및 숙소에는 소화설비 비치
		흡연구역을 설정 운영
	비 계	가새는 비계의 외측면에 45도 각도로 교차 설치(클렘프 체결)
		침하방지용 밑받침철물(갈판, 깔목) 사용 밑둥잡이 설치
		기둥간격은 띠장방향 1.8m 이하, 장선방향 1.5m 이하로 설치
		띠장간격은 1.5m 이하로 설치
		발판폭은 40cm이상, 틈은 3cm이하 비계파이프와 발판간의 이격거리는 10cm이하로 설치
		발판은 2이상의 지지물에 고정
		벽이음은 수직 및 수평 방향 5m 이내마다(비계), 수직 6m, 수평8m이내(강관틀비계) 설치
추락	이동식비계	안전난간 및 승강용 사다리를 견고하게 설치 고정
		제동장치 및 아웃트리거 설치
		최대높이는 밑변 최소폭의 4배 이하
		탑승상태로 이동 금지 및 작업시 안전대 착용
	사다리	이동식사다리는 원칙적으로 2m 미만의 작업에 한하여 사용
		미끄럼방지장치, 아웃트리거 설치 및 2인1조로 작업
		이동식사다리는 6m를 초과해서는 안되며, 사다리상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm이상의 연장길이가 있도록 설치
	고소작업대 (스카이,랜탈)	안전난간, 별도의 안전대 부착설비 설치
		권과방지 및 과상승방지 장치, 아웃트리거 브레이크 설치
	개구부방호	개구부에는 안전난간 또는 덮개설치하고 개구부 표시