제11차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : ‘16. 11. 15.(화) 15:00~18:50

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 14인 (외부 13, 내부 1)

□ 심의결과

- 심의(6) : 원안가결1, 조건부가결5

연번	요청기관	상 정 안 건	비 고
1	양천구	용왕산근린공원 조성계획결정(변경) - 심의 - 기존 배드민턴장 3개소(10면)을 철거하여 녹지로 복원 및 실내배드민턴장(5면, 748㎡) 건립	조건부 가결
2	용산구	동빙고근린공원 조성계획결정(변경) - 심의 - 골프연습장을 철거 후 청소년수련시설(국공립어린이집), 체육관 건립(민자공원 조성관련)	원안가결
3	도봉구	둘리쌍문근린공원 조성계획결정(변경) - 심의 - 주차장, 어린이놀이터, 생태관찰데크 등 조성	조건부 가결
4	송파구	천마근린공원 조성계획결정(변경) - 심의 - 공원 주변 지역 변화에 따른 공원 재조성 계획	조건부 가결
5	성북구	오동근린공원 조성계획결정(변경) - 심의 - 공원내 노후한 독서실을 청소년 수련시설로 증축 및 리모델링	조건부 가결
6	공원조성과	시민의숲근린공원 조성계획결정(변경) - 심의 - 관리사무소 이전, 화장실 개축 등	조건부 가결

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 용왕산근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 양천구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 목동 199-51번지 일대 ◦ 면적 : 213,552.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 06(건설부고시 제465호) ◦ 공원결정(최종) : 1995. 5. 29(서울시고시 제151호) ◦ 조성계획(최초) : 1987. 2. 17(서울시고시 제94호) ◦ 조성계획(최종) : 2005. 1. 20(서울시고시 제17호) < 주요 변경내역 > ◦ 운동시설 : 12,329㎡ → 10,584㎡ (감1,745㎡) ◦ 편익시설 : 380㎡ → 413㎡(증33㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 187,093㎡ → 188,805㎡ (증1,712㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 12.39% → 11.57%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.41% → 0.48%(법정 10% 이내)	조건부 가결 ◦ 주변 대형수목 등 녹지훼손을 최소화하기 위해 배드민턴장 4면으로 축소 조정 ◦ 산지형 공원내 설치되는 건물이므로 건축물의 색상, 디자인 등을 경관과 조화되도록 건축계획 보완(서울시 공원시설 색채디자인 가이드라인 참고)

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 동빙고근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 용산구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 :서울특별시 용산구 용산동6가 69-162번지 일대 ◦ 면적 : 55,740.7㎡ (26,849.0㎡) ◦ 공원지정 : 최초 1977. 07. 09 (건설부 고시 제138호) 최종 2006. 03. 23 (서울특별시고시 제 2006-98호) ◦ 조성계획결정 : 최초 1989. 11. 27 (서울시 고시 제 449호) 최종 1993. 08. 02 (서울시 고시 제 229호) < 주요 변경 내역 > ◦ 공원 내 청소년수련시설, 국공립어린이집, 체육관 설치 ◦ 기반시설: 488.00㎡→4,411.41㎡ (증 3,923.41m²) - 도로: 488.00㎡→3,280.92㎡(증 2,792.92㎡) - 광장: 1,130.49㎡(신설) ◦ 조경시설: 80.00㎡→1,750.99㎡ (증 1,670.99㎡) - 목재데크, 관상식수대 등 : 1,750,99㎡ (신설) - 그늘시렁 : 80.00㎡ (폐지) ◦ 휴양시설: 787.19㎡ (증 787.19㎡) - 휴게소 등(신설) ◦ 유희시설: 100.00㎡→1,355.78㎡ (증 1,255.78㎡) - 놀이터 등: 100.00㎡→1,355.78㎡(증 1,255.78㎡) ◦ 운동시설: 7,247.00㎡→739.02㎡ (감 6,507.98㎡) - 정구장:1,235.00㎡(폐지),골프연습장:5,450.00㎡(폐지) - 체육관: 739.02㎡ (신설), 휴게실: 330.00㎡(폐지) ◦ 편익시설 : 1,808.00㎡→210.99㎡(감 1,597.01㎡) - 지상주차장: 1,763.00㎡(53대)→210.99㎡(지하주차장 진입부) (감1,552.01㎡) - 지하주차장: 1,775.46㎡(41대)(신설), 화장실(폐지) ◦ 교양시설 : 749.00㎡→1,386.49㎡(증 637.49㎡) - 전시장: 749.00㎡(폐지) - 청소년수련시설(국공립어린이집 포함): 1,386.49㎡(신설)(732.30㎡) ◦ 관리시설 - 조명시설: 27개소→27개소(폐지 후 신설) - 쓰레기통: 15개소(폐지), CCTV: 9개소 (신설) - 안내판: 종합안내판2개소, 시설안내판4개소, 공원명판2개소, 주차장안내판 1개소(신설) ◦ 녹지 : 16,377.00㎡→16,207.13㎡(감 169.87m²) <법적검토> 사유지기준(26,849.00㎡) ◦ 시설율 : 39.00%→39.63% (법정 40.00% 이내) ◦ 건폐율 : 6.28%→7.91% (법정 20.00% 이내)	원안가결 ※권고사항 ◦ 공원내 건립되는 건축물 외벽에 벽면녹화 등 수직정원(Vertical Garden)을 조성하여 녹음을 풍부하게 조성할 수 있는 계획 도입 검토

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 둘리쌍문근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 도봉구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 도봉구 쌍문동 산240-5번지 일대 ◦ 면적 : 320,018㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971.08.06.(건설부고시 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 2012.05.03.(서울시고시 제2012-108호) < 주요 변경내역 > ◦ 조경시설 : 3,476㎡ → 3,805㎡(증329㎡) - 관찰데크 329㎡(신설) ◦ 휴양시설 : 13,412㎡ → 13,042.44㎡(증369.56㎡) ◦ 유희시설 : 1,162㎡ → 2,042㎡(증880㎡) - 어린이놀이터 880㎡(신설) ◦ 운동시설 : 6,060㎡ → 5,521㎡ (감 539㎡) ◦ 교양시설 : 2,234㎡ → 2,262.56㎡(증28.56㎡) - 이동식도서관 28.56㎡(신설) ◦ 편익시설 : 867㎡ → 1,828㎡ - 주차장 961㎡(신설) ◦ 녹지 및 기타 : 278,942㎡ → 277,652㎡(감 1,290㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 14.75% → 15.14%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.09% → 1.10%(법정 10% 이내)	조건부 가결 ◦ 진입구, 주차장 접근성, 이동식 도서관 등 장애인 이용에 대한 배려가 부족하므로 핸드레일, 램프 등 BF(Barrier Free)디자인 적용 검토 ◦ 공원내 설치되는 각종 시설물의(막구조파고라 등) 색상, 재료 등은 통일된 디자인 사용 ◦ 생태관찰데크는 협소한 공간에 다수의 원형 데크가 설치되어 복잡한 경관이 연출되므로 데크의 개소수를 줄이고 데크 하부 기둥은 구조상의 안전 등을 고려하여 디자인 단순화(하부 기둥 개수 축소) 검토 ◦ 주차장은 수요조사를 통해 규모를 재검토하여 면적을 축소하는 등 녹지훼손 최소화 방안 검토

세부 심의(자문)결과 및 내용

4. 천마근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 마천동 산1-5번지 일대 ◦ 면적 : 182,420㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6 (건설부 고시 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 2016. 10. 6 (서고 2016-306호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 12,429.5㎡ → 13,107.3㎡(증 677.8㎡) - 도로 531.1㎡ 증가, 광장 146.7㎡ 증가 ◦ 조경시설 : 4,576.0㎡ → 778.31㎡(증 3,797.69㎡) - 파고라 153.5㎡(9기)증가, 연못 231.97㎡ 증가 - 잔디광장 4,300㎡ 삭제(현재 축구장 설치 운영 중) - 휴게마당 270.34㎡ 신설 ◦ 휴양시설 : 8,095.0㎡ → 8,315.42㎡(증 220.42㎡) - 휴게소 904.79㎡ 증가 - 삼림욕장 684.37㎡감소(현황실측에 따른 면적 수정) ◦ 유희시설 : 407.0㎡ → 340.43㎡(감 66.57㎡) - 모험놀이장 168.96㎡ 신설 - 이용율 낮은 어린이놀이터를 생태놀이터로 재조성 (235.53㎡ 감소) ◦ 운동시설 : 2,532.0㎡ → 7,347.17㎡(증 4,815.17㎡) - 배드민턴장, 농구장, 게이트볼장 면적 재산정(현장 실측) - 축구장(5,250㎡)(현재 운영 중인 축구장 면적산정) - 체력단련장(301.0㎡) 삭제 ◦ 교양시설 : 4,434.0㎡ → 7,668.53㎡(증 3,234.53㎡) - 현황 실측에 따른 자연학습장 면적 재산정(439.59㎡ 증가) - 유아숲체험원(1,842.62㎡ 신설) - 야외교육장 952.32㎡ 신설(기존 숲 훼손지역) ◦ 편익시설 : 2,291.0㎡ → 2,331.1㎡(증 40.1㎡) - 주차장(40.1㎡) 증가 ◦ 녹지및기타 : 147,575.5㎡ → 142,451.74㎡ (감 5,123.76㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 19.10% → 21.91% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.55% → 0.55% (법정 20% 이내) ◦ 용적률 : 1.59% → 1.59% (법정 50% 이내)	조건부 가결 ◦ 치유숲 계획시 전체적으로 운영프로그램과 연계하여 계획하는 방안 검토(반복되는 공간의 개념을 정리하여 단순화) ◦ 실버치유숲 계획시 노약자의 안전을 고려하여 핸드레일, 의자 등 안전 편의시설 설치계획 보완 ◦ 식재계획은 지형 및 기존식생을 고려하여 보완하고, 산책로 하부 가각부 식재는 향후 유지관리 및 배수 등을 고려하여 지양하는 방안 검토 ◦ 산책로 주변 우수처리를 위한 생태적 배수계획 반영

세부 심의(자문)결과 및 내용

5. 오동근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 성북구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 성북구 하월곡동 산2-1 일원 ◦ 면적 : 1,532,959.4㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977.7.9. (건설부고시 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2016.7.7. (서고 제2016-187호) < 주요 변경내역 > ◦ 교양시설 : 청소년문화의집 증축(기존 독서실) - 바닥면적 : 504㎡(조서상면적) → 398.45㎡(감 105.55㎡) 363.6㎡(현황면적)→ 398.45㎡(증 34.85㎡) - 연 면 적 : 1,512㎡(조서상면적) → 1,463.28㎡(감 48.72㎡) 1,085.76㎡(현황면적)→ 1,463.28㎡(증 377.52㎡) ※ 건축면적증가사유 : 장애인 등 편의법 시행령 별표2(제4조관련)에 의거 수련시설은 장애인용 엘리베이터 설치의무 <법적검토> ◦ 시설율 : 22.97% → 22.97%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.25% → 1.25%(법정 10% 이내)	조건부 가결 ◦ 이용자의 행태를 고려하고 다양한 연령대의 청소년이 이용하는 만큼 시각적으로 사각지대가 발생되지 않도록 평면공간계획 보완(화장실 및 각 공간 투시창 설치, 방과후교실 등 중앙에서 한눈에 전체 공간을 볼 수 있도록 평면계획 보완 등) ◦ 옥상정원은 세덤식재보다는 자생초화류를 도입하여 수목 표찰을 활용한 학습공간의 기능까지 복합적으로 활용할 수 있도록 계획하며, - 세덤식재 공간은 안전 등을 위해 녹지폭을 확대하여 관목 등을 식재하고(계절감을 느낄 수 있는 수종 고려) 바닥 인조잔디는 배제하고 천연잔디를 식재하는 등 자연을 느낄 수 있는 공간 조성 검토(건물 외벽 녹화 등) ◦ 옹벽 주변 펜스와 조경계획은 경관과 조화되도록 단순화하고 시설물은 서울시 공원시설 색채디자인 가이드라인을 참고하여 적용 ◦ 위 심의 결과 및 의견을 반영‧보완하여 도시공원위원회 위원의 자문 후 시행

세부 심의(자문)결과 및 내용

6. 시민의숲근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 공원조성과

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 서초구 양재동 236번지 일원 ◦ 면적 : 258,991.5㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1983.07.06.(서울시고시 제758호) ◦ 조성계획(최종) : 2008.11.06. (서울시고시 제2008-391호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 23,239.35㎡ → 29,336.13㎡ (증:6,096.78㎡) (도로 20,060㎡ → 24,329㎡) (광장 3,179.35㎡ → 5,007.13㎡) ◦ 조경시설 : 7,618.4㎡ → 11,930.70㎡ (증:4,312.30㎡) (잔디광장 4,530㎡ → 3,484.7㎡) (파고라 179㎡ → 232㎡) (빗물정원 신설 5,304.6㎡) ◦ 휴양시설 : 2,861.8㎡ (증:2,861.8㎡) (야유회장 신설 2,559.5㎡) (휴게쉼터 신설 302.3㎡) ◦ 운동시설 : 11,917.02㎡ → 11,365.34㎡ (감:551.68㎡) (운동장 3,050㎡ → 2,498.32㎡) ◦ 교양시설 : 8,709.79㎡ → 8,867.15㎡ (증:157.36㎡) (야외무대 97.06㎡ → 삭제) (놀이마당 706.5㎡ → 3,301.50㎡) (야외공연장 1,192.32㎡ → 삭제) (기획전시장 4,157㎡ → 삭제) (생태학습원 신설 3,008.74㎡) ◦ 편익시설 : 3,381.56㎡ → 3,855.94㎡ (증:474.38㎡) (매점 300㎡ → 150㎡) (화장실 442.56㎡ → 499.04㎡) (주차장 2,377㎡ → 2,944.9㎡) ◦ 관리시설 : 1,249.05㎡ → 1,549.25㎡ (증:300.2㎡) (관리사무실 1,209.05㎡ → 779.25㎡) (창고 신설 730㎡) ◦ 녹 지 : 202,876.33㎡ → 189,225.19㎡ (감:13,651.14㎡) <법적검토> ◦ 공원시설율 : 21.67% → 26.94% (법정 40% 이하) (56,115.17㎡ → 69,766.31㎡) ◦ 공원건폐율 : 1.80% → 1.92%(법정 10% 이하) (4,652.7㎡ → 4,961.41㎡)	조건부 가결 ◦ 건강한 숲 조성을 위한 최적의 수목 울폐율 조정 및 모니터링 과정 등에 시민 참여 유도(향후 수목의 생장 등을 위해 간벌이 필요함을 시민들에게 이해‧설득 필요) ◦ 화장실은 실시설계시 기본형(Prototype) 등으로 계획하기보다는 설치장소와 상황을 고려하여 각 공간에 맞도록 계획 보완(수유실 창문은 정면에 노출되지 않도록 계획하는 등)