12月 중점점검 체크리스트

(감전사고 및 화재 예방)

구분		주 요 점 검 사 항	비고
감전사고 예방	분전반	침수 및 전도 되지 않는 안전한 장소 설치 유무
		충전부 보호판 유무
		외함접지 유무
		누전차단기 설치 및 작동상태 유무
		잠금장치 유무
	임시수전 설비	침수되지 않는 안전한 장소 설치 유무
		울타리 설치 및 잠금장치 설치 유무
	이동식 전기 기계·기구	근로자가 젖은 손으로 작업하는가(교육일지 확인 등)
		전선, 스위치 등 피복상태
		접지 유무(이중절연구조()제외)
		누전차단기 부착 · 경유 및 누전 차단기 콘센트 사용 유무
		안전필증 부착여부(사전 안전점검실시여부)
	이동전선 및 콘센트	작업장 통로 바닥 또는 습윤장소 설치 유무
		전선 피복 손상유무
		접지선 탈락유무
		외기 사용 시 방수형 콘센트 사용 유무
	활선 근접 작업	이동식크레인, 항타기, 항발기, 펌프카 등 작업시 인근 가공전선로 절연보호조치 여부
화재예방	일반사항	소방시설은 대상물별 방호능력 단위 이상으로 설치
		실내에는 보행거리 20m 이내 마다 소형소화기 비치
		소화기는 화재 초기진압에 충분한 수량으로 비치
		소화기는 정기적으로 점검을 실시하고 이상 발견 시 즉시 교체
		근로자에게 소화기 사용법에 대한 교육 실시
	전기 및 가스용접	가스용접기 게이지파손 및 호스 균열 및 접속 상태(전용밴드)
		작업구간 소화기 비치 및 불꽃방지 시설 설치
		작업 전 주변 가연성 물질 사전 제거
		현장 내 흡연구역 설정
	고속절단기 및 그라인더	고속절단기 사용 시 불꽃비산방지시설 설치
		작업구간 소화기 비치
		작업 전 주변 가연성 물질 사전 제거
		작업 중 흡연 금지
	사무실 및 편의시설	경보 및 대피계획 작성 및 교육실시
		정격의 누전차단기 설치
		휴대용버너, 불량 전열기구 등의 숙소내 반입 금지
		가설사무실 및 숙소에는 소화설비 비치
		흡연구역을 설정 운영