문서번호	교량안전과-23271
결재일자	2022. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
안창용		위성환	05/16
			조현석
협 조
	강구조교량팀장			강천수

- 2022년 상반기 -

구리암사대교 집중점검(조단위) 결과보고

2022.  5.

안전총괄실

(교량안전과)

- 2022년 상반기 -

구리암사대교 집중점검(조단위)결과보고

시설물의 안전및 유지관리에 관한 특별법 및 '22년 교량시설물 안전점검 추진계획에 의거 구리암사대교의 상반기 집중점검(조단위)에 대한 결과 보고임.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

○ '22년 교량시설물 안전점검 추진계획[교량안전과-1426('22.1.28)]

○ '22년 상반기 구리암사대교 집중점검(조단위) 시행계획[교량안전과-21920(2022.4.21)]

□ 시설물 현황

구 분			현 황	비고
설계하중 / 준공년도			DB-24 / 2016년
상부구조	형 식		3경간 연속중로 아치교, 강상판형교
	교폭(차선)		본선 : 26.5~44.24m(6차로 + 보도) 램프 : 6.0~9.3m
	연장		본선 : 1,133m 램프 : 1,673m(8개소)
하부구조	교대 형식	본 체	RTA
		기 초	직접기초 / 말뚝기초
	교각 형식	본 체	경사문형
		기 초	말뚝기초
신축이음 / 받침장치			강피거조인트 / 포트받침

위 치 도	교량전경

□ 점검시행

○ 점검개요

- 점  검  명 : 2022년 상반기 집중점검(조단위) 및 우기대비 점검

- 점 검 일 시 : 2022. 5. 4(수) 14:30~17:30

- 점 검 인 원 : 총 **명

**	*	**	***	***	**
**	**	** *******	** *****************	** ***************

○ 팀별 점검구간

구분	주치의	비고
*****	******************
******	******************
*****	**********************

○ 주요 점검사항

- 상부 : 교면포장, 신축이음장치, 난간, 부속시설 등

- 하부 : 바닥편 하면, 거더, 받침장치, 교각·교대 손상여부, 점용시설 등

※ 우기대비 점검과 병행 시행

○ 점검사진

집중점검 실시전 단체사진

□ 점검결과

○ *****************************

○ *************************************************************************************

유형	*	**	**	***	****	**
내용		**** ****	****** ****	*********	*****	************* *************
건수	**	*	*	*	*	**

- 정비대상 : ***************************************

- 정비요청 : **************************

- 지속관찰 : **********************************************************

○ 외부전문가 주요 점검의견

- ************************************

-********************************************************

- *************************************************

□ 조치계획

○ 점검결과 정비대상에 대하여 일상유지보수공사 작업지시 및 강교도장보수공사에 보수요청하여 정비실시

- *************************

- *********************

- **********************

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치완료

○ *****************)

붙임 : 1. 2022년 상반기 점검결과 및 조치계획 1부.

2. 2022년 상반기 점검결과 현장사진 1부.

3. 외부전문가 자문의견서 1부.  끝.