덕트화재 대응역량 강화를 위한 화재진압 기타(건의)사항

덕트 화재진압 적응성 장비

“덕트화재용 소화 및 감지시스템 개발”

-덕트내부의 화재를 조기에 감지 할 수 있는 화재감지 시스템이 없음

-화재를 미연에 감지하여 화재로 전이 되는 전단계에 경보 및 제어를 통해 화재발생을 최소화

-열기가 있는 환경에서 온도분포를 실시간 감지하여 경보를 울리는 시스템이 필요함

-화재감지와 함께 소화기능이 있는 소화시스템 개발이 필요

2. 기타사항(애로사항)

-기름화재 적응성이 있는 소화약재가 현장에 배치되어 있는 환경을 먼저 구성하는 것

-현지 직원들의 소방훈련과 교육을 정기적으로 실시하여야 함

-덕트의 구조상 매일 정기적으로 청소하기 어려운 구조이므로 직원들의 관심이 필요함

3. 효과적인 진압기법(전술)등

-덕트화재 진압시 기름표면의 유막을 형성해 산소를 차단하는 것이 효과적이므로 기름화재 적응성이 있는 K급 소화재를 사용해야 한다.

기름과 액체인 물이 만나면 기체로 바뀌면서 1,650~1,700배로 팽창하게 되고 팽창하는 과정에서 기름이 튀어 올라 화재가 확대되므로 물로 주수하면 안된다.

화재 진압대 차량에 항시 소화기를 다수배치하여 화재진압에 안전한 환경을 조성해야 한다.

또한 덕트 속에 불을 빠르게 진화하기 위해 초기 입구 진화후 덕트를 해체하고 열기를 빼준뒤 긴 외부 배기관까지 확인하여 재점화 및 발화의 위험성을 제거하는 것이 필요하다.

k급화재 소화기