문서번호	디자인정책과-22750
결재일자	2022. 6. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공공디자인진흥팀장	디자인정책과장
신문정	권은선	06/03
		최원규

2022년 제9차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2022. 6.

문화본부

(디자인정책과)

2022년 제9차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2022. 5. 26.(목) 14:00 ~ 16:45

□ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 5층 회의실

□ 참석위원 : 총9인

ㅇ 김현중 위원장, 김동훈 위원(건축), 정진열 위원(시각), 홍석일 위원(시각), 김원종 위원(구조), 박경탁 위원(조경), 김남형 위원(서비스디자인),
은덕수 위원(유니버설), 이상곤 위원(유니버설)
※ 서기 : 공공디자인진흥팀장

□ 심의건수 : 총5건                                       ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
5	경관심의	2	-	-	-	-
	디자인심의	2	1	-	-	-

□ 심의결과 : 조건부동의 1건, 재심 3건, 반려 1건

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
9-1	위례선 도시철도 건설공사	도시기반시설본부 (도시철도건축부)	・마천역~복정역, 남위례역 -연장 5.4km -노면 정거장 12개소 -교량 2개소 -차량기지 및 종합관리동 1개소 -지하구조물 2개소(창곡3교, 송파IC 입체교차로)	심의(경관)	재심
9-2	오류천(상·하류) 단면부족구간 개선사업	구로구 (치수과)	・상류 개거 및 복개구간 -개거 L=625m -복개 L=788m	심의(경관)	재심
9-3	금빛공원 열린 광장 조성 사업	금천구 (문화체육과)	・광장 리모델링 및 건축물 증축 -면적:5027,8㎡ -야외체육시설, 공공도서관, 화장실 등	심의	재심
9-4	가양대교 북단 외 7개소 승강기 리모델링	한강사업본부 (기반시설과)	・승강기 리모델링 8개소	심의	반려
9-5	도봉2동 도시재생뉴딜사업 정비기반시설 개선공사	도봉구 (도시재생과)	・마들로 등 보행환경 및 골목길 보행환경 개선 ・문주, 디지털사이니지 설치 등	재심의 (2022- 7차(재심))	조건부동의

붙 임  제9차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 5. 26.(목) 14:00 ~ 16:45
안 건 명	위례선 도시철도 건설공사
심의대상	마천역~복정역, 남위례역(연장 5.4km, 노면 정거장 12개소, 교량 2개소, 차량기지 및 종합관리동 1개소, 지하구조물 2개소)
심의번호	9 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 정거장 디자인 중 곡선 형태의 강화유리는 파손 시 파편 등에 의한 안전사고가 우려되므로 망유리 등 안전을 확보할 수 있는 방안을 강구하시기 바라며, 여름철 태양열 차단 계획을 수립하시기 바랍니다. - 정거장 쉼터 형태는 정거장 디자인과 유사한 형태로 계획하고, 내부 휠체어 이동동선에는 벤치 등 시설물 설치를 지양하시기 바랍니다. - 정거장 쉼터는 감염병 예방, 유지관리 등을 고려하여 개방형으로 설치하는 것을 권장합니다. - 승강장과 선로의 경계부에는 유니버설디자인을 적용하여 누구나 안전한 공간으로 계획하시기 바랍니다. ·정거장이나 선로 경계부 바닥에는 이질감이 느껴지는 재료 도는 색상 마감 적용 ·섬식 정거장 진입 시 선로에 의하여 유아차 또는 휠체어 등이 통행에 불편하지 않도록 계획 - 정거장 진출입로는 가급적 계단이 아닌 경사로(기울기 1/18 이하)로 적용하고, 불가피하게 계단을 설치할 경우 안전확보를 위하여 난간을 설치하시기 바랍니다. - 종합관리동의 입면 디자인은 트램 정거장 및 차량기지, 주변 환경과 조화로운 형태로 계획하시기 바랍니다. 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 5. 26.(목) 14:00 ~ 16:45
안 건 명	위례선 도시철도 건설공사
심의대상	마천역~복정역, 남위례역(연장 5.4km, 노면 정거장 12개소, 교량 2개소, 차량기지 및 종합관리동 1개소, 지하구조물 2개소)
심의번호	9 - 1	심의결과	재 심
- 입체교차로 옹벽 디자인은 시공성, 조명 등 부속 시설물 등을 포함하여 계획을 수립하시기 바랍니다.(문양거푸집 적용 지양) - 사인시스템은 한글과 외국어의 위계를 명확히 하고 가독성, 직관성, 시인성 등을 고려하여 계획을 보완하시기 바랍니다. ·서체, 자간, 크기 등 상세 계획(도면) 제시 ·출구표기, 번호체계 등은 서울시 표준형 디자인(지하철 안내사인) 체계 적용 검토 - 펀디자인(Fun Design)은 도시에 활력을 주는 위트있는 디자인으로, 위례트램 상징로고 및 환기구B 등에 적용된 직접적인 디자인은 보완하거나 삭제하시기 바랍니다. - 장지천 교량은 긴장감이 높고 구조적인 아름다움이 느껴지도록 주탑의 형태, 비례 등을 보완하시기 바랍니다. - 장지천 지하보도에는 범죄예방디자인을 적용하여 계획을 수립하시기 바랍니다. - 노선도는 지하철 노선도와 병기 여부에 대해 명확히 계획하고, 지하철과는 다른 체계임을 인지할 수 있도록 계획하시기 바랍니다. - 트램 색상은 도시의 정체성을 고려하여 선정하시기 바랍니다. 끝. 2/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 5. 26.(목) 14:00 ~ 16:45
안 건 명	오류천(상·하류) 단면부족구간 개선사업
심의대상	상류 개거 및 복개구간(개거 L=625m, 복개 L=788m)
심의번호	9 - 2	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 개거구간은 친환경적 경관이 조성되도록 계획을 수립하시기 바랍니다. ·호안은 식생 생육이 가능하도록 자연석 쌓기(메쌓기) 방식 적용 검토 (안전성 확보를 위한 앵커시공 병행 검토) ·홍수방어벽은 최소화 또는 자연 친화적 방식 적용 검토 ·산책로 포장은 친환경적 재료로 마감하되, 경계석(p35) 적용 지양 - 개비온 옹벽은 수직으로 설치하여 시각적 안전성을 확보하시기 바랍니다. - 교량의 폭원은 유아차나 휠체어의 교행이 가능하도록 충분한 폭원을 확보하시기 바랍니다. ·교량 난간은 구조 안전성을 확보하고 개방감이 높도록 설치 - 데크로드 난간은 교량 난간과 두께, 비례, 지주 상단 마감 등 유사한 형태를 적용하시기 바랍니다. - 보도블록은 진행방향에서 엇갈림이 느껴지도록 설치하시기 바랍니다. - 산책로에 자전거 통행 여부를 명확히 하시기 바라며, 자전거 통행이 가능할 경우에는 안내사인, 분리마감 등을 계획하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 5. 26.(목) 14:00 ~ 16:45
안 건 명	금빛공원 열린 광장 조성 사업
심의대상	광장 리모델링 및 건축물 증축 (면적:5027,8㎡, 야외체육시설, 공공도서관, 화장실 등)
심의번호	9 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 합리적인 예산집행을 위하여 기존의 수목, 시설물 등의 재사용(이식 등)에 대해 명확히 파악하여 계획을 수립하시기 바랍니다. - 주민 이용율 향상을 위하여 공간 활성화 계획을 수립하시기 바랍니다. - 지하공간 구조를 고려하되, 다양한 활동을 유발될 수 있도록 자유로운 공간 계획을 수립하시기 바랍니다. - 편리한 공간 이용과 길찾기 쉬운 환경 조성을 위하여 종합 안내사인 계획을 수립하시기 바랍니다. - 중앙광장의 경우 별도의 프로그램이 없어도 공간 자체로 이용성이 높도록 조성하시기 바랍니다. ·계절. 날씨 등에 상관없이 이용 가능하도록 그늘이 조성되도로 계획 ·계단은 어린이, 어르신 등 다양한 이용객을 고려하고 벤치 등으로 사용 시 편안하게 이용할 수 있도록 300(디딤판 폭)*150(챌면 높이)mm / 900*450mm 규격 적용 검토 ·핸드레일은 유지관리를 고려하여 재료를 선택하고, 그 형태는 계단 시·종점 부분은 계단 한칸 정도 수평부 확보, 이중 핸드레인 설치 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 5. 26.(목) 14:00 ~ 16:45
안 건 명	금빛공원 열린 광장 조성 사업
심의대상	광장 리모델링 및 건축물 증축 (면적:5027,8㎡, 야외체육시설, 공공도서관, 화장실 등)
심의번호	9 - 3	심의결과	재 심
- 운동공간은 누구나 쉽게 접근하여 이용할 수 있고 그늘이 확보될 수 있는 위치에 설치하시기 바랍니다. - 북측 진입광장은 버스킹 등 프로그램의 안정적인 운영을 위해 이동 동선을 계단 양측으로 계획하시기 바랍니다. - 화장실 내부 출입구 폭원은 1,000 ~ 1,200mm를 확보하시기 바랍니다. 끝. 2/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 5. 26.(목) 14:00 ~ 16:45
안 건 명	가양대교 북단 외 7개소 승강기 리모델링
심의대상	승강기 리모델링 8개소
심의번호	9 - 4	심의결과	반 려
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 사항을 보완하는 것으로 반려합니다. - 기존 엘리베이터 설계자의 디자인 자문을 받아 계획안을 수립하시기 바랍니다. - 단순 엘리베이터 개선뿐만 아니라 주변 환경(진입부, 종합 안내사인체계 구축, 점자블록 설치, 이용도 활성화 등)을 함께 개선하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 5. 26.(목) 14:00 ~ 16:45
안 건 명	도봉2동 도시재생뉴딜사업 정비기반시설 개선공사
심의대상	마들로 등 보행환경 및 골목길 보행환경 개선, 문주, 디지털사이니지 설치 등
심의번호	9 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 벤치는 사용성이 좋은 형태로 설치하고, 조명 설치는 그 타당성을 재검토하시기 바랍니다. - 담장정비는 주변 환경과 조화로운 재료와 색채를 사용하고 그 높이는 보행자가 위압감이 느껴지지 않는 높이로 정비하시기 바랍니다. - 오도봉거리 문주는 모서리가 날카롭지 않도록 설치하시기 바랍니다. - 볼라드 설치 시에는 설치기준을 준수하여 전·후면에 점자블록을 설치하시기 바랍니다. - 디지털 사이니지의 마을 로고는 단색을 사용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.