옥상출입문 자동개폐장치 설치 안내문

평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시고 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사드립니다.

최근 아파트 화재로 미처 대피를 못하여 소중한 생명을 잃는 사례가 발생하고 있습니다. 아파트의 소방안전과 인명피해 방지를 위하여 다음 사항을 안내 드리오니 적극 실천하여 주시기 바랍니다.

❖ 관련근거 : 주택건설 기준 등에 관한 규정 제16조의 2

❖ 옥상출입문 자동개폐장치 설치 의무화 (2016.2.29. 이후)

1. 주택단지 안의 각 동 옥상 출입문에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및      안전관리에 관한 법률」 제39조제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른     제품검사를 받은 비상문자동개폐장치를 설치하여야 한다. 다만, 대피공간이 없는     옥상의 출입문은 제외한다.  <신설 2016.2.29.>

2. 설치되는 전자출입시스템 및 비상문자동개폐장치는 화재 등 비상시에 소방시스템과     연동(連動)되어 잠김 상태가 자동으로 풀려야 한다.  <개정 2016.2.29.>

3. 2016. 2. 29 이전에 건축된 아파트에서는 옥상 출입문에 자동개폐장치를 설치하여     주시기 바랍니다.

◈ 비상문 자동개폐장치

▹ 동작원리

소방신호와 연동, 비상문 자동 개방

▹ 구    성 : 제어부(화재신호 분석) +

개폐부(비상문 개폐조절)

서울특별시 성북소방서장