문서번호	정수시설과-22962
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정연준		代강병훈	06/27
			권선조
협 조

풍납취수장 조류차단막,오일휀스 철거 및 설치공사

위험성평가 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 조류차단막,오일휀스 철거 및 설치공사

위험성평가 회의결과 보고

영등포정수센터소장:권선조☎3146-5601 정수시설과장 :김영준☎5670 담당 :정연준☎5673

『풍납취수장 조류차단막,오일휀스 철거 및 설치공사』위험성 평가 회의결과를 보고 드림

□ 회의개요

ㅇ 일    시 : 2022. 6. 23.

ㅇ 대    상 : 풍납취수장 조류차단막,오일휀스 철거 및 설치공사

ㅇ 참 석 자 : 정수시설과 ***, 정석으뜸기술(주) 대표 ***

ㅇ 회의내용 : 위험성 평가 실시, 위험요인 파악, 안전점검조치 이행등

□ 회의내용

ㅇ 평가절차

- 평가대상의 선정

- 근로자의 작업과 관계되는 유해·위험요인 파악

- 파악된 유해·위험요인별 위험성의 추정

- 추정된 위험성이 허용가능한 위험성인지 여부 결정

- 위험성 감소대책의 수립

ㅇ 도급자, 수급자 의견

- 작업전 팔당댐 방류량, 한강수위 확인

- 크레인 작업시 전도 방지 등 안전사고 방지 시설 철저

- 보트 또는 수중작업자는 구명조끼, 잠수복, 안전띠 등 안전장비 반드시 착용

- 작업전 작업자 음주상태 확인 및 작업시 불필요한 휴대폰 사용금지

- 안전관리계획서에 의한 교육실시 후 작업

- 긴급한 상황을 대비하여 비상연락체계 구축

- 잠수표준작업절차에 의해 잠수작업 진행 등

□ 향후계획

ㅇ 위험성 평가에 결과 도출된 유해·위험요인에 대한 안전보건조치 철저히 준수

ㅇ 용역수행전 10분 안전점검 실시(TBM)

붙임 1. 위험성평가 1부.

2. 위험성평가 회의록 1부.  끝.