	-고압살수차(1호) - 외부 소화기 관리 및 개선보고

1		설 치 현 황

❍ 전체 소화기 설치 현황

- 운전실 , 확산소화기, 외부(엔진룸 부근)

운전실	운전실벽면(확산소화기)	외부(엔진룸 입구)

2		현 안 사 항

❍ 외부 거치 소화기

- 살수차 특성상 외부노출 소화기 및 거치대에 부식 발생 및 오염물부착

- 점검표 또한 물과 오염물질등에 의해 쉽게 훼손됨(점검표를 운전실보관)

- 사다리를 올라야하고 엔진룸 화재 발생 시 쉽게 접근하기가 어려움

- 훼손에 따른 점검표 미부착으로 소화기 관리미비로 오해소지 발생

내부소화기와 비교	외부소화기 외관 상태

3		개 선 사 항

❍ 외부 공구 보관함을 활용하여 소화기 보관함으로 이용

- 눈높이에 있어 쉽게 접근이 가능하고

- 살수작업등으로 발생될 물과 오염물질로부터 소화기 훼손방지