승강장 본선 터널 대청소 교육자료

Ⅰ		청소개요

□ 청소일정 : ‘17.05.26.(금) 영업종료 후 ~ 익일 04:20 까지

□ 청소대상 : 5~8호선 145역

※ 역장 겸직역, 지상 3역, 부천구간 9역, 위탁역 2역 등 제외 예정

□ 청소인원 : 역별 6~7명(역장 1, 간부 3~4, 그린환경 2)

※ 관련부서 별도 참여자 명단 통보

□ 청소방법 : 역장 주관 시행(그린환경 협조)

□ 살수차 운영 및 행사역(광화문)

- 참석자 : 임원진 등 관련부서 장

- 내  용 : 승강장 안전문 하부연단 청소 및 청소장비 운영

□ 청소관련 회의 : ‘17.5.22.(월) 16:30

- 주  관 : 고객만족처

- 대  상 : 서비스지원사업소 파트장(부재시 청소 담당)

- 장  소 : 광화문역 회의실

Ⅱ		청소범위 및 방법

□ 역사 승강장(시․종점) 본선(165m) 터널 청소

- 승강장 수도전(청소수) → 물청소

- 본선 터널 배수로 이물질 제거

□ 승강장 안전문 연단부(상․하선) 먼지 제거

- 승강장 안전문 연단부 물걸레 청소 및 이물질 제거

※ 안전방재처 “역사 및 터널구간 청소 계획” 참조 [붙임1]

Ⅲ		사전 준비사항

□ 공    통

○ 역 : 방진마스크, 고무장갑, 우의, 장화 등

○ 그린환경 : 안전보호구(경광등, X-밴드 등), 호스, 걸레, 마대,

빗자루, 쓰레기 봉투, 물통, 고압살수기(대형․환승 32역)

※ 방진마스크, 고무장갑 구매 : 5.24(수)까지 사업소 배송 예정

- 역별 청소 참여직원 수에 맞게 배부 조정

□ 광화문역

○ 공통사항 외 “청소장비(살수차) 운영 행사” 협조

※ 안전방재처 “광화문역 터널구간 대청소 행사계획” 참조 [붙임2]

※ 살수차 운영 : 하선(서대문~광화문) 962m 운영(유치장소 : 애오개)

□ 청소 참여직원

○ 간편 복장 착용, 필요시 개인 소모품(등산화 등) 준비

○ 역 고객상담실에 01:10 까지 도착 후 서명부에 서명[붙임3]

Ⅳ		안전수칙 교육

□ 교육주관 : 역장

□ 교육내용

○ 세부일정

시 간	내 용	비 고
00:50~01:10	해당역 도착	주관 : 서비스지원사업소 및 해당역
01:10~01:25	역별 안전교육 및 조별(상‧하선) 청소임무 부여
01:30~03:30	승강장안전문 연단부 및 터널청소
03:30~04:00	지장물 제거 및 안전 이상유무 확인
04:20	청소 종료

※ 역 보유 법인카드 집행사용(통상근무자만 해당, 1인 7,000원이내)

※ 상기 시간은 역별 여건에 따라 변경될 수 있음

○ 중요사항

① 안전사고 예방 철저, 안전보호구 착용

② 반드시 단전여부 확인 후 노반 진입

③ PSD에 물이 튀지 않도록 유의(무리한 청소 지양)

④ 청소 후 첫 열차 영업에 지장이 없도록 유의

⑤ 해당역 부역장 영업준비 점검 철저

○ 세부 청소방법

- 청소 전 안전교육 실시 및 조편성(상선 1조, 하선 2조), 안전보호구, 청소 용품 지급

※ 참여자는 반드시 지급된 안전보호구 착용 후 청소 실시

- 역장은 단전 확인 후 승강장 안전문 및 선로출입문 개방

- 그린환경은 노반 시․종점 50m 지점에 “경광등” 설치

- 청소 준비가 끝나면 선로출입문을 통하여 터널 진입

※ 배수로 발빠짐 및 안전에 유의

- 승강장 안전문 연단부 물걸레 청소 및 이물질 제거

- 승강장 수도전(청소수) 또는 고압 살수기 활용하여 노반 배수로 이물질 제거 청소 실시

※ 고압 살수기 : 대형․환승 32역(전문 청소반)

※ 고압 살수기 사용시 승강장 안전문에 물이 튀지 않도록 유의

- 그린환경은 배수로 이물질 및 슬러지를 마대에 담아 외부로 반출

- 참여자는 지급받은 안전보호구, 청소용품 등 반납

- 역장․그린환경은 청소 완료 후 터널 노반에 지장물이 없는지

필히 확인

※ 노반 시․종점 50m 지점에 설치된 경광등 반드시 철거

- 역장은 청소 종료 후 이상 유무를 터널관제(☎3875~7)로 유선 통보

※ 청소도중 이례사태 발생시에도 터널관제(☎3875~7)로 신고

- 부역장은 선로내 지장물 여부 확인 등 영업준비 점검 철저

붙임 : 1. 안전방재처 “역사 및 터널구간 청소 계획” (안)

2. 안전방재처 “광화문역 터널구간 대청소 행사계획” (안)

3. 참여자 서명부 1부.

4. 광화문역 고압 살수차 터널청소 계획(기술계획처) 1부.  끝.

(붙임1)

(붙임2)

(붙임3)

터널대청소 참여자 서명부

◯ 청소역 :

연번	소속	직급	성명	서명	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

※ 서명부는 역사 자체보관

(붙임4) - 기술계획처

광화문역 고압살수차1호 본선 터널청소 시행계획

1. 터널내 대청소 추진개요

○ 관련근거 : 본선 터널구간 대청소 추진계획[안전방재처-2393]

○ 일    시 : 2016. 5. 26.(금) 영업종료후 ～ 익일 04:20까지

○ 대    상 : 5∼8호선 145역 승강장 및 본선 터널구간

○ 참 여 자 : 통상근무 간부(3급이상) 및 자회사 그린환경 직원

○ 참여인원 : 총 890명(간부:600명, 그린환경 290명)

2. 본선 터널청소 시행계획

○ 대상장비 : 고압살수차1호

○ 청소대상 : 레일부, 도상, 벽체 살수 및 안개분무

○ 청소방법 : 고압살수차 터널청소 매뉴얼에 의거 시행

○ 운영파트 : 3파트 [임팔식(선임탑승자), 김진태, 손남영, 하윤수]

○ 운영일정

날자	선별	작업구간	위치		연장 (m)	유치 장소	비고
			시점	종점
5.12	하	차량 정비				고덕기지
5.16	상	길동∼강동	43k230	43k998	808	강동	시험운행
5.20	하	강동∼애오개				애오개	이동
5.24	상	서대문∼광화문	25k673	26k635	962	애오개	사전작업
5.26	하	서대문∼광화문	25k673	26k635	962	애오개	대청소

※ 행사 전일 행사장(광화문역) 주변 사전 청소 시행

3. 행정사항

○ 근태조정 : 행사당일 야간근무 위한 근태변경 (휴무→야간)

고압살수차 터널청소 매뉴얼

1) 작업전 준비사항

가) 업무협의 : 기술사업소와 모터카선 사용, 장비입환, 열차주박변경 등 협의

나) 안전교육 : 철도종사자적합성검사, 음주측정, 지적환호확인 등

다) 운행전 일상검수 : 운행계통, 살수계통, 각종 펌프류 등 정상작동상태 확인

라) 차륜지 제거 후 작업지 이동

2) 작업자 임무

가) 주작업자 : 보조작업자 및 주행 운전자를 지시, 감독하며 메인작업을 제어

나) 보조작업자 : 주작업자 지시를 받으며, 보조제어 판넬 작업을 제어

다) 주행운전자 : 주작업자의 지시를 받으며, 안전작업이 될 수 있도록 지행속도를 제어

3) 레일 살수작업

가) 작업내용 : 레일 양측면을 고압으로 분사하여 물의 세척력에 의해 이물질 제거

나) 작업전 확인사항

- 흡입밸브 개방 : 펌프정비시 탱크내 물을 차단하는 장치로 상용시 반드시 개방

- 흡입필터 드레인 : 워터펌프 이물질 거름장치로 작업전 케이스 하단 밸브로 드레인 시행

다) 작업방법

- 시동걸린 상태에서 주행판넬 ‘주행모드 선택스위치’를 ‘작업’으로 전환

- ‘레일세척 RPM 볼륨 스위치’ 시계방향으로 회전하여 적정압력 부여 (가변 0~100%)

- 레일세척 스위치를 ‘ON’하여 살수

4) 도상 살수작업

가) 작업내용 : 차량하부에 설치되어 도상면의 이물질을 배수로로 쓸어 보내어 청소

나) 작업전 확인사항 : 레일세척사항과 동일함.

다) 작업방법

- 시동걸린 상태에서 주행판넬 ‘주행모드 선택스위치’를 ‘작업’으로 전환

- ‘레일세척 RPM 볼륨 스위치’ 시계방향으로 회전하여 적정압력 부여 (가변 0~100%)

- 작업할 도상살수 선택스위치를 ‘ON’하여 살수 (케이스별 부분살수)

- 살수바 형태 : 4세트의 살수바가 Y자형(2개)으로 배치되어 배수로형태에 따라 작동

‧ 중앙배수로 작업 : 전진시 - ①, ② 살수바 작동, 후진 시 - ⑤, ⑥ 살수바 작동

‧ 양배수로 작업 : 전진시 - ⑦, ⑧ 살수바 작동, 후진 시 - ③, ④ 살수바 작동

‧ 좌측배수로 작업 : 전진시 - ②, ⑧ 살수바 작동, 후진 시 - ⑥, ④ 살수바 작동

‧ 우측배수로 작업 : 전진시 - ②, ⑧ 살수바 작동, 후진 시 - ⑥, ④ 살수바 작동

5) 벽면 살수작업

가) 작업내용 : 워터탱크 좌/우측에 상,중,하로 설치되어 벽면거리에 따라 일정한 분사

나) 작업전 확인사항 : 레일세척사항과 동일함.

다) 작업방법

- 시동걸린 상태에서 주행판넬 ‘주행모드 선택스위치’를 ‘작업’으로 전환

- ‘레일세척 RPM 볼륨 스위치’ 시계방향으로 회전하여 적정압력 부여 (가변 0~100%)

- 작업할 살수바 선택 (총 6종)하여 조이스틱을 이용하여 노즐 인출

※ 벽면의 돌출시설물과 충돌을 고려하여 살수바 인출거리 제한하여 사용(350~400mm)

- 벽면살수 메인 스위치를 ‘ON’하여 살수

6) 안개분무 작업

가) 작업내용 : 운전석 뒷면 안개분무 살수바로 부유먼지 흡착 제거 작업

나) 작업전 확인사항 : 레일세척사항과 동일함.

다) 작업방법

- 시동걸린 상태에서 주행판넬 ‘주행모드 선택스위치’를 ‘작업’으로 전환

- ‘레일세척 RPM 볼륨 스위치’ 시계방향으로 회전하여 적정압력 부여 (가변 0~100%)

- 안개분무 스위치 ‘ON'하여 살수

7) 방수포 살수

가) 작업내용 : 차량 앞쪽 방수포로 사각지대 분진 제거 작업

나) 작업전 확인사항 : 레일세척사항과 동일함.

다) 작업방법

- 시동걸린 상태에서 주행판넬 ‘주행모드 선택스위치’를 ‘작업’으로 전환

- ‘레일세척 RPM 볼륨 스위치’ 시계방향으로 회전하여 적정압력 부여 (가변 0~100%)

- 방수포 스위치 ‘ON'하여 조이스틱으로 상‧하‧좌‧우 방향으로 조작하여 살수