풍수해 대비 안전점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사명 :

구 분	점 검 사 항	위 치	점 검 결 과
수방대책	․ 수방계획 수립은 이상이 없는지
	․ 수방장비 및 자재의 확보는 적정한지
	․ 수해 취약시설의 중점관리 상태는
외곽 유입수 및 단지내 표면수 처리	․ 배수암거 및 집수정 조기시공 상태는 - 걸름망, 날개벽(마대쌓기)
	․ 가배수로 및 침사지의 설치상태는 - 기존수로 연결 - 동 지하구조물 주변 - 법면 상단 및 단지외곽
배수로정비	․ 기시공된 배수관로 청소 상태는 - 맨홀, 집수정 - 뚜껑 설치 및 안전보호망 설치
법면정비	․ 법면 조기 시공 상태는 - 성토법면 층따기 후 박층다짐 시행 - 충분한 안식각 유지
	․ 법면 보호블럭 조기시공 상태는
	․ 토사유실 및 붕괴 보호조치 상태는 - 옹벽 및 석축 등 기시공 - 마대쌓기 - 비닐 및 천막 덮기
지하구조물 침수예방	․ 구조물 조기시공 상태는 - 구조체 상호간 연결 (예:중간기계실-공동구) - 구조체 개구부 폐쇄등
	․ 터파기 부위 안전조치 상태는 - 흙막이 공사완료 - 법면 마대 쌓기 및 비닐덮기 - 상, 하단 가배수로 설치

점검일 : 20  .   .    .

점검자 : 소속         직       성명