소나무재선충병 지상방제 실행요령

□ 시  기 : 매년 4월 ∼ 10월(항공방제와 연계)

◦ 매개충 우화초일 경 착수, 우화 최성기에 집중 방제

◦ 중요지역은 우화초일부터 활동종료기 이전까지 5회 이상(2～3주 간격) 실시

매개충	우화초일	우화최성기	우화종료일	활동종료기	비고
북방수염하늘소	4. 18	5. 9	5. 22	8월 하순	우화·활동기는 2014년 기준
솔수염하늘소	5. 9	6. 21	8. 12	10월 하순

□ 대상지역 : 방제 중요도가 높은 지역 순

◦ 신규 발생지, 극심지역, 숲가꾸기 사업지 등 우선 방제가 필요한 곳

◦ 정부청사 등 관심지역, 우량 소나무림, 문화재‧보호수, 공원지역 등

◦ 민원 발생이나 헬기 운항이 어려워 항공방제가 불가능한 곳 등

□ 방제실행

◦ 작업지 여건에 따라 살포장비를 다양하게 활용(차량탑재, 휴대용 등)

◦ 약제 살포 전 지역 주민에 대한 안내, 작업자 농약사용 안전교육 실시

마스크‧방제복 등 안전장비 착용 철저

구 분	내 용	비 고
사용약제	ㆍ티아클로프리드 액상수화제(10%) ㆍ아세타미프리드 액제(10%) ㆍ티아메톡삼 입상수화제(10%) * 티아메톡삼은 꿀벌 독성이 상대적으로 높음	ㆍ중추신경전달 교란(접촉‧섭식) * 항공방제 약제와 동일 ㆍ살포 후 15일차까지 살충효과
방제시간	ㆍ약제 살포 효과 등 고려 가급적 오전중 완료	ㆍ작업자 농약 안전사고 예방
살포장비	ㆍ고압분무기 / 광역살포기 * ha당 희석액 2천ℓ 살포	ㆍ1,000배액 희석 사용 * 물 1,000, 약제 1
	ㆍ초미립자분무기, 연무‧연막기 * ha당 희석액 10ℓ 살포	ㆍ30배액 희석 사용 * 물 10, 확산제 20, 약제 1

□ 적용품셈 : 차량용 고압분무기 기준

◦ 인력 및 재료비 : 2인(보통인부), 약제 2ℓ, 휘발유 2.3ℓ(ha당)

◦ 경비, 일반관리비, 이윤(수수료), 부가가치세 : 해당 요율에 따름

◦ 할증요소 :「산림병해충 방제사업 표준품셈」‘경사도’ 할증요소 적용

<참고 1>

소나무재선충병 지상방제 단비(예시)

(단위 : 원 / ha)

구 분	수량	단위	단가	금액	비고
합 계				407,000	천단위 미만 절사
가. 노 무 비				194,049
- 직접노무비	2.0	명	87,805	175,610	보통인부
- 간접노무비				18,439	직접노무비의 10.5%
나. 재 료 비				89,555
- 약제대	2.0	ℓ	42,735	85,470	티아클로프리드 액상수화제10%
- 기타재료비	2.3	ℓ	1,776	4,085	휘발유
다. 경 비				31,567
- 산재보험료				17,270	노무비의 8.9%
- 고용보험료				1,746	노무비의 0.9%
- 국민건강보험료				2,985	직접노무비의 1.7%
- 국민연금보험료				4,373	직접노무비의 2.49%
- 노인장기요양보험료				286	국민건강보험료의 6.55%
- 안전관리비				4,906	(재료비+직접노무비)의 1.85%
라. 일반관리비				18,910	(노무비+재료비+경비)의 6%
마. 이윤(수수료)				36,679	(노무비+경비+일반관리비)의 15%
바. 부가가치세				37,076	(노무비+재료비+경비+일반관리비+이윤)의 10%

* 지자체 국고보조율 70%. 단, 약제대는 100%. 할증요인 없음

<참고 2>

지상방제 세부 실행방법

살포장비	제원 등	방 법
고압분무기	▸ 산불진화차량 탑재 또는 방제차량 활용 ▸ 살포노즐 : 중소형 ▸ 호스길이 500m 내외 ▸ 분사거리 20m 내외	▸ 임도 또는 차량 진입이 가능한 지역 ▸ 1,000배액 처리 * 약제 1ℓ + 물 1,000ℓ ▸ ha당 희석액 2천ℓ 소요
광역살포기	▸ 축산 전염병 및 농업해충 방제용 광역살포기 차량 활용 ▸ 분사거리 100m 내외 ▸ 분당 120ℓ 살포(시속 5km) * 1천ℓ 8분 30초 소요
연무ㆍ연막기
[차량용]	▸ 차량 탑재 활용 ▸ 여러 대 동시 사용	▸ 임도 또는 차량 진입이 가능한 지역 ▸ 30배액 희석액 사용 * 물 10ℓ + 확산제 20ℓ+약제 1ℓ ▸ ha당 희석액 10ℓ 소요
[휴대용]	▸ 작업자 1인 1대 휴대 ▸ 약제탱크 용량 : 5~8ℓ ▸ 장비중량 : 10~15kg	▸ 차량 진입이 불가능한 지역 ▸ 30배액 희석액 사용 * 물 10ℓ + 확산제 20ℓ+약제 1ℓ ▸ ha당 희석액 10ℓ 소요