숙련도시험 참가요강

【PT-2014-15, 수질 중 음이온 (질산성질소 및 염소이온)

2014. 6

한국인정기구

KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME

참가기관에 대한 지침

본 프로그램은 PT-2014-15, 수질 중 질산성질소 (NO3-) 및 염소이온 (Cl-) 분석에 대한 참가기관의 분석능력 개선 및 시험결과의 품질보증 등을 확인하기 위하여 실시합니다. 숙련도시험에 참여하는 시험기관들은 아래의 내용을 숙지하고 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 참가 요건

KOLAS 공인 시험기관과 KOLAS 인정을 준비하는 시험기관을 대상으로 하며, 수질 중 질산성질소 및 염소이온 분석에 대한 시험이 가능한 기관이 참여할 수 있습니다.

2. 참가신청 방법

□ 본 숙련도시험 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 “참가신청서 (붙임 1)”를 E-mail (shko627@kwater.or.kr), fax (042-629-2079) 또는 우편으로 2014년 7월 18일까지 한국수자원공사 수질분석연구센터 (본 숙련도시험 프로그램 운영기관)에 접수하여야 합니다.

□ 참가를 신청한 시험기관은 접수증 송부시 시험기관 코드번호를 부여받게 됩니다. (숙련도시험 운영기간 : 2014년 7월 23일 ~ 8월 14일)

□ 참가비는 110,000원 (VAT 10% 포함)이며, 결과제출 기한 이전까지 지정은행으로 납부하여야 합니다.

3. 숙련도 시료

3.1 시료 정보

□ 숙련도시험 참여 기관에는 혼합시료병이 1개 (30 mL 용량) 공급됩니다.

□ 제공되는 시료는 질산성질소와 염소이온을 같이 포함한 수용액으로, 성상은 무색, 투명합니다.

□ 제공되는 시료는 10배 희석하여 시험하시기 바랍니다.

□ 시료에 포함된 시험항목별 농도범위는 다음과 같습니다.

시험항목 단위	질산성질소	염소이온	비 고
mg/L	0.100 ~ 5.000	1.000 ~ 40.000	10배 희석 결과

3.2 시료 송부

□ 숙련도 시료는 2014년 7월 21일 숙련도시험 운영기관에서 택배로 일괄 배송됩니다.

□ 시료의 도착 및 적합성을 확인하기 위하여 시험기관은 수령 즉시 “수령확인서 (붙임 2)”에 해당 내용을 기록하여 E-mail (shko627@kwater.or.kr) 또는 fax (042-629-2079)로 사업자등록증과 함께 송부하여 주시기 바랍니다.

4. 시험

4.1 시험 준비

□ 시료를 희석하는 경우, 희석방법 (예)은 다음과 같습니다.

- 100 mL의 부피플라스크를 약 90 mL의 정제수로 채웁니다.

- 피펫을 이용하여 제공된 시료 1 mL를 취하여 플라스크에 넣습니다.

- 정제수로 100 mL가 되도록 플라스크를 채우고 분석용 시료로 합니다.

4.2 시험

□ 시료 개봉 후 가급적 빠른 시간 내 분석을 완료하시기 바랍니다.

□ 수질 중 질산성질소 및 염소이온에 적용되는 모든 시험방법이 활용가능하며, 참가기관이 적용하고 있는 시험방법에 따라 시험을 수행하고 적용된 시험방법 및 분석기기는 “숙련도시험 결과보고서 (붙임 3)”에 기재해 주시기 바랍니다.

4.3 시험실 안전

□ 시료의 취급은 반드시 시험실 내에서 하시기 바랍니다.

□ 시험자는 시료의 취급, 시험방법, 시료의 폐기에 이르기까지 충분한 교육과 숙련도가 입증된 직원이어야 합니다.

□ 시험을 위한 안전장비 (보호안경, 흄후드 등)가 갖추어져 있어야 합니다.

5. 결과보고서 작성

□ “숙련도시험 결과보고서 (붙임 3)” 작성 시 시험기관 코드번호를 기재하여 주시기 바랍니다.

□ 시험결과는 3회 시험 결과에 대해 소수점 이하 3자리까지 기재하며, 단위는 mg/L입니다.

□ 각 시험항목의 시험결과는 측정불확도를 함께 기재하여야 하며, 측정불확도의 표기는 시험결과의 유효숫자와 동일하게 표기하여주시기 바랍니다.

□ 시험에 사용된 규격명 및 분석기기를 기재해주시기 바랍니다.

6. 숙련도시험 결과의 평가방법

시험결과는 로버스트 통계법 및 D% 통계에 기초하여 수행도를 평가합니다.

□ 로버스트 평균을 이용한 z-score

[eqn: z= { x-X} over {s }]

[eqn: x] = 참가시험소의 측정값

[eqn: X] = 설정값 (평균 또는 중위수)

[eqn: s] = 결과값의 분산 정도 (표준편차 또는 정규화된 사분위수 범위)

[eqn: X] 및 [eqn: s]는 모든 참가자들의 결과로부터 유도된 경우 또는 그렇지 않은 경우 모두 사용 가능하며, 시험기관의 수행도 평가는 z 값에 대하여 다음의 기준을 적용합니다.

｜z｜ ≤ 2         만족

2 ＜ ｜z｜ ＜ 3   의심

｜z｜ ≥ 3         불만족

□ D% 통계 (큰 이상치가 없을 경우)

[eqn: D%=100 TIMES {x-X} over {X}]

[eqn: x] = 참가시험소의 측정값

[eqn: X] = 설정값 (평균 또는 중위수)

시험기관의 수행도 평가는 D% 값에 대하여 다음의 기준을 적용합니다.

｜D｜ ≤ 5%     만족

｜D｜ >  5%     불만족

7. 결과 제출

□ 시험결과는 2014년 8월 14일까지 E-mail 또는 fax로 송부해주시고, 도착여부를 반드시 아래 담당자에게 확인하시기 바랍니다.

▷ 숙련도시험 운영기관 : 한국수자원공사 수질분석연구센터

▷ 결과 송부처 : 대전광역시 대덕구 신탄진로 560

▷ 담 당 자 : 고수현 과장, 김윤덕 연구원

▷ E-mail  : shko627@kwater.or.kr

▷ 연 락 처 : 042-629-2034 (Fax : 042-629-2079)

□ 숙련도시험 완료 기일이내에 결과보고서가 제출되지 않을시, 숙련도시험에 참가하지 않은 것으로 처리됩니다.

붙임 1)

숙련도시험 참가 신청서

시험기관명
기관 대표자
주 소		(우 : ____________ )
KOLAS 공인시험 기관 인정 번호 :	( )호			숙련도시험 항목 KOLAS 인정 여부 ( O , X )
숙련도시험 담당자 (연락책임자) 또는 시험 담당자				전화번호
				FAX.
				E-mail
회계 담당자 (세금계산서 담당자)				전화번호
				핸드폰번호
				E-mail
참 가 프 로 그 램 명

1) 접수 순서

a. 참가신청서 및 사업자등록증 사본을 이메일 또는 fax로 접수

b. 숙련도시험 주관기관 담당자와 연락하여 접수여부 확인

c. 숙련도 시료 수령 (한국수자원공사 사업자등록증 및 통장사본 포함)

d. 청구용 세금계산서 수령 (요청기관에 한하여 발급)

e. 하기 통장에 참가비 입금

f. 영수용 세금계산서 수령

2) 참가비용 및 접수처

온라인 계좌
은행	한국씨티은행
계좌번호	401-13303-925
예금주	한국수자원공사
참가비	110,000원 (VAT 10% 포함)

접수처
대전광역시 대덕구 신탄진로 560 한국수자원공사 수질분석연구센터 TEL: 042-629-2034 FAX: 042-629-2079 E-mail: shko627@kwater.or.kr

※ 문의사항은 숙련도시험 운영기관 (한국수자원공사 수질분석연구센터) 담당자 (Tel : 042-629-2034, 고수현  과장)에게  해주시기  바랍니다.

붙임 2)

수 령 확 인 서

숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여 참가 시험기관은 시료를 수령하는 즉시 수령확인서를 작성하여 숙련도시험 주관기관으로 fax 또는 E-mail 송부하여 주시기 바랍니다.

□ 숙련도시험 주관기관 (한국수자원공사 수질분석연구센터)

① 담 당 자	: 고수현 과장, 김윤덕 연구원
② 전 화	: 042-629-2034
③ fax	: 042-629-2079
④ E - mail	: shko627@kwater.or.kr

□ 수령일 :

□ 시료용기 손상 여부 :   예 / 아니오

□ 시료의 숙련도시험 사용 적합 여부 :   예 / 아니오

□ 코멘트 사항 :

□ 시료 수령기관 :

□ 시료 수령자 :                (인)

□ 연락처 :

붙임 3)

숙련도시험 결과보고서

시험기관 코드번호 (시료병 기재번호)

항목		시험결과 (mg/L)	측정불확도 (mg/L)	시험방법 및 분석기기	비고
질산성 질소	1
	2
	3
	평균
염소이온	1
	2
	3
	평균

□ 항목별로 시험결과, 측정불확도, 시험방법, 분석기기명을 기재합니다.

□ 시험결과는 mg/L 단위로 소숫점 이하 3자리까지 표기하되, 10배 희석한 시험결과를 기재합니다.

□ 정확한 통계처리를 위해 3회 시험한 결과를 모두 기재합니다.

□ 측정불확도는 mg/L 단위로 시험결과의 유효숫자와 동일하게 표기합니다.

□ 불검출로 측정될 경우 비고란에 해당항목에 대한 시험기관의 정량한계를 기재합니다.

□ 회수율 측정결과에 의해 최종결과를 보정하지 않습니다.

제 출 일	: 2014.
담 당 자	: (인)