[별표 1]

토양오염실태조사지역 세부선정기준

오염원지역 종류	세 부 선 정 기 준
1. 산업단지 및 공장지역	가. 금속․전자․화학․기계․유류산업 등의 공장부지와 주변지역 및 배출되는 토양오염물질에 따른 영향권 지역(일반토양)
2. 공장폐수 유입지역	가. 중금속 또는 유기용제류 등을 함유한 공장폐수 등의 배출지역과 그에 따른 영향권지역(일반토양, 농경지)
3. 원광석․고철 등의 보관․사용 지역	가. 금속물질(원광석, 고철, 고물 등)을 야적, 하역, 상차 및 해체 등 작업에 따른 비산먼지 발생 및 오염 물질 유출우려가 있는 부지와 주변지역 등 영향권 지역(일반토양, 농경지)
4. 금속제련소지역	가. 제련소 부지와 배출가스, 분진 및 비산먼지 등에 의한 영향권지역(일반토양, 농경지, 주거지역)
5. 폐기물 처리 및 재활용 관련 지역	가. 폐기물을 적치․보관시설과 매립․소각 등 처리 (사후관리중인 매립시설을 포함한다) 및 재활용시설의 부지와 동 시설의 운영에 따른 침출수․배출가스 등에 의한 영향권지역(비위생매립지, 일반토양, 농경지) 나. 폐기물을 성토재 등으로 토양에 재활용한 지역(일반 토양, 농경지)
6. 지하수 오염지역	가. 지하수수질검사결과 TPH, B·T·E·X, 중금속 등 토양 오염물질 기준초과지역(일반토양, 농경지)
7. 교통관련시설지역	가. 자동차 해체재활용업소․정비소 및 주차장, 차고지 (일반토양, 주거지역 및 농경지) 나. 조선소, 선박 정비창 등의 선박관련 시설부지와 영향권지역(일반토양, 주거지역 및 농경) 다. 비행기 정비시설 등 항공관련 시설부지와 영향권 지역(일반토양, 주거지역 및 농경지)

오염원지역 종류	세 부 선 정 기 준
8. 철도관련시설 및 철도 폐침목사용지역	가. 철도 선로보수기지, 차량정비기지, 차량유치시설, 철도역사, 철도선로 부지 및 그 영향권지역(일반토양, 농경지) 나. 철도 폐침목을 노반보강용, 옥외계단용 및 옥외바닥재 등의 용도로 사용한 지역과 영향권지역(일반토양, 주거지역, 공원)
9. 산지 등의 복구 및 공유수면 매립지역	가. 산지의 토석굴착 등에 따른 복구지역(일반토양, 임야) 나. 공유수면 매립으로 새로이 부지가 조성된 지역(일반토양, 공장부지, 주거지역)
10. 토양오염 정화 및 정화토양 사용지역	가. 오염토양의 정화가 완료된 부지와 정화된 토양을 성토재 등으로 사용하였던 지역(일반토양, 농경지)
11. 사고․민원 등 발생지역	가. 토양오염 관련 사고발생 또는 오염에 대한 민원이발생하는 등 토양오염이 우려되는 지역(일반토양, 농경지)
12. 산업단지 주변 등의 주거지역	가. 산업단지 또는 공장 밀집지역 주변으로 주민건강조사를 실시했거나 토양조사가 필요한 주거지역(일반토양, 농경지, 주거지역) 나. 세탁공장 주변지역(일반토양, 농경지, 주거지역)
13. 어린이 놀이시설지역	가. 산업단지 및 공장지역 내 또는 주변지역의 어린이놀이시설(일반토양) 나. 토양오염의 우려가 예상되는 지역에 위치한 어린이놀이시설(일반토양)
14. 사격장 관련시설지역	가. 옥외에 설치된 사격장(군용․경찰용 및 민간용)과 폭발물 관련시설 및 영향권지역(일반토양, 농경지, 임야)
15. 토양오염우려기준 강화 변경 지역	가. 토양환경보전법 시행규칙 [별표 3]의 토양오염우려기준이 강화 변경된 지역(3지역이 2지역 또는 1지역으로 변경되거나 2지역이 1지역으로 변경된 지역)
16. 토지개발지역	가. 도시개발, 도로․철도건설, 산업입지․공단조성 등을 위한 개발예정 또는 공사 중인 지역으로 과거에 배출업소, 오염관련 사업장, 군부대 등이 위치하던 지역(일반토양, 농경지, 임야)

주) 영향권지역 : 과거에 영향을 받았거나, 현재 영향을 받고 있는 지역 또는 향후 영향을 받을 가능성이 있는 지역을 말함