	행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사

서울교통공사

’19년도 0분기

전동차 부품 수선실적 분석보고

2019. 00.

	00차량사업소

’19년 0분기 전자부품(PCB류) 수선실적 분석보고

’19년 00분기 전자부품(PCB류) 수선실적을 장치별 분석 통해 고장 원인규명 및 사전 예방정비에 활용하여 차량 안전운행 확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		수선 현황

□ 기    간 : 2019. 00. 00 ~ 00. 00

□ 대    상 : 인버터 장치 등 00개 장치 전자부품(PCB)

□ 분석자료 : RIMS / UFFICE 부품수선

□ 수선의뢰 : 00건(1차분 00건, 2차분 건, 6호선 6건)

ㅇ 전년 분기별, 차종별 수선의뢰 현황

- 도표 및 항목별 간략하게 요약 정리

구 분	’17년	’18년(분기별)				’19년	ㅇ 그래프 활용
	4	1	2	3	4	1
계	391	266	313	330	338	233
1차분	227	150	186	173	195	119
2차분	164	116	124	149	137	108
6호선	-	-	3	8	6	6

※‘19년 1분기 수선실적은‘18년 4분기 대비 약 31% 감소(1,2차분 감소)

○ 월별수선                                               (단위 : 건)

ㅇ 이월 및 월별분석현황

- 도표 및 월별 간략하게 요약 정리

구 분	계	이월	1월	2월	3월	ㅇ 그래프 활용
계	233	35	79	55	64
1차분	119	26	41	22	30
2차분	108	9	37	29	33
6호선	6	-	1	4	1

※ 1분기 월별분석 결과 1차분 전동차 부품 수선의뢰 약 51% 해당됨

○ 장치별 수선                                             (단위 : 건)

ㅇ 주요장치별 현황

- 도표 및 장치별 간략하게 요약 정리

장치별	계	공기제동	방송/표시기	인버터	전기	신호보안	SIV	TCMS	RF
의 뢰	233	7	113	54	3	24	7	21	4
완 료	195	6	112	46	1	10	3	14	3
수선중 (불가)	38(1)	1	1	8	2	14	4	7(1)	1

※ 장치별 수선의뢰 분포는 방송/표시기 〉인버터  〉신호보안 〉TCMS 〉SIV 〉 공기제동 등의 순임

Ⅱ		장치별 분석

□ 인버터 장치

ㅇ 주요장치별 수선실적 분석

** 자유롭게 자체선정 실적 분석

- 분석대상 장치 선정

– 분석기법(현황,부품별,수선내용 등)

- 분석결과(필요시 활용방안) 포함

○ 수선현황 : 약85%(46건)완료

구 분	수선의뢰	수선실적	수선중
건수(불가)	54	46	8

※ 1분기 54건 의뢰 되어 46건 완료 하였으며, 8건 수리 중

○ 부품별 세부내역 : 1차분 89%, 2차분 11%

계	1차분(건)									2차분(건)
	A154	A244	DIAL	ESBA	ESL	INAS	INTO	IPLU	GTO스택	PWM32	I/F	INF41	암유닛
54 (건)	2	5	1	13	4	5	6	4	7	2	1	2	2
(%)	4	9	2	24	7	9	11	7	13	4	2	4	4

※ 1차분에서 89% 발생 (ESBA 〉GTO스택 〉INTO 〉A244 〉INAS 등의 순으로 의뢰됨)

○ 수선실적 : 점검양호 54%, 부품교체 20%, 재납땜 등 7%

계	GDP	GTO	SC	TR	재납땜	저항	재입력	점검양호	하자처리
46(건)	1	5	1	1	1	1	2	25	9

※ 분석결과 부품교체는 릴레이 〉GTO 〉SC 〉저항 등으로 수선됨

- 주요 수선내용 : 4종

구 분	ESBA	인버터 스택	INTO	A244
고장유형	- 회생제동 피드백신호 고장 - 충전 컨택터 고장 - 운행중 정차제동 체결	- 인버터 상고장 - GDP 저항값 이상	필터 캐패시터 고장 인버터 과전류	필터 캐패시터 고장 등
수선내용	- 하자처리, 점검양호 등	- - GTO, SC 등 교체	재납땜, 점검양호	- 점검양호

○ 분석결과

- 수선실적 중 점검양호(25건) : 각종시험결과 정상으로 확인되어 양호 처리

- GDP 저항 값 이상은 정기 검사 중 사전 예방차원에서 GTO를 교체

Ⅴ		결 론

○ ’19년도 1분기 수선의뢰는 총 233건으로 방송표시기 113건 약48%, 인버터 54건 약23%, 신호보안장치 24건 약10%, TCMS 21건 약9%, SIV 7건 약3%, 공기제동 7건 약3% 등의 순으로 수선 의뢰됨

○ 전분기 이월 포함 총 233점 중 195점은 시험기 점검 및 현차 시험 등으로 양호하여 예비품으로 활용 운용중이고, 수선중인 38점은 신속하게 수선 조치하여 예비품으로 활용하겠음.

○ 주요장치별 PCB 수선 분석 자료를 전동차 정비에 활용함으로써 고장예방 및 고객서비스 향상에 만전을 기하겠습니다.  끝.

결론 – 분기별 수선실적 요약 정리