붙임 1

개발장비 설명서

※ 개발자 임의로 서식을 변경하였습니다.

장비명 : 팔 견인 및 크기조절 부목

개발자	소 속	당산119안전센터			계급․성명	소방사 김동범
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	신규장비 제작시			제작비
장비사진				적용 사진 좌우로크기조설가능하게
현실태 및 문제점	○ 현재 지급된 부목은 휴대성과 편리성 및 사람 체형에 따라 구별이 없어 문제점이 노출된다. 소아나 외소한 사람에게 적용가능하나 잘 고정되지 않는 점이 있다. ○ 팔목 손상 있는 환자는 체형에 맞는 것으로 단단히 고정해야 2차 손상을 방지할 수 있다.
제 원	○버튼 식으로 길이 조절할 수 있는 장치로 재작 ○장비를 부착한 상태에서 X-ray 투시가 가능한 재질 사용
사용법 및 조작법	○ 환자 신체(팔) 사이즈 대로 조절 후 사용 ○ 손목 골절시 고정 후 견인 가능
개 선 효 과	○ 1개의 제품으로 다양한 체형의 환자에게 폭넓게 적용할 수 있음 ○ 손목 골절시 고정 후 견인 가능 ○ 팔에 맞는 구조로 2차손상 방지