9호선 3단계 건축분야 시설물 점검 Check List

구분		점 검 항 목	비고
승강장 · 대합실	벽체	벽판넬(법랑판넬, 화강석)마감 시공완성도
		판넬 색상 일치·평활도 준수 및 시공중 벗겨짐·파손·오염 여부
		벽판넬-천장 및 벽판넬-걸레받이 등 이질재료 이음매 처리상태
		판넬 후면 배수처리(방수턱구간) 적정여부 (청소, 구배 등)
		각종함(소화전, 통신 등) 모서리 및 돌출부위 처리상태
	천장	천장판넬(아연도판넬)마감 시공완성도
		판넬 색상 일치·평활도 준수 및 시공중 벗겨짐·파손·오염 여부
		제연경계벽 시공상태 적정여부
		노출된 방범셔터박스 색상일치 및 손상여부
		디퓨저, 조명기구 등과 천장판넬 이음매 처리 상태
	바닥	바닥석재마감 시공완성도
		석재 색상 일치·평활도 준수 및 시공중 파손·오염 여부
		바닥석재 물갈기와 버너구이 시공위치 적정여부
		승강장 하부 점검용 점검구 마감 및 시건장치 적정여부
계단		바닥석재마감 시공완성도
		난간 두겁석 모서리 가공여부
		계단 첫단·끝단 색상 석재 시공여부
		핸드레일(유리난간 포함) 견고성 및 마감상태 적정여부
		난간기둥 하부캡 설치 및 난간끝단 곡면가공여부
		강화유리 모서리 처리 적정여부

구분	점 검 항 목	비고
화장실	내부마감(타일 등) 시공완성도
	세면기, 거울, 기저귀교환대 및 큐비클 등 설치적정 여부
	타일 색상 일치 및 줄눈 등 적정 시공여부
교통 약자 편의 시설	점자블록(경고블록, 선형블록) 적정 시공여부
	경사로와 계단 바닥은 물갈기 배제 (계단 첫단·끝단 색상석재)
	충돌 방지를 위한 기둥주변 색상석재 시공
	유아용핸드레일, 핸드레일 점자 등 핸드레일 관련규정 준수여부
	장애인 화장실 규격 및 시설 적정시공 여부
기능실	기능실 마감 시공완성도
	기능실 문틀 사춤, 인방보 설치 적정여부
	기능실 내부 배수 적정성 및 청소 여부
	바닥, 벽체, 천정 적정 시공여부
	각종 배관 주위 마감상태
가로 시설물	캐노피, E/V, 환기구 난간, 유리 및 마감 상태
	자전거 보관소 및 표지판 설치 상태
	외부출입구 및 E/V 차수판 설치 적정여부
	외부출입구 및 E/V 경사로 및 배수상태
수익 시설	상가내 건축마감 및 급·배수, 전력 등 시공상태
	광고판 건축마감 및 전력 등 시공상태
안내 사인	안내사인가이드라인 준수여부
	안내표지판(달대, 종합안내, 폴사인 등) 위치 및 설치 적정여부