	정보화사업 사전협의 검토결과서
	단계	기술검토	프로세스명	시방서 및 설계서 작성	문서번호	안전치수과-6178호
	버전	1	작성부서	전산정보과	요청일자	2019.04.11.

1. 사업개요

1-1. 사 업 명	하천(홍제천,불광천)진출입 차단기 설치사업 (CCTV 설치)	1-2. 사업부서	안전치수과
1-3. 사업기간	2019. 04. 17 ~ 2019. 05. 15.	1-4. 총사업비	137,015,790원
1-5. 사업목적	풍수해 및 각종 재난사고를 사전에 예방하고자 하천 진출입 차단시설(CCTV 등)를 설치하여 주민들에게 쾌적하고 안전한 환경을 제공하고 여름철 수해로 인한 안전사고 예방을 목적으로 CCTV 설치운영
1-6. 사업내용	○ 추진기간 : 2019. 04. 17 ~ 2019. 05. 15. ○ 사업내용 : 하천(홍제천, 불광천) 진출입 차단기 설치사업(cctv 14대 설치) ○ 소요예산 : 137,015,790원 ○ 계약방법 : 관급자재구매(조달청)
1-7. 사업인력	관리인력 : 1인 이상
1-8. 예산타당성검토여부	○검토 ●비검토

2. 총    평

2-1. 검토결과	□ 적정 ■ 수정 □ 재검토
2-2. 검토의견	1. 행정예고 등 CCTV설치사업에 관한 절차준수 - 정확한 CCTV 설치장소 선정 후 설치공사 이전 행정예고 실시 2. CCTV 영상 정보 등 개인정보 취급 주의 - CCTV 설치 운영 목적의 안내판 설치 - CCTV 카메라(현장) ↔ 모니터링 장비(구청) 간 통신회선 보안 필요 ☞ 전용회선 또는 자가정보통신망 등 보안성이 보장되는 폐쇄망(Closed Circuit) 사용 필요 3. 서대문구 시민감사옴부즈만 공공사업 청렴계약 감시평가 권고 사항 - 권고내용 : 조달가격이 아닌 재료비 비중이 높은 CCTV사업 원가계산 시 업체견적가격에 의존하지 말고 실거래가격을 조사한 후 이를 고려하여 사업을 수행 할 것. - 구청 전체가 해당 내용을 공유하고 숙지하여 문제가 발생하지 않도록 조치 할 것. 4. 검토사항(내역서) - 고가의 산업용스위치를 경제적인 일반스위치로 교체 ※ 자가정보통신망 구성 시 산업용스위치를 사용하며, 임대 통신망은 일반스위치 사용 권장 - 통신용 서지보호기는 광케이블 통신망이므로 불필요함 - 영상이 저장될 하드디스크가 필요함. ※ 14대의 CCTV 카메라(200만화소)가 설치되고 U-서대문통합관제센터로 저장되는데 하드디스크에 대한 내역이 없음. 용량은 CCTV카메라당 1TB로 14TB이상 필요하며 U-서대문통합관제센터에서 사용하는 6TB 하드디스크 3개 이상 필요함. *행정안전부 - 2015. 1. 12. ‘공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인 참고(첨부)