문서번호	도로과-16068		주무관		도로관리팀장		도로과장		안전건설교통국장
			김기영		최두엄		최석훈		10/24 김해성
결재일자	2016.10.24.
공개여부	부분공개
			협 조

‘16/17년

효율적인 이면도로 제설대책 추진계획

안전건설교통국

(도로과)

효율적인 이면도로 제설대책 추진계획

이면도로 빙판길 낙상사고 등 구민 재산 및 인명사고를 예방하고자 이면도로의 상습결빙지역 등 취약지역에 대한 효율적인 이면도로 제설대책 추진계획 보고임.

1		추 진 배 경

최근 잦은 강설과 한파로 인하여 제설ㆍ제빙이 되지 않아 이면도로에서 빙판길 낙상사고 급증

구민들의 이면도로에 대한 제설요구 증대

각 동 자율방재단 및 자원봉사자 등 구민들과 함께하는 제설 방안 강구

2		문 제 점

행정인력과 장비만으로 모든 이면도로 제설에 한계

- 주요 간선도로 차도는 제설장비를 이용하여 원활한 제설을 추진중이나 각 동주민센터에서 담당하는 간선도로 보도 및 이면도로와 지하철 출입구 주변 유동인구가 많은 취약지역 제설작업은 현재 행정인력 및 장비만으로는 효과 미흡.

- 눈이 특정시간을 정하고 내리는 것이 아니므로 심야 시간대 강설시에는 초동제설이 이루어지지 않아 고갯길 결빙으로 낙상사고 위험이 있음.

3		추 진 계 획

각 동 주민센터에 편성된 자율방재단 기존 조직 활용(붙임 참조)

- 자율방재단(15개동, 486명)을 활용하여, 제설활동 담당지정 등 조직화를 통한 이면도로 등 취약지역 체계적인 제설 시행

- 자율방재단이 각 동 통장으로 조직되어 있기 때문에 담당지역내 주민들의 “내집앞 내점포앞 눈치우기” 적극 참여 독려 실시

- 자원봉사자 참요 홍보와 모집 실시하여 담당지역 지정 및 운영

- 자율방재단 등 제설활동 인원에 대한 제설도구 지원계획

연번	동 명	넉 가 래			눈 삽			빗 자 루			비 고 (제거기)
		합계	보유량	추가 소요량	합계	보유량	추가 소요량	합계	보유량	추가 소요량
	합 계	950	650	300	965	700	265	1,265	905	360	30
1	중곡1동	50	50		50	50		100	100		2
2	중곡2동	50	20	30	50	20	30	50	20	30	2
3	중곡3동	100	100		50	50		50	50		2
4	중곡4동	100		100	200	100	100	300	100	200	2
5	능 동	50	20	30	50	50	-	50	40	10	2
6	구의1동	25	25		40	40		80	80	-	2
7	구의2동	100	70	30	80	30	50	100	80	20	2
8	구의3동	20	10	10	20	10	10	40	30	10	2
9	광장동	100	100		80	80		100	100		2
10	자양1동	100	100	-	100	100	-	100	70	30	2
11	자양2동	75	35	40	65	50	15	60	50	10	2
12	자양3동	20	10	10	20	10	10	40	30	10	2
13	자양4동	60	60		60	50	10	85	85		2
14	화양동	70	30	40	60	30	30	70	50	20	2
15	군자동	30	20	10	40	30	10	40	20	20	2

※ 향후 동주민센터 필요시 추가 지원

군부대, 경찰서 인력동원하여 취약지역 제설작업 실시(붙임 참조)

- 군부대 및 경찰서 인력을 취약지역에 배치하여 제설작업 실시

※ 광진구 제설대책본부 상황판단회의 개최하여 단계별 본부장 판단하에 인력동원 실시 결정

제설용역차량 및 물 청소차량 제설작업 투입

- 제설에 취약한 동주민센터(중곡4동, 구의2동, 광장동) 제설용역차량을 배치하여 동 제설담당 제설작업 지시하에 작업 실시(동 주민센터 제설구간 축소)

- 동절기 운행하지 않는 물청소차량을 지원받아 주요 간선도로 보도 제설시행

- 각 장비별 사전대기 장소 및 작업구간 현황

연번	장비명	차량번호	규격	사전대기 지점	작업구간	연장	살포방식	운영방법 (직영/위탁)	비고
1	2.5톤 덤프	3174	1톤	중곡4동	용마산로34길, 32길, 30길, 28길, 24길, 22길	1.67km	고상	용역
2	2.5톤 덤프	3894	1톤	구의2동	자양로44길, 자양로50길, 자양로48길, 영화사로16길	1.95km	고상	용역
3	2.5톤 덤프	5593	1톤	광장동	아차산로78가길, 아차산로78길, 청구아파트 앞	1.31km	고상	용역
4	물청소차량	81마1221	5톤	청소차고지	천호대로 보도	7.2km	액상	직영
5	물청소차량	80마6880	5톤	청소차고지	능동로 보도	9.0km	액상	직영
6	물청소차량	81마1217	5톤	청소차고지	광나루로 보도	6.4km	액상	직영

찾아가는 맞춤서비스 소형염화칼슘마대 제작(채움포함) 배포

- 배   경 : 급경사 비탈길이 많은 고지대 거주 어르신들이 출입이 어려움으로 소형염화칼슘 마대를 제작 배부하여 상시 출입에 안전사고 발생이 없도록 하기 위함

- 내    용 : 어린이 및 노약자를 위한 소형(5~6kg) 제설제 제작 배포

(규격 : 35cm×40cm, 내용물 : 염화칼슘)

- 제작기간 : 2016. 10. 20 ~ 10. 28

- 제작방법 : 기동반으로 하여금 봉지에 염화칼슘 채움(1,000개)

4		향 후 계 획

동주민센터 제설자재 배부 : 2016. 11. 3. ~ 11. 4.(2일간)

어린이 및 노약자를 위한 소형(6kg) 제설제 마대 제작 배부

- 제작수량 : 1,000개 (도로과 250개, 동주민센터 각 50개)

- 소요예산 : 무대(도로과 기동반)

붙임 : 1. 취약지역 제설, 제빙 책임구간 위치도 1부.

2. 자율방재단 편성 및 담당자 현황 1부.

3. 군부대 및 경찰서 인력동원 계획 1부.  끝.